
Guida all'installazione

- Windows 3.1x -

Procedere come segue per installare il driver per Windows 3.1x della 
stampante Digital LA400 MultiPrinter:

1. In Windows 3.1x, aprire "Pannello di controllo". Fare doppio clic 
   sull'icona Stampanti.
   Inserire il dischetto del driver nell'unità A: del PC.

2. Nella finestra "Stampanti", fare clic su "Aggiungi" e poi su "Installa". 
   Viene visualizzata la finestra di dialogo "Installa driver".

3. Fare clic su "Sfoglia". Nella finestra di dialogo "Sfoglia", selezionare 
   l'unità A: e fare doppio clic sulla directory WIN31 e poi sulla 
   directory SETUP.
   Quando è stata selezionata la directory A:\WIN31\SETUP, fare clic 
   su OK.

4. Nella finestra di dialogo "Installa driver", con la directory 
   A:\WIN31\SETUP selezionata, fare clic su "OK".
   Viene visualizzata la finestra di dialogo "Aggiungi stampante non in 
   elenco o aggiornata". Verificare che la stampante "Digital LA400 
   MultiPrinter" sia selezionata nell'elenco e fare clic su OK.

5. Compare una nuova finestra di dialogo "Installa driver" che chiede 
   all'utente di indicare la posizione della versione internazionale del 
   file UNIDRV.DLL. Selezionare la directory A:\WIN31\ITALIANO e fare 
   clic su OK.

   Dopo qualche secondo i file necessari vengono copiati nella 
   directory di sistema di Windows.

6. Il driver di stampa prescelto viene installato come "Stampante 
   predefinita" per Windows.

   Se necessario, modificare le impostazioni dal Pannello di controllo.


- Windows 95 -

Seguire uno dei due metodi descritti sotto per installare il driver per 
Windows 95 della stampante Digital LA400 MultiPrinter:

A. Riconoscimento "Plug & Play" della stampante.

1. Windows 95 riconosce automaticamente la stampante in fase di 
   installazione o di avvio.

2. Se i file necessari non dovessero essere già presenti nella directory 
   di Windows, il codice di rilevazione Plug & Play li richiederà 
   visualizzando la finestra di dialogo "Nuovo componente hardware 
   individuato".

3. Selezionare l'opzione "Driver su disco fornito dal produttore 
   hardware" nella finestra di dialogo "Nuovo componente hardware 
   individuato" e fare clic su "OK".

4. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione da disco 
   floppy", che richiede all'utente di selezionare il drive e la directory 
   contenente il disco di installazione.

5. Inserire il disco di installazione del driver di stampa nell'unità A:. 
   Utilizzare il pulsante "Sfoglia" per selezionare la sottodirectory 
   WIN95\SETUP dell'unità A: e fare clic su "OK".

6. Seguire i punti da 8 a 10 della successiva sezione "B. Installazione 
dalla cartella 	Stampanti".
   

B. Installazione dalla cartella Stampanti.

1. Fare clic sul pulsante "Avvio", quindi selezionare "Impostazioni" e 
   fare clic su "Stampanti".

2. Fare doppio clic su "Aggiungi stampante".

3. Compare il wizard Installazione stampante. Fare clic su "Avanti>". 
   Nella finestra di dialogo successiva, selezionare la stampante "Locale" 
   e fare clic su "Avanti>".

4. Fare clic su "Disco..." nella successiva finestra. Viene visualizzata 
   la finestra di dialogo "Installazione da disco floppy", che invita 
   l'utente a scegliere l'unità e la directory contenente il disco di 
   installazione.

5. Inserire il disco di installazione del driver di stampa nell'unità A: e 
   selezionare tramite il pulsante "Sfoglia" la sottodirectory 
   WIN95\SETUP dell'unità A:. Fare clic su "OK".

6. Viene visualizzata una finestra di dialogo con i nomi dei modelli 
   "Digital LA400 MultiPrinter" e fare clic su "Avanti>" per proseguire.

7. Compare una lista delle porte disponibili. Selezionare la porta 
   desiderata, solitamente LPT1: e fare clic su Avanti>".

8. Viene visualizzata una finestra di dialogo che invita l'utente a 
   digitare il nome della stampante. Digitare il nome desiderato o 
   accettare quello proposto e fare clic su "Avanti>".

9. La successiva finestra di dialogo invita l'utente a stampare una 
   pagina di prova. Selezionare "Sì" o "No" e fare clic su "Fine".

10.I file del driver vengono copiati dal disco di installazione.
   Appare una nuova finestra di dialogo che chiede all'utente di 
   indicare la posizione del file UNIDRV.DLL.
   Selezionare la directory A:\WIN95\ITALIANO e fare clic su OK.


Quando tutti i file sono stati copiati ed il driver è stato installato, 
appare una finestra di dialogo in cui l'utente deve inserire il risultato 
della pagina di prova. Fare clic su "Sì" o su "No" in base al risultato 
ottenuto.

L'installazione del driver di stampa Windows 95 per la stampante Digital 
LA400 MultiPrinter è terminata.

