
evtl. auftretende Probleme mit Anstoss:                                 180794
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

NachInstallation einer neuen Disk1 (neue Version) ueber ein bestehendes
Spiel, alte Daten (Editor, Spielstaende, ...) sollen erhalten bleiben.
-> anstoss1.exe in ein Verzeichnis kopieren und entpacken
   funktionierte dies fehlerlos, dann diese entpackten Dateien in das
   Verzeichnis ANSTOSS rueberkopieren (neue Dateien ueberschreiben hierbei 
   die alten)
   (Spielstaende: *.ans sowie cyberd.yne
    Editordaten : kicker1.dat, kicker2.dat, kicker4.dat)

Programm laesst sich nicht installieren:
-> Verzeichnis ANSTOSS anlegen, Dateien Anstoss1.exe, Anstoss2.exe,
   Anstoss3.exe rueberkopieren und nacheinander starten
   (selbstextrahierende Archive), nun diese 3 Dateien loeschen
-> Eingabe: copy /B anstlib1.cdl+anstlib2.cdl anstlib.cdl <ENTER>
-> anstlib1.cdl und anstlib2.cdl koennen nun geloescht werden
-> Aufruf : setup.exe


Programm laesst sich nicht starten, weil zu wenig Speicher:
-> smartdrv, emm386, ramdrive und aehnliche Treiber entfernen
-> oder mittels MakeBoot.bat eine Boot-Diskette anlegen
-> sollte trotz allem die Fehlermeldung 'Lieber Anwender ...'
   kommen und 'mem' zeigt aber etwa 3.5MB frei an, dann memtest
   durch REM in anstoss.bat deaktivieren

Programm laesst sich nicht starten:
1. emm386.exe mit Parameter auto oder noems geladen
-> diese Parameter entfernen bzw. emm386 mit rem am Zeilenanfang deaktivieren
   (Anstoss benoetigt keinen EMS-Speicher sowie nur wenig unteren Dos-Speicher)

2. andere Speichermanager mit kritischen Parametern geladen
-> Speichermanager entfernen

3. kein Dos-MausTreiber installiert (haeufig bei Windows-Anwendern)
-> MausTreiber in config.sys bzw. autoexec.bat einbinden (mouse.sys/mouse.com)

4. Installation aus irgendwelchen Gruenden nicht vollstaendig
   (spez. anstlib.cdl = 3019086 Byte)
-> Installation wiederholen bzw. von Hand durchfuehren (siehe oben)

5. Probleme mit dem Intro
-> in Anstoss.bat in 4.ter Zeile vor playintr.exe einen : vorschreiben

Probleme im Spiel:
1. in der PassWortAbfrage koennen nur wenige Tasten gedrueckt werden, dann
   ist der Rechner tot
-> Sie verwenden wahrscheinlich DR-DOS, besorgen Sie sich MS-DOS
-> oder schalten Sie vor dem Spielstart den amerikanischen Tastaturtreiber ein
   (Ctrl+Alt+F1 oder Strg+Alt+F1), zurueck mit ...+F2

2. Ihre Soundkarte kollidiert mit anderen InterruptQuellen (besonders IRQ 7)
-> auf IRQ 5 oder anderen umstellen (Jumper oder per Programm)
-> hilft das nicht, dann in Setup.exe AdlibSound einstellen
   hier einige generelle Bemerkungen zu den IRQs:
      IRQ2      -kann mit einigen Erweiterungskarten kollidieren
      IRQ3      -kann mit COM2 kollidieren, wenn diese belegt (z.B. von Maus)
		 (auf SB Pro 2 nicht verfuegbar)
      IRQ5      -kann mit LPT2 kollidieren, wenn diese belegt (Drucker)
      IRQ7      -kann mit LPT1 kollidieren, wenn diese belegt (Drucker)
                -ausserdem Probleme bei schlechtem Hardwaredesign moeglich,
                 wenn Interrupt-Controller faelschlicherweise angesprochen wird
                 (hier hilft unter Umstaenden ein Umsetzen der Karte in einen
                  anderen Bus-Slot)
      IRQ10     -nur auf 16Bit-Soundkarten verfuegbar (SB Pro, SB 16)
-> falls Sie das Programm in der Dos-Box von Windows oder OS/2 oder unter
   Verwendung von 386Max laufen lassen, muessen die Samples abgestellt werden,
   sonst Absturz bei Spielstart(Animationen) moeglich

3. Sie verwenden alte/nicht vollstaendig kompatible MausTreiber
-> wenn moeglich, neuen Microsoft-Treiber einsetzen

4. Nach 17 Tagen ist das Spiel zu Ende
-> Sie sollten die PassWortAbfrage exakt beantworten


weitere moegliche Problemursachen:
   Einsatz einer Gravis Ultrasound oder einer kombinierten Graphik/SoundKarte
   von ATI kann zu verschiedenen Erscheinungsbildern fuehren
   (generell koennen alle nicht vollst„ndig SoundBlasterkompatiblen Karten
   hier problematisch sein, ebenso Graphikkarten, die nicht vollstaendig
   IBM-kompatibel sind)

   -bei der Gravis Ultrasound ist das SBOS zu laden und der Parameter -X2    
    anzugeben, um SB-Emulation erst zu ermoeglichen
   -fuer die SB-Emulation duerfen nur die Interrupts der urspruenglichen 
    SB-Karte zum Einsatz gelangen ([2], 3, 5, 7)
   -bei 'Parity Error' verwenden Sie wahrscheinlich den 16Bit DMA-Kanal,
    der auf einigen Motherboards Probleme bereitet (82C206-Chip)
   -Verwendung von SBOS unter DR-DOS ist ebenfalls nicht zu empfehlen
-> andere Karte rein, wenn sonst nichts hilft bzw. auf Sound verzichten


********************************************************************************
Sollten Sie Probleme haben, die Sie mit uns telefonisch klaeren moechten, so
ist es zweckmaessig, wenn Sie zu diesem Behuf an Ihrem Rechner sich befinden
und die wichtigsten technischen sowie Konfigurationsdaten des Systems
(config.sys/ autoexec.bat, Prozessortyp, Hauptspeicher, Typ der Soundkarte sowie
eingestellte Parameter, MausTyp sowie Treiberversion, Graphikkartentyp, ...)
bereithalten, um eine effektive Problemloesung zu ermoeglichen.  Vielen Dank!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENDE DIESER DATEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
