TulliCom - Le logiciel terminal pour Windows 3.x ou WINOS/2

Soutient les émulations suivantes: TTY, ANSI, VT-52 et VT-100, les protocoles: X-, Y- et ZModem; ASCII et CompuServe B+ ainsi que des vitesses de transmission allant de 300 à 128000 bauds.
Le TulliCom est actuellement disponible en trois langues (anglais, français, allemand) et il est particulièrement indiqué pour les débutants.
Il dispose d'un filtre pour bloques de caractères, qui transmet ainsi les accents correctes, même lors de communications avec des mailboxes "DOS" ou des logiciels terminaux "DOS", et qui permet de piloter la mailbox avec la souris. Dix touches rapides, que vous pouvez occuper selon vos besoins pour avoir un accès rapide aux lignes de caractères couramment utilisées, telles que mot de passe, nom d'utilisateur etc... sont à votre disposition. L'annuaire peut composer automatiquement des numéros en série. La recomposition d'un numéro peut être effectuée automatiquement ou manuellement. Un enregistreur de login met en mémoire les opérations nécessaires à un login, si vous le souhaitez. A l'avenir, il procédera automatiquement au login des numéros correspondants.
Si vous le souhaitez, des fichiers protocolaires, que vous choisissez librement, mettent en mémoire, en format "ASCII",  tout ce qui est représenté dans les fenêtres de communication. Les données envoyées et reçues, ainsi que l'annuaire peuvent  être imprimées également. Les téléchargements dans les deux sens sont effectués en arrière plan, afin que vous puissiez travailler simultanément avec d'autres logiciels "Windows". 
Les demandes de transferts de données sont reconnues automatiquement par les protocoles adaptés, tels que le ZModem ou le Batch.
Ouvrir et fermer le port permet un partage du modem avec d'autres applications.
L'utilisation du TulliCom correspond aux conventions des logiciels "Windows"; il n'est donc pas nécessaire de l'expliquer plus en détails.

Le TulliCom est un logiciel de shareware. Si vous l'utilisez en permanence, faites vous enregistrer ou commandez la version intégrale sur CD-ROM, exclusivement chez ROMWARE.

SYSTEME NECESSAIRE:
Ordinateur compatible avec IBM
Lecteur de CD-ROM
1MB de RAM
Windows 3.0 ou ultérieure ou WIN OS/2  2.0 ou ultérieure
2MB de mémoire sur HDD
Souris conseillée
Modem interne ou externe.

Langue: anglais, français, allemand 

