TulliCom - das Terminalprogramm für Windows 3.x oder Win-OS/2

Unterstützt werden die Emulationen TTY, ANSI, VT-52 und VT-100, die Protokolle X-, Y- und ZModem, ASCII und Compuserve B+, sowie Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 bis 128000 Baud.
TulliCom ist zur Zeit in 3 Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) verfügbar und besonders für DFÜ-Anfänger leicht zu bedienen.
TulliCom verfügt über einen Zeichensatz-Filter, der auch bei Verbindungen mit DOS-Mailboxen oder Terminal-Programmen die richtigen Umlaute sendet, und die Möglichkeit, Mailboxen mit der Maus zu steuern. Ferner stehen zehn frei belegbare Quicktasten zur Verfügung, um häufig benutzte Zeichenfolgen zu senden, wie z.B. Username, Passwort, etc..
Das Telefonbuch verfügt über eine Mehrfach-Auswahl, so daß automatisch mehrere Nummern nacheinander angewählt werden können.
Automatische und manuelle Wahlwiederholung sind selbstverständlich. Ein Login-Recorder speichert auf Wunsch diverse Login-Prozeduren und übernimmt dann in Zukunft selbsttätig die Steuerung des jeweiligen Logins bei Anwahl der Nummer.
Frei wählbare Protokoll-Dateien speichern darüber hinaus auf Wunsch alles, was im Verbindungsfenster dargestellt wird, im ASCII-Format ab. Ebenso können alle übertragenen Daten und das Telefonbuch ausgedruckt werden. Up- und Download laufen auch im Hintergrund, es kann mit anderen Windows-Programmen zwischenzeitlich weitergearbeitet werden.
Automatische Erkennung von Datentransfer-Anforderungen bei geeigneten Protokollen wie ZModem und Batch-Betrieb. 
Durch An- und Abschalten der Port-Bedienung ist zudem ein Modemsharing mit anderen Anwendungen möglich. 
Die Bedienung von TulliCom entspricht den Konventionen für Windows-Programme und braucht nicht näher erläutert zu werden.

Systemvoraussetzungen:

IBM-kompatibler PC
CD-ROM Laufwerk
1 MB RAM
Windows ab 3.0 oder WINOS/2 ab 2.0
2 MB freie HDD
Maus empfohlen
in- oder externes Modem

Handbuch, Installationsmenü und Programm in englisch, französisch, deutsch.
