TulliCom - Le logiciel terminal pour Windows 3.x ou WINOS/2

Soutient les ‚mulations suivantes: TTY, ANSI, VT-52 et VT-100, les protocoles: X-, Y- et ZModem; ASCII et CompuServe B+ ainsi que des vitesses de transmission allant de 300 … 128000 bauds.
Le TulliCom est actuellement disponible en trois langues (anglais, fran‡ais, allemand) et il est particuliŠrement indiqu‚ pour les d‚butants.
Il dispose d'un filtre pour bloques de caractŠres, qui transmet ainsi les accents correctes, mˆme lors de communications avec des mailboxes "DOS" ou des logiciels terminaux "DOS", et qui permet de piloter la mailbox avec la souris. Dix touches rapides, que vous pouvez occuper selon vos besoins pour avoir un accŠs rapide aux lignes de caractŠres couramment utilis‚es, telles que mot de passe, nom d'utilisateur etc... sont … votre disposition. L'annuaire peut composer automatiquement des num‚ros en s‚rie. La recomposition d'un num‚ro peut ˆtre effectu‚e automatiquement ou manuellement. Un enregistreur de login met en m‚moire les op‚rations n‚cessaires … un login, si vous le souhaitez. A l'avenir, il proc‚dera automatiquement au login des num‚ros correspondants.
Si vous le souhaitez, des fichiers protocolaires, que vous choisissez librement, mettent en m‚moire, en format "ASCII",  tout ce qui est repr‚sent‚ dans les fenˆtres de communication. Les donn‚es envoy‚es et re‡ues, ainsi que l'annuaire peuvent  ˆtre imprim‚es ‚galement. Les t‚l‚chargements dans les deux sens sont effectu‚s en arriŠre plan, afin que vous puissiez travailler simultan‚ment avec d'autres logiciels "Windows". 
Les demandes de transferts de donn‚es sont reconnues automatiquement par les protocoles adapt‚s, tels que le ZModem ou le Batch.
Ouvrir et fermer le port permet un partage du modem avec d'autres applications.
L'utilisation du TulliCom correspond aux conventions des logiciels "Windows"; il n'est donc pas n‚cessaire de l'expliquer plus en d‚tails.

Le TulliCom est un logiciel de shareware. Si vous l'utilisez en permanence, faites vous enregistrer ou commandez la version int‚grale sur CD-ROM, exclusivement chez ROMWARE.

SYSTEME NECESSAIRE:
Ordinateur compatible avec IBM
Lecteur de CD-ROM
1MB de RAM
Windows 3.0 ou ult‚rieure ou WIN OS/2  2.0 ou ult‚rieure
2MB de m‚moire sur HDD
Souris conseill‚e
Modem interne ou externe.

Langue: anglais, fran‡ais, allemand 

