IF:	Diamond Stealth 32

TRY:	ET4000.SGA

IF:     MIP

TRY:    Video7.SVC , VISION.SVC , NR9_GXE.SVC , MACH32.SVC , NR9_128.SVC , BAHAMA64.SVC , ELSA1000.SVC

IF:     VISION864
IF:     VISION964

TRY:    VISION.SVC , NR9_GXE.SVC , MACH32.SVC , NR9_128.SVC , ELSA1000.SVC , BAHAMA64.SVC , Video7.SVC

IF:     VBE 5.0

NOTES: UniVBE 5.0 allows the MACH 64 card to work using the\
 high speed driver suplied for the MACH 32. While this\
 option may work with other cards we make no guarantee.\

NOTESF: UniVBE 5.0 permet le fonctionnement de la carte MACH64 avec le\
 lecteur high speed fourni pour le MACH32. Cette option peut galement\
 fonctionner avec d'autres cartes mais nous ne pouvons le garantir.\

NOTESG: UniVBE 5.0 erlaubt es der MACH 64 Karte mit den High-Speed\
 Treibern der MACH 32 zu arbeiten. Ob diese Option auch mit anderen\
 Karten funktioniert, knnen wir nicht garantieren.\

TRY:    MACH32.SVC

IF:     UNIVERSAL VESA VBE 5.1c

NOTES: The VESAFIX version of UniVBE provides support for MACH 64\
 and Video 7. If you have one of these cards then select the\
 relevant driver.\

NOTESF: La version VESAFIX d'UniVBE soutient MACH 64 et Video 7.\
 Si vous avez une de ces cartes, selectionnez le lecteur\
 correspondant.\

NOTESG: Die VESAFIX Version von UniVBE liefert Untersttzung\
 fr die MACH 64 und die Video 7. Falls Sie eine dieser Karten\
 besitzen, wahlen Sie den entsprechenden Treiber.\

TRY:    MACH32.SVC , Video7.SVC


IF:     UNIVERSAL VESA VBE 5.1

NOTES: UniVBE 5.1 allows the Video 7 to function at high speed.\
 The MACH 64 needs UniVBE 5.0.\
 No other graphics cards have been tested with UniVBE.\

NOTESF: UniVBE permet le fonctionnement  haute vitesse de Video 7.\
 MACH 64 fonctionne uniquement avec UniVBE 5.0.\
 Aucune autre carte graphique n'a t teste avec UniVBE.\

NOTESG: UniVBE erlaubt es der Video 7 im High-Speed Modus zu arbeiten.\
 Die MACH 64 bentigt UniVBE 5.0.\
 Andere Grafikkarten wurden nicht mit UniVBE getestet.\

TRY:    Video7.SVC

IF:     MACH64

TRY:    Mach64.SGA

IF:     VIDEO 7
IF:     VIDEO SEVEN

NOTES: The Video 7 graphics card needs UniVBE 5.1 to function with this\
 simulation.\

NOTESF: La carte graphique Video 7 ncessite UniVBE 5.1 pour assurer\
 son bon fonctionnment avec cette simulation.\

NOTESG: Die Video 7 Grafikkarte bentigt Univbe 5.1 um mit\
 dieser Simulation richtig zu funktionieren.\

TRY:    NotSupported

IF:     TRIDENT

TRY:    TRIDENT2.SVC , TRIDENT3.SVC

IF:     86C80
IF:     86C81
IF:     FARENHEIT 1280
IF:     VIPER
IF:     P900

TRY:    NotSupported

IF:     ET4000

TRY:    ET4000.SGA

IF:     GD-54

TRY:    CIRRUS.SVC , 54XX_100.SVC

IF:	GXE64 PRO
TRY:	NR9_64.SVC

IF:     86C928

TRY:    NR9_GXE.SVC , VISION.SVC , NR9_128.SVC

IF:     NINE CORP

TRY:    NR9_GXE.SVC , NR9_128.SVC , nr9_64.svc

IF:     MACH32

TRY:    MACH32.SVC

IF:     AVANCE

TRY:    AVANCE.SVC

IF:     CHIPS

TRY:    CHIPS.SVC

IF:     1000 trio
IF:     ELSA winner

TRY:	ELSA1000.SVC
