This file contains notes in the following languages:

- English
- Nederlands
- Svenska
- Norsk
- Português
- Dansk
- Suomi

[English] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.             October 11, 1996
 
           MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 Display Driver 
                            Rev. 2.24.066 (3.5.66)
 
Table of Contents 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Release description 
- Product files 
- Installation 
- Changing resolution 
- MGA Panel and QuickAccess 
- Monitor selection 
- Registry settings 
- Hardware-accelerated 3D 
- Notes, Problems, and Limitations 
 
Note: This file may contain some last minute information not translated 
into your language. We apologize for the inconvenience. 
 
Release description 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
This is the MGA Millennium/Mystique Windows NT Display Driver, version 2.24. 
It supports Microsoft Windows NT for x86 CPU's, versions 3.5 and 3.51. 
 
This product includes: 
 
- Display Driver 
- MGA PowerDesk Panel 
- 3D-DDI Driver, for OpenGL hardware-accelerated 3D 
 
The driver supports 2, 4, and 8Mbytes MGA Millennium boards, as well as 2 and
4MBytes MGA Mystique boards.  Up to four boards are supported, provided that
the Windows NT 3.51 Service Pack 3 or 4 is installed.  Otherwise, up to three
boards are supported.
 
Product files 
~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Tag file for Windows NT Setup 
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium/Mystique miniport driver 
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium/Mystique user-mode driver 
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium/Mystique 3D-DDI driver 
   \OEMSETUP.INF        MGA Millennium/Mystique driver installation file
   \TXTSETUP.OEM        MGA Millennium/Mystique driver installation file
 
   \MGA.MON             MGA monitor file 
   \MGA.BIN             Binary MGA monitor database 
   \MGASHK.EXE          Service installation application 
   \MGAHK.EXE           Service start-up application 
   \MGAPANEL.CPL        MGA Panel applet 
   \MGAQUICK.EXE        QuickAccess application 
   \MGA_*.HLP         	Help for MGA Panel applet 
   \MGA_*.DLL         	Language library 
   \CTL3D32.DLL         Library copied for Windows NT 3.5 only 
 
   \README.NT           This file 
 
Installation 
~~~~~~~~~~~~ 
Refer to your MGA Millennium or Matrox Mystique Owner's Manual to install
your board in your system. 
 
If you are installing multiple MGA Millennium or Matrox Mystique boards in
your system, please note that only one should be VGA-enabled through the 
on-board switch.  Multiple-board installations are similar to single-board 
installations.  The system will automatically assign separate addresses to 
each PCI board, allowing the driver to issue commands to each board.  In a 
multiple-board configuration, all boards must run with the same resolution 
and pixel depth (number of colors).  The VGA-enabled board will drive the 
top left monitor. 
 
The general procedure for changing a display driver is the following: 
 
      - Open the ControlPanel/Display applet. 
 
      - Press the 'Change Display Type...' button. 
 
      - In the Display Type dialog box, press the 'Change...' button. 
 
      - In the Select Device dialog box, press the 'Other...' button. 
 
      - In the Install From Disk dialog box, type the location of the 
        Matrox MGA Millennium/Mystique installation files (e.g. "A:\" or 
        "D:\WINNT"). 
 
      - From the displayed list, select a resolution and pixel depth 
        supported by your board and monitor, then press 'Install'. 
        Modes requiring 4 or 8 MBytes are specified in the displayed list. 
        If your board does not support the selected resolution, the default
        640x480x8 resolution will be used.  If your monitor does not support
        the selected resolution, you will have to reboot using the VGA mode
        to select a new resolution.  Multiple-board modes are not available 
        at driver installation time, since the number of installed boards 
        cannot be determined at this time. 
 
      - Answer 'Yes' to the 'Installing Driver' dialog box. 
 
      - If the MGA Millennium/Mystique drivers are already installed on 
        your system, you will be prompted to choose between the currently 
        installed drivers or new ones.  If you select 'New', you will be 
        prompted for the path to the new driver files.  This will default 
        to the path entered in the Install From Disk dialog box. 
 
      - In the Display Settings Change dialog box, you should select 
        'Restart Now' so that the new settings take effect. 
 
      - If your system does not reboot at the expected resolution, it is 
        probable that your board does not support the selected resolution/ 
        pixel depth combination.  Open ControlPanel/Display again and press 
        the 'List All Modes...' button to get all the modes available for 
        your particular board.  You can also experiment with the 'Color 
        Palette' and 'Desktop Area' controls to select a new mode.  Use 
        the 'Test' button to make sure that the new mode is supported by 
        your monitor. 
 
Changing resolution 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Whenever you want to change resolution, run the ControlPanel/Display applet. 
The available modes are displayed through the 'List All Modes...' button. 
 
If you are using a multiple-screen configuration, the driver will spread the 
desktop over multiple  monitors.  Special multiple-screen resolutions will be 
listed, where the horizontal or vertical resolutions are multiple of their 
normal size.  Selecting one of these resolutions will permit testing of 
both monitors. 
 
MGA Panel and QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The MGA Panel applet and the QuickAccess application should have been 
copied to your hard disk when the MGA Millennium/Mystique drivers were 
installed.  These applications work together to allow the user to access 
information about their board(s) and to enable and use driver features. 
 
MGA Panel can be started from Control Panel.  It can currently display 
five pages: 
 
About         displays information such as current version numbers and 
              current resolution. 
 
Configuration allows the user to set the 3D switches (described in the 
              'Hardware-accelerated 3D' section), and to select a preferred 
              language. 
 
Monitor       allows building of a video parameter file, as described in 
              the 'Monitor Selection' section. 
 
Information   displays hardware information about the board(s) installed 
              in the system. 
 
PowerDesk     allows the user to define and enable hot keys for zooming 
              (PixelTOUCH), for centering the top window (CenterWINDOW), 
              and to start the MGA Panel and the Display applets.  The 
              QuickACCESS check box can make the QuickAccess icon visible 
              on the desktop. 
 
On Windows NT 3.51, QuickAccess is a floating toolbar that allows zoom in, 
zoom out, and window centering.  It can also invoke the MGA Panel.  It is 
started automatically as a service, immediately after log on. 
 
On Windows NT 3.5, QuickAccess cannot display its floating toolbar, but it 
does trap the hot keys defined in MGA Panel.  QuickAccess should have been 
installed in your Startup group, and its icon should not be deleted. 
 
The Monitor page of the MGA Panel replaces the MGA Monitor applet supplied 
with versions 1.x of the drivers.  The files required to run MGA Monitor 
will be deleted when the system is rebooted after installation of the 
Rev. 2.0 drivers. 
 
Monitor selection 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
After installation, the display driver expects that refresh rate information 
will be set through a video parameter file called MGA.INF.  If this file is 
not found, the driver will check for Display Data Channel (DDC) capabilities 
and use DDC timings if available.  If your monitor is not DDC compliant, 
the driver will assume that your monitor is capable of handling all 
resolutions from 640x480 up to 1600x1200 at a 60 Hz refresh rate. 
 
In all cases, it is highly recommended that you select a monitor through the 
MGA Panel.  When a monitor is selected, the MGA.INF file is created in 
your SystemRoot\system32 directory.  Refer to the MGA Panel Help for more 
details on monitor selection. 
 
A change of monitor selection will take effect the next time Windows NT is 
booted. 
 
Advanced users who would rather select refresh rates through the ControlPanel/ 
Display applet can set the 'User.MgaInfoFile' value in the registry to 0 (see 
the 'Registry settings' section for details).  The next time you reboot, 
refresh rates available for each mode will be returned to the Display 
applet.  The system will probably reboot in the 640x480x8 mode, and a 
warning message will be displayed.  This is normal, since the system could 
not find the hardware default setting that was used previously for refresh 
rates.  You can now select refresh rates from the list displayed by 
ControlPanel/Display.  If your monitor is DDC compliant, the list of modes 
will be built from an internal table of video parameters and according to the 
capabilities reported by your monitor;  otherwise, the internal table will 
be used.  In any case, you should test any new mode to make sure that your 
monitor actually supports the new resolution/refresh rate combination. 
 
Registry settings (for advanced users only) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Information held in the Windows NT registry can have a direct effect on the 
whole system.  Introducing incorrect values can cause serious problems and 
may make it necessary to reinstall Windows NT.  The changes outlined below 
should have effects limited to the MGA Millennium/Mystique drivers.  However, 
if you accidentally modify values that make your system unusable, please note 
that it is often possible to undo the damage by using the 'Last Known Good 
Configuration' option at boot time. 
 
The configuration of the MGA Windows NT driver and of MGA Panel is saved in 
the registry.  The most important parameters can be modified through the 
MGA Panel, but others can be accessed only through the Registry Editor. 
Most users will find that the default values are best for their system. 
However, specific problems will be solved through these switches.  The 
values are: 
 
User.AlternateLines when set to 1, allows lines defined by integer coordinates 
                    to be drawn using the faster AUTOLINE opcode of the 
                    drawing engine.  The convention used to determine which 
                    pixels contribute to a given line is slightly different 
                    in AUTOLINE and in Windows NT.  Setting AlternateLines 
                    to 1 trades off compliance with the Windows NT conventions 
                    for performance.  A value of 0 will enforce compliance. 
                    Lines defined by non-integer endpoint coordinates are not 
                    affected by this setting. 
 
                    The default value of User.AlternateLines is 0. 
 
User.CenterDialogs  when set to 1, allows centering of dialog boxes and 
                    pop-up windows on the top left display of a multiple- 
                    screen setup.  The centered windows can still be moved 
                    over the whole desktop.  A value of 0 will have no effect 
                    on the position of these windows. 
 
                    There are serious side-effects to this feature.  For 
                    instance, testing a multiple-screen mode from the 
                    ControlPanel/Display applet will actually test only the 
                    corresponding single-screen mode.  Other side-effects 
                    include toolbars that will not use the whole desktop, and 
                    screen savers that will work only on the top left screen. 
 
                    The default value of User.CenterDialogs is 0. 
 
User.ComplexBlt     when set to 1, allows the hardware to accelerate some 
                    complex raster operations (ROPs) by executing a sequence 
                    of simple ROPs (ORing, ANDing, etc...).  A value of 0 
                    will result in complex ROPs being performed in software. 
 
                    The complex ROPs are performed directly on the display 
                    through a succession of simple ROPs.  Artifacts (flashing) 
                    in the target display area may become visible when an 
                    intermediate result in video RAM is displayed on a given 
                    refresh cycle, to be replaced by the final image on the 
                    next cycle. 
 
                    The default value of User.ComplexBlt is 1. 
 
User.DeviceBitmaps  when set to 1, allows use of off-screen memory for 
                    caching bitmaps.  This will allow the hardware to 
                    accelerate drawing to bitmaps.  A value of 0 disables 
                    bitmap caching, allowing the CPU to draw onto all 
                    bitmaps.  Bitmap caching is internally disabled when 
                    a desktop requiring more than one board is in use, 
                    regardless of the registry setting. 
 
                    The default value of User.DeviceBitmaps is 1. 
 
User.MgaInfoFile    when set to 1, allows use of the MGA Panel applet to 
                    control refresh rates.  A value of 0 will allow the 
                    Display applet to list available refresh rates.  See 
                    the 'Monitor selection' section for more details. 
 
                    The default value of User.MgaInfoFile is 1. 
 
User.SynchronizeDac when set to 1, will require the driver to wait for a 
                    vertical sync before programming the ramdac with a new 
                    pointer shape or a new palette.  If you notice stray 
                    pixels flashing around the pointer, setting this flag 
                    to 1 might fix the problem.  Setting it to 0 will result 
                    in slightly better performance. 
 
                    The default value of User.SynchronizeDac is 0. 
 
User.SynchronizeEngine when set to 1, will require the driver to wait for 
                    the Millennium/Mystique hardware to be ready to accept 
                    new data before programming the next operation.  Setting 
                    it to 0 will result in better performance. 
 
                    On most x86-based systems, the PCI logic should ensure 
                    that such a check is redundant.  If you're experiencing 
                    problems that might be related to timing (with 
                    communication programs, for instance), setting this value 
                    to 1 may be of help. 
 
                    The default value of User.SynchronizeEngine is 0. 
 
Modifying keys and values in the registry is done through the Registry 
Editor.  The Registry Editor can be invoked in the following way: 
 
      - Open a Command Prompt window. 
 
      - Type 'regedt32'.  The Registry Editor will come up. 
 
To examine or to modify the values that govern the behavior of the MGA 
Millennium/Mystique driver: 
 
      - Select the HKEY_LOCAL_MACHINE window. 
 
      - Travel down to the key named: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
You will find the values in the right window pane.  To modify any of them: 
 
      - Double-click on the selected value. 
 
      - In the DWORD Editor, change the value to '0' or '1'.  The new value 
        will take effect the next time you reboot. 
 
Hardware-accelerated 3D 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The DDIRX.DLL file supplied with the MGA Millennium/Mystique drivers allows 
for hardware-accelerated 3D, with a few restrictions: 
 
      - Hardware-accelerated 3D is available only for Windows NT 3.51. 
 
      - The 3D DLL does not support 8bpp (256 colors) and 24bpp (16777216 
        colors) modes.  The 15bpp (32K colors), 16bpp (64K colors), and 
        32bpp (True Color) modes are the ones that can be hardware- 
        accelerated. 
 
      - Limitations to the available resolutions are to be expected.  All 
        3D modes require extra memory to handle double buffering and/or Z 
        buffering, and this memory is no longer available for display. 
 
The 3D driver can be configured through three registry switches: 
 
User3D.DoubleBuffer when set to 1, allows a back buffer to be allocated 
                    from the MGA Millennium/Mystique memory.  It should be 
                    set to 0 if no back buffer is required. 
 
                    This value should be set to 1 if 3D animation is to 
                    be fully accelerated. 
 
User3D.ZBuffer      when set to 1, allows a Z buffer to be allocated from 
                    the MGA Millennium/Mystique memory.  It should be set 
                    to 0 if no Z buffer is required. 
 
                    This value should be set to 1 if 3D rendering is to 
                    be fully accelerated. 
 
User3D.SubPixel     when set to 1, allows the 3D-DDI driver to perform 
                    rendering with sub-pixel precision.  It should be 
                    set to 0 otherwise. 
 
                    This value should be set to 1 if high quality 3D 
                    rendering is to be performed.  Faster rendering can 
                    be achieved by setting the value to zero, although 
                    some artifacts may then appear near object boundaries. 
 
The default values for the User3D switches is 1.  The recommended way of 
modifying them is through the MGA Panel 'Configuration' page rather than 
through the Registry Editor. 
 
The available 3D modes are listed in the MGA Panel help.  The 'List 3D Modes' 
button on the 'Configuration' page can also provide this information. 
 
Notes, Problems, and Limitations 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA Panel and QuickAccess with NT 3.5 
        With Windows NT 3.5, the MGA Panel will come up with a white 
        background, instead of a grey one.  The full MGA Panel functionality 
        is still available, but the QuickAccess floating toolbar is not. 
        The QuickAccess icon appears in the Startup group, so that it is 
        started automatically to service the hot keys defined in MGA Panel. 
        Deleting it from the Startup group is not recommended. 
         
HCT/DispTest 
        The DispTest application for testing full-screen VGA modes may crash 
        the system when some modes are tested.  An updated BIOS is required. 
 
        Screen 13/13 is wrong when viewed in a window. 
 
Systems using more than one PCI bus 
        There are systems where Windows NT reports conflicts between adapters 
        installed beyond the PCI bridge.  In this case, the MGA Millennium/ 
        Mystique miniport driver cannot access its own board.  If your system 
        appears unable to find the Millennium or Mystique board, try moving 
        it to a different PCI slot. 

[Nederlands] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.                14 Mai 1996
 
     MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51-beeldschermstuurprogramma 
                            Rev. 2.24.066 (3.5.66)
 
Inhoudsopgave 
~~~~~~~~~~~~~ 
- Beschrijving van de uitgave 
- Produktbestanden 
- Installatie 
- De resolutie wijzigen 
- Het MGA-scherm en QuickAccess 
- Monitorselectie 
- Registerinstellingen 
- Apparatuur-geaccelereerde 3D 
- Opmerkingen, problemen en beperkingen 
 
N.B.: Dit bestand kan enige nieuwe informatie bevatten die nog niet is  
vertaald in uw taal. Onze verontschuldigingen voor dit ongemak. 
 
Beschrijving van de uitgave 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dit is het MGA Millennium Windows NT-stuurprogramma, versie 2.24. 
Dit stuurprogramma ondersteunt Microsoft Windows NT voor x86 CPU's, versies  
3.5 en 3.51. 
 
Dit produkt bevat: 
 
- Beeldschermstuurprogramma 
- MGA PowerDesk-scherm 
- 3D-DDI-stuurprogramma, voor OpenGL apparatuur-geaccelereerd 3D 
 
Het stuurprogramma ondersteunt MGA Millennium-kaarten met 2, 4 en 8 Mbytes.  
Het ondersteunt maximaal drie kaarten.  
 
Produktbestanden 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Labelbestand voor Windows NT Setup 
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium minipoort-stuurprogramma 
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium gebruikermodus-stuurprogramma 
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium 3D-DDI-stuurprogramma 
   \OEMSETUP.INF        MGA Millennium-stuurprogramma-installatiebestand voor  
                        Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        MGA Millennium-stuurprogramma-installatiebestand voor  
                        Windows NT 
 
   \MGA.MON             MGA-monitorbestand 
   \MGASHK.EXE          Service-installatietoepassing 
   \MGAHK.EXE           Service-opstarttoepassing 
   \MGAPANEL.CPL        MGA-schermtoepassing 
   \MGAQUICK.EXE        QuickAccess-toepassing 
   \MGA_*.HLP         	Hulp voor MGA-schermtoepassing 
   \MGA_*.DLL         	Taalbibliotheek 
   \CTL3D32.DLL         Bibliotheek uitsluitend gekopieerd voor Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Dit bestand 
 
Installatie 
~~~~~~~~~~~ 
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de MGA Millennium om de kaart in uw  
computer te installeren. 
 
Indien u meerdere MGA Millennium-kaarten in uw systeem installeert, hoeft u er 
slechts één beschikbaar te maken voor VGA via de schakelaar op de kaart. 
De installatie van meerdere kaarten is vrijwel gelijk aan de installatie van  
een enkele kaart. Het systeem wijst automatisch aparte adressen toe aan iedere  
PCI-kaart, waardoor het stuurprogramma commando's kan doorgeven aan de diverse  
kaarten. Wanneer een configuratie voor meerdere kaarten wordt gebruikt, dienen  
alle kaarten met dezelfde resolutie en pixeldiepte (aantal kleuren) gedraaid  
te worden. De kaart die voor VGA geactiveerd is, zal de monitor linksboven  
aansturen. 
 
De algemene procedure voor het wijzigen van een beeldschermstuurprogramma is  
als volgt: 
 
      - Open de toepassing Configuratiescherm/Weergave. 
 
      - Druk op de knop 'Weergavetype wijzigen...'. 
 
      - Druk op de knop 'Wijzigen...', in het dialoogvenster Weergavetype. 
 
      - Druk op de knop 'Andere...', in het dialoogvenster Apparaat  
        selecteren.  
 
      - Typ de locatie van de Matrox MGA Millennium-installatiebestanden 
        (bv. "A:\WINNT"), in het dialoogvenster Installeren vanaf diskette. 
 
      - Selecteer een resolutie en pixeldiepte die wordt ondersteund door uw  
        kaart en monitor, in de weergegeven lijst en druk vervolgens op  
        'Installeren'. Modi welke 4 of 8 Mbytes vereisen, worden getoond in de  
        weergegeven lijst. Modi voor meerdere kaarten zijn niet beschikbaar  
        tijdens de installatie van het stuurprogramma, aangezien het aantal  
        geïnstalleerde kaarten op dit moment niet kan worden vastgesteld. 
 
      - Antwoord 'Ja' in het dialoogvenster 'Bezig met installeren  
        stuurprogramma'. 
 
      - Indien de MGA Millennium-stuurprogramma's reeds op uw computer zijn  
        geïnstalleerd, wordt u gevraagd te kiezen tussen de reeds  
        geïnstalleerde stuurprogramma's of de nieuwe. Indien u 'Nieuw'  
        selecteert, wordt u gevraagd het toegangspad voor de nieuwe  
        stuurprogrammabestanden in te voeren. Het pad dat u heeft ingevoerd  
        in het dialoogvenster Installeren vanaf diskette is het standaard pad. 
 
      - Selecteer 'Nu opnieuw starten', in het dialoogvenster Weergave- 
        instellingen wijzigen om de nieuwe instellingen te activeren. 
 
      - Indien het systeem niet start met de verwachte resolutie, is het 
        aannemelijk dat de kaart de geselecteerde combinatie van resolutie en  
        pixeldiepte niet ondersteunt. Open nogmaals de toepassing  
        Configuratiescherm/Weergave en druk op de knop 'Alle modi  
        weergeven...' om alle modi weer te geven die beschikbaar zijn voor  
        uw specifieke kaart. U kunt ook experimenteren met de controles  
        'Kleurenpalet' en 'Bureaubladgebied' om een nieuwe modis te  
        selecteren. Gebruik de knop 'Test' om u ervan te verzekeren dat uw  
        monitor de nieuw modus ondersteunt. 
 
De resolutie wijzigen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wanneer u de resolutie wilt wijzigen, dient u de toepassing  
Configuratiescherm/Weergave te draaien. De beschikbare modi worden weergegeven  
met de knop 'Alle modi weergeven...'. 
 
Indien u een configuratie voor meerdere schermen gebruikt, wordt het  
bureaublad door het stuurprogramma over meerdere monitors verspreid.  
Specifieke resoluties voor meerdere schermen worden weergegeven, met  
horizontale of verticale resoluties die meervouden zijn van hun  
normale afmeting. Door een van deze resoluties te selecteren heeft u de  
mogelijkheid om beide monitors te testen. 
 
MGA-scherm en QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De MGA-schermtoepassing en de QuickAccess-toepassing moeten tijdens het  
installeren van de MGA Millennium-stuurprogramma's naar de harde schijf zijn  
gekopieerd. Deze toepassingen werken samen om de gebruiker toegang te bieden  
tot informatie over de kaart(en) en de stuurprogrammafuncties te activeren  
en te gebruiken. 
 
Het MGA-scherm kan worden gestart vanuit het configuratiescherm. Het kan op  
dit moment vijf bladen weergeven: 
 
Info          geeft informatie zoals huidige versienummers en  
              de actieve resolutie. 
 
Configuratie  laat de gebruiker de 3D-schakelaars instellen (beschreven in het  
              hoofdstuk 'Apparatuur-geaccelereerde 3D') en de voorkeurstaal  
              selecteren. 
 
Monitor       staat het opbouwen van een beeldparameterbestand toe, zoals  
              beschreven in het hoofdstuk 'Monitorselectie'. 
 
Informatie    geeft apparatuurinformatie weer over de kaart(en) die in de 
              computer zijn geïnstalleerd. 
 
PowerDesk     laat de gebruiker sneltoetsen vaststellen en activeren om in- en  
              uit te zoomen (PixelTOUCH), het centreren van het bovenste  
              venster (CenterWINDOW) en het opstarten van de toepassingen  
              MGA-scherm en Beeldscherm. Met het aankruisvakje QuickACCESS  
              kunt u het pictogram QuickAccess zichtbaar maken in het  
              bureaublad. 
 
Windows NT 3.51, QuickAccess is voorzien van een zwevende werkbalk waarmee u  
kunt in- en uitzoomen en vensters centreren. De werkbalk kan tevens het MGA- 
scherm oproepen. De werkbalk wordt voor het gemak direct na het inloggen  
automatisch opgestart. 
 
Windows NT 3.5, QuickAccess kan de zwevende werkbalk niet weergeven, maar het  
bewaart wel de sneltoetsen die werden vastgesteld in het MGA-scherm.  
QuickAccess dient in de Groep Opstarten te zijn geïnstalleerd, en het  
pictogram ervan mag niet worden verwijderd.  
 
Het blad Monitor op het MGA-scherm vervangt de MGA-monitortoepassing die wordt  
geleverd bij de versies 1.x van de stuurprogramma's. De bestanden die vereist  
zijn om de MGA-monitor te draaien zullen worden verwijderd wanneer het systeem  
wordt opgestart na de installatie van de stuurprogramma's van revisie 2.0. 
 
Monitorselectie 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
Na de installtie, verwacht het stuurprogramma dat informatie over  
verversingssnelheden wordt ingesteld via een beeldparameterbestand met de naam  
MGA.INF. Indien dit bestand niet wordt gevonden, controleert het  
stuurprogramma de Display Data Channel (DDC)-capaciteiten en worden, indien  
beschikbaar, de DDC-snelheden gebruikt. Indien uw monitor niet met DDC  
overeenkomstig is, zal het stuurprogramma er vanuit gaan dat de monitor de  
capaciteit heeft om met alle resoluties van 640x480 tot 1600x1200 te werken  
met een verversingssnelheid van 60 Hz. 
 
In ieder geval wordt het aanbevolen dat u een monitor selecteert vanuit  
het MGA-scherm. Wanneer een monitor is geselecteerd, wordt het bestand MGA.INF  
aangemaakt in de directory SystemRoot\system32. Raadpleeg de hulp voor het  
MGA-scherm voor nadere details betreffende monitorselectie.  
 
Een geselecteerde monitorwijziging wordt beschikbaar nadat Windows NT opnieuw  
wordt opgestart. 
 
Ervaren gebruikers die liever verversingssnelheden selecteren via de  
toepassing Configuratiescherm/Weergave kunnen de waarde 'User.MgaInfoFile'  
in het register op 0 instellen (zie het hoofdstuk 'Registerinstellingen' voor  
nadere details). De volgende keer dat u opnieuw opstart, worden de  
verversingssnelheden die beschikbaar zijn voor iedere modus, geretourneerd  
naar de Weergavetoepassing. Het systeem zal vermoedelijk opstarten in de modus  
640x480x8 en er wordt een waarschuwing weergegeven. Dit is normaal, aangezien  
het systeem de standaard instelling voor de apparatuur, die voorheen werd  
gebruikt voor verversingssnelheden, niet kon vinden. U kunt nu  
verversingssnelheden selecteren uit de lijst die wordt weergegeven  
door de toepassing Configuratiescherm/Weergave. Indien de monitor met DDC  
overeenkomstig is, wordt de lijst met modi opgebouwd vanuit een interne tabel  
met beeldparameters aan de hand van de capaciteiten die worden gerapporteerd  
door de monitor; indien dit niet het geval is, zal de interne tabel 
worden gebruikt. In ieder geval dient u iedere nieuwe modus te testen om u  
ervan te verzekeren dat de monitor de nieuwe combinatie van resolutie en  
verversingssnelheid ondersteunt.  
 
Registerinstellingen (uitsluitend voor ervaren gebruikers) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Informatie in het register van Windows NT kan het gehele systeem rechtstreeks 
beïnvloeden. Het invoeren van incorrecte waarden kan het opnieuw installeren  
van Windows NT noodzakelijk maken. De wijzigingen die hieronder worden  
aangegeven behoren uitsluitend van invloed te zijn op de MGA Millennium- 
stuurprogramma's. Maar als u onbedoeld waarden wijzigt waardoor het systeem  
onbruikbaar wordt, is het vaak mogelijk de schade te herstellen met de optie  
'Laatste correcte configuratie' tijdens het opstarten. 
 
De configuratie van het MGA Windows NT-stuurprogramma en het MGA-scherm wordt  
opgeslagen in het register. De belangrijkste parameters kunnen worden  
gewijzigd via het MGA-scherm, maar alle andere parameters kunnen uitsluitend  
worden bereikt via de Register-editor. De meeste gebruikers zullen inzien dat  
de standaard waarden de beste waarden zijn voor hun systeem. Maar, specifieke  
problemen worden opgelost via deze schakelaars. De waarden zijn: 
 
Wanneer User.AlternateLines op 1 is ingesteld, is het toegestaan om lijnen die  
                    worden vastgesteld door integere coördinaten te tekenen  
                    met de snellere AUTOLINE-opcode van de teken-engine. De  
                    conventie die wordt gebruikt om vast te stellen welke 
                    pixels onderdeel uitmaken van een gegeven lijn verschilt  
                    enigszins in AUTOLINE en in Windows NT. Wanneer  
                    AlternateLines op 1 wordt ingesteld wordt  
                    overeenkomstigheid met de Windows NT-conventies 
                    opgegeven voor betere prestaties. De waarde 0 dwingt  
                    overeenkomstigheid af. Lijnen die worden vastgesteld met  
                    niet-integere endpoint-coördinaten worden niet beïnvloed  
                    door deze instelling. 
 
                    De standaard waarde van User.AlternateLines is 0. 
 
Wanneer User.CenterDialogs op 1 is ingesteld, worden dialoog- en popup- 
                    vensters gecentreerd op het beeldscherm linksboven bij een  
                    configuratie met meerdere schermen. De gecentreerde  
                    vensters kunnen nog altijd worden verplaatst over het  
                    gehele bureaublad.  De waarde 0 zal de plaatsing van deze  
                    vensters niet beïnvloeden.  
 
                    Deze functie heeft ernstige neveneffecten. Bijvoorbeeld, 
                    wanneer een meervoudige schermmodus vanuit de toepassing 
                    Configuratiescherm/Weergave wordt getest, wordt in  
                    werkelijkheid alleen de overeenkomstige enkele schermmodus  
                    getest. Andere neveneffecten zijn o.a. werkbalken die niet  
                    het gehele bureaublad gebruiken en screen-savers die  
                    uitsluitend werken op het scherm linksboven. 
 
                    De standaard waarde van User.CenterDialogs is 0. 
 
User.ComplexBlt     wanneer de waarde op 1 wordt ingesteld, kan de apparatuur 
                    ingewikkelde rasterbewerkingen (ROP's) accelereren door  
                    een reeks eenvoudige ROP's (ORing, ANDing, etc...) uit te  
                    voeren. De waarde 0 resulteert in het het uitvoeren van  
                    ingewikkelde ROP's in de software.  
 
                    De ingewikkelde ROP's worden rechtstreeks op het  
                    beeldscherm uitgevoerd via een reeks eenvoudige ROP's.  
                    Bijverschijnselen (knippering)in het 
                    bestemmingsweergavegebied kunnen zichtbaar zijn wanneer  
                    een tussenresultaat in video-RAM wordt weergegeven in een  
                    gegeven verversingscyclus en worden vervangen door het  
                    uiteindelijke beeld in de volgende cyclus. 
 
                    De standaard waarde van User.ComplexBlt is 1. 
 
User.DeviceBitmaps  wanneer de waarde op 1 wordt ingesteld, wordt het gebruik  
                    van van off-screen-geheugen toegestaan voor bitmap- 
                    caching. Hierdoor kan de apparatuur het tekenen naar  
                    bitmaps versnellen. De waarde 0 schakelt bitmap-caching  
                    uit, waardoor de CPU op alle bitmaps kan tekenen. Bitmap- 
                    caching wordt intern gedesactiveerd wanneer een bureaublad  
                    meer dan een kaart gebruikt, ongeacht de  
                    registerinstelling. 
 
                    De standaard waarde van User.DeviceBitmaps is 1. 
 
User.MgaInfoFile    wanneer de waarde op 1 wordt ingesteld, kan de MGA- 
                    schermtoepassing de verversingssnelheden aansturen.  
                    Met de waarde 0 kan de Weergavetoepassing een lijst met  
                    beschikbare verversingssnelheden weergeven.  
                    Raadpleeg het hoofdstuk 'Monitorselectie' voor nadere  
                    details. 
 
                    De standaard waarde van of User.MgaInfoFile is 1. 
 
User.SynchronizeDac wanneer de waarde 1 wordt gebruikt, moet het  
                    stuurprogramma wachten op een verticale sync alvorens de  
                    ramdac te programmeren met een nieuwe cursorvorm of een  
                    nieuw palet. Indien u afgedwaalde pixels ziet knipperen  
                    rondom de cursor, kan door deze vlag op 1 in te stellen  
                    dit probleem mogelijk worden opgelost. Als u de waarde  
                    op 0 instelt, resulteert dit in enigszins betere 
                    prestaties.  
 
                    De standaard waarde van User.SynchronizeDac is 0. 
 
User.SynchronizeEngine wanneer de waarde op 1 wordt ingesteld, moet het  
                    stuurprogramma wachten tot de Millennium-apparatuur gereed  
                    is om nieuwe gegevens te ontvangen alvorens de volgende  
                    bewerking te programmeren. Het gebruik van de instelling 0 
                    geeft betere prestaties. 
 
                    Op de meeste op x86-gebaseerde systemen, hoort de PCI- 
                    logica te controleren of een dergelijke controle overbodig  
                    is. Indien u problemen heeft die wellicht in verband staan  
                    met de snelheid (bv. met communicatieprogramma's), is het  
                    mogelijk dat deze problemen worden opgelost door de waarde  
                    op 1 in te stellen. 
 
                    De standaard waarde van User.SynchronizeEngine is 0. 
 
Het wijzigen van codes en waarden in het register wordt uitgevoerd via  
de Register-editor. De Register-editor kan als volgt worden opgeroepen:  
 
      - Open een Commandoprompt-venster. 
 
      - Typ 'regedt32'. De Register-editor verschijnt. 
 
Ga als volgt te werk om de waarden die de gedragingen van het MGA  
Millennium-stuurprogramma besturen, te bekijken of te wijzigen: 
 
      - Selecteer het venster HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - Ga naar beneden tot u de volgende code ziet: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
U ziet de waarden in de rechter vensterrand. Om deze te wijzigen: 
 
      - dubbelklikt u op een geselecteerde waarde. 
 
      - wijzigt u de waarde naar '0' of '1', in de DWORD Editor. De nieuwe  
        waarde is actief nadat u de computer opnieuw start.  
 
Apparatuur-geaccelereerde 3D 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Het bestand DDIRX.DLL dat bij de MGA Millennium-stuurprogramma's wordt  
geleverd staat apparatuur-geaccelereerde 3D toe, met enkele beperkingen: 
 
      - Apparatuur-geaccelereerde 3D is uitsluitend beschikbaar voor Windows  
        NT 3.51. 
 
      - De 3D DLL ondersteunt de modi 8bpp (256 kleuren) en 24bpp (16777216 
        kleuren) niet. De modi 15bpp (32K kleuren), 16bpp (64K kleuren) en 
        32bpp (Ware kleuren) zijn beschikbaar voor apparatuur-acceleratie. 
 
      - Beperkingen m.b.t. de beschikbare resoluties zijn te verwachten. Alle 
        3D-modi vereisen extra geheugen om dubbel-bufferen en/of Z-bufferen 
        uit te kunnen voeren, dit geheugen is vervolgens niet meer beschikbaar  
        voor de weergave. 
 
Het 3D-stuurprogramma kan worden geconfigureerd d.m.v. drie  
registerschakelaars:  
 
User3D.DoubleBuffer wanneer de instelling 1 wordt gebruikt, is het toegestaan  
                    een achterbuffer te reserveren in het MGA Millennium- 
                    geheugen. De waarde dient op 0 te worden ingesteld als  
                    achterbufferen niet vereist is. 
 
                    Deze waarde dient op 1 te worden ingesteld indien 3D- 
                    animatie volledig geaccelereerd dient te worden.  
 
User3D.ZBuffer      wanneer de waarde op 1 wordt ingesteld, kan een Z-buffer  
                    worden gereserveerd vanuit het MGA Millennium-geheugen.  
                    De waarde dient op 0 te worden ingesteld, indien  
                    Z-bufferen niet vereist is.   
 
                    Stel deze waarde op 1 in wanneer 3D-weergave volledig 
                    geaccelereerd dient te worden.  
 
User3D.SubPixel     wanneer deze waarde op 1 wordt ingesteld, kan het 3D-DDI- 
                    stuurprogramma het beeld weergeven met sub-pixelprecisie.  
                    Indien dit niet vereist is stelt u de waarde op 0 in.  
 
                    Deze waarde dient op 1 te worden ingesteld wanneer 3D- 
                    weergave moet worden uitgevoerd. Snellere weergave kan 
                    worden bereikt door de waarde op nul in te stellen,  
                    alhoewel bepaalde bijverschijnselen dan wel dichtbij  
                    grenzen van de objecten kunnen verschijnen.  
 
De standaard waarde voor de User3D-schakelaars is 1. De aanbevolen manier om  
deze te wijzigen is via het blad 'Configuratie' van het MGA-scherm in plaats  
van via de Register-editor. 
 
De beschikbare 3D-modi worden weergegeven in de MGA-schermhulp. Deze  
informatie wordt ook geboden met de knop 'Overzicht 3D-modi' op het blad  
'Configuratie'.  
 
Opmerkingen, problemen en beperkingen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA-scherm en QuickAccess met NT 3.5 
        Met Windows NT 3.5 zal het MGA-scherm worden weergegeven met een witte 
        achtergrond, in plaats van een grijze. De volledige functionaliteit  
        van het MGA-scherm blijft beschikbaar, maar niet de zwevende werkbalk  
        van QuickAccess. Het pictogram QuickAccess verschijnt in de Groep  
        Opstarten, zodat het automatisch start om de sneltoetsen in het  
        MGA-scherm te kunnen gebruiken. Het wordt afgeraden om het uit de  
        Groep Opstarten te verwijderen.  
 
HCT/DispTest 
        De toepassing DispTest voor het testen van volledig-scherm VGA-modi,  
        kan leiden tot het vastlopen van de computer tijdens het testen van  
        bepaalde modi. Een bijgewerkte BIOS is vereist.  
 
        Scherm 13/13 is fout wanneer het in een venster wordt weergegeven.  
 
Systemen met meer dan één PCI-bus 
        Met bepaalde systemen rapporteert Windows NT conflicten tussen  
        adapters die achter de PCI-brug zijn geïnstalleerd. In dit geval,  
        heeft het minipoort-stuurprogramma van MGA Millennium geen toegang tot  
        zijn eigen kaart. Als het erop lijkt dat uw computer de Millennium- 
        kaart niet kan vinden, probeer dan een andere PCI-sleuf.  

[Svenska] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.                14 Maj, 1996
 
        MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 Bildskärmsdrivrutin 
                            Rev. 2.24.066 (3.5.66)
 
Innehåll 
~~~~~~~~ 
- Beskrivning av utgåvan 
- Produktfiler 
- Installation  
- Att ändra upplösning 
- MGA Panel och QuickAccess 
- Bildskärmsval 
- Registerinställningar 
- Maskinvaruaccelererad 3D 
- Anteckningar, problem och begränsningar 
 
OBS! Denna fil kan innehålla en del sista-minuten-information som inte har  
översatts till ditt språk. Vi ber om ursäkt. 
 
Beskrivning av utgåvan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Detta är MGA Millennium Windows NT bildskärmsdrivrutin, version 2.24. 
Den understödjer Microsoft Windows NT för x86 CPU:er versioner 3.5 och 3.51. 
 
Med denna produkt medföljer: 
 
- Bildskärmsdrivrutin 
- MGA PowerDesk Panel  
- 3D-DDI drivrutin, för OpenGL maskinvaruaccelererad 3D 
 
Drivrutinen understödjer MGA Millenniumkort med  2, 4 och 8Mbytes. Upp till  
tre kort understöds också. 
 
Produktfiler 
~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Taggfil för Windows NT Installation 
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium miniport drivrutin 
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium användarläge-drivrutin 
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium 3D-DDI drivrutin 
   \OEMSETUP.INF        MGA Millennium drivrutininstallationsfil för  
                        Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        MGA Millennium drivrutin installationsfil för  
                        Windows NT 
 
   \MGA.MON             MGA bildskärmsfil 
   \MGASHK.EXE          Service installationsprogram 
   \MGAHK.EXE           Service startprogram 
   \MGAPANEL.CPL        MGA Panel-program  
   \MGAQUICK.EXE        QuickAccess program 
   \MGA_*.HLP         	Hjälp för MGA Panel-program 
   \MGA_*.DLL         	Språkbibliotek 
   \CTL3D32.DLL         Bibliotek kopierat endast för Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Denna fil 
 
Installation 
~~~~~~~~~~~~ 
Läs i din MGA Millennium ägarhandbok för att installera ditt kort i ditt 
system.  
 
Om du installerar flera MGA Millenniumkort i ditt system, var god 
observera att endast ett kort bör vara VGA-aktiverat genom den kortanslutna  
omkopplaren. Installationer med flera kort liknar enkelkortinstallationer. 
Systemet kommer automatiskt att tilldela separata adresser till varje  
PCI-kort, varvid drivrutinen kan ge kommandon till varje kort. I en  
konfigurering med flera kort, måste alla kort köras med samma upplösning och  
pixeldjup (antal färger). Det VGA-aktiverade kortet kommer att köra övre  
vänstra bildskärmen. 
 
Detta är den allmänna metoden för att ändra en bildskärmsdrivrutin: 
 
      - Öppna programmet för Kontrollpanelfönstret. 
 
      - Tryck på knappen 'Ändra bildskärmstyp...'. 
 
      - Tryck på 'Ändra...' i dialogrutan till Bildskärmstyp. 
 
      - Tryck på 'Annan...' i dialogrutan till Välj enhet. 
 
      - Skriv in i dialogrutan till Installera från diskett var 
        Matrox MGA Millennium installationsfilerna finns (t.ex. "A:\WINNT"). 
 
      - Markera, från den lista som visas, den upplösning och det pixeldjup 
        som understöds av ditt kort och din bildskärm och tryck därefter på  
        'Installera'. Lägen som kräver 4 eller 8 MBytes anges i den lista som  
        visas. Lägen med flera kort finns ej tillgängliga vid drivrutinens  
        installationstillfälle, eftersom antalet installerade kort ej kan  
        fastställas vid detta tillfälle. 
 
      - Svara 'Ja' i dialogrutan till 'Installera drivrutin'. 
 
      - Om MGA Millennium drivrutiner redan är installerade i ditt system,  
        kommer du att uppmanas att välja mellan de för närvarande installerade 
        drivrutinerna eller nya drivrutiner. Om du markerar 'Ny', kommer du  
        att uppmanas att ange sökvägen till de nya drivrutinfilerna. Detta  
        kommer som standard att gå till den sökväg som skrevs i dialogrutan  
        till Installera från diskett. 
 
      - Markera i dialogrutan till Ändra bildskärmsinställningar  
        'Starta om nu' så att de nya inställningarna börjar gälla. 
 
      - Om inte ditt system startas om med den förväntade upplösningen, är det 
        troligt att ditt kort inte understödjer den markerade kombinationen 
        av upplösning/pixeldjup. Öppna kontrollpanelfönstret igen och tryck på  
        knappen 'Visa alla lägen...'för att få fram alla de lägen som finns  
        tillgängliga för ditt kort. Du kan även experimentera med kontrollerna 
        'Färgpalett' och 'Skrivbord' för att markera ett nytt läge. Använd 
        'Test'-knappen för att se till att det nya läget understöds av 
        din bildskärm. 
 
Att ändra upplösning 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Alltid när du vill ändra upplösning, skall du köra programmet för  
kontrollpanelfönstret. Tillgängliga lägen visas genom knappen 'Visa alla  
lägen...'. 
 
Om du använder en konfigurering med flera skärmar, kommer drivrutinen att  
sprida skrivbordet över flera bildskärmar. Särskilda upplösningar med flera  
skärmar kommer att anges, där de horisontella eller vertikala upplösningarna  
är flera gånger deras normala storlek. Att markera en av dessa upplösningar  
kommer att möjliggöra testning av båda bildskärmarna. 
 
MGA Panel och QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA Panel-programmet och QuickAccess-programmet bör ha kopierats till din  
hårddisk då MGA Millennium drivrutiner installerades. Dessa program fungerar  
tillsammans för att möjliggöra för användaren att komma åt information 
om deras kort samt för att aktivera och använda drivrutinfunktioner. 
 
MGA Panel kan startas från kontrollpanelen. Den kan för närvarande visa 
fem sidor: 
 
Om            visar sådan information som aktuella versionsnummer samt 
              aktuell upplösning 
 
Konfigurering låter användaren ställa in 3D-växlarna (beskrivs i kapitlet  
              'Maskinvaruaccelererad 3D') och markera det språk som önskas. 
 
Bildskärm     medger uppbyggnad av en videoparameterfil enligt beskrivningen i  
              kapitlet 'Bildskärmsval'. 
 
Information   visar maskinvaruinformation om det/de kort som installerats i  
              systemet. 
 
PowerDesk     låter användaren definiera och aktivera olika snabbtangenter för  
              zoomning (PixelTOUCH), för att centrera det översta fönstret  
              (CenterWINDOW) och starta programmen för MGA Panel och  
              Bildskärm. Kryssrutan QuickACCESS kan göra att ikonen  
              QuickAccess blir synlig på skrivbordet. 
 
I Windows NT 3.51, har QuickAccess ett flytande verktygsfält som gör att man  
kan zooma in, zooma ut och centrera fönster. Det kan också anropa MGA Panel.  
Det startas automatiskt som en service omedelbart efter inloggning. 
 
I Windows NT 3.5, kan inte QuickAccess visa sitt flytande verktygsfält, men  
det infångar dock de snabbtangenter som definierats i MGA Panel. QuickAccess  
bör ha installerats i din Autostartgrupp, och dess ikon bör ej tas bort. 
 
Bildskärmssidan i MGA Panel ersätter programmet för MGA Bildskärm som  
medföljer versionerna 1.x av drivrutinerna. De filer som behövs för att köra  
MGA Bildskärm kommer att raderas då systemet startas om efter installation av 
drivrutinerna Rev. 2.0. 
 
Bildskärmsval 
~~~~~~~~~~~~~ 
Efter installation, förväntar sig bildskärmsdrivrutinen att  
uppdateringsintervallinformationen skall ställas in genom en videoparameterfil  
som heter MGA.INF. Om denna fil ej kan hittas, kommer drivrutinen att se om  
DDC-funktioner (Display Data Channel) finns och använda DDC-tidsinställningar  
om dessa finns tillgängliga. Om inte din bildskärm är DDC-kompatibel, 
kommer drivrutinen att ta för givet att din bildskärm kan hantera alla  
upplösningar från 640x480 upp till 1600x1200 med en uppdateringsintervall  
på 60 Hz. 
 
Det rekommenderas alltid att du väljer en bildskärm genom MGA Panel. Då en  
bildskärm har markerats skapas filen MGA.INF i din katalog  
SystemRoot\system32. Läs i MGA Panel Hjälp för ytterligare detaljer  
beträffande bildskärmsval. 
 
Ett nytt bildskärmsval kommer att börja gälla nästa gång Windows NT startas.  
 
Avancerade användare som föredrar att ställa in uppdateringsintervallen genom  
programmet för Kontrollpanelfönstret kan ställa in värdet för  
'User.MgaInfoFil' i registret till 0 (se kapitlet 'Registerinställningar' för  
detaljer). Nästa gång du startar om, kommer de uppdateringsintervall som finns  
tillgängliga för varje läge att ges tillbaka till programmet för Bildskärm. 
 Systemet kommer troligen att startas om i 640x480x8 och ett 
varningsmeddelande kommer att visas. Detta är normalt eftersom systemet ej  
kunde hitta den standardinställning för maskinvaran som tidigare användes för  
uppdateringsintervall. Du kan nu ställa in uppdateringsintervall från den  
lista som visas av Kontrollpanelfönstret. Om din bildskärm inte är  
DDC-kompatibel, kommer listan med lägen att byggas upp av en intern tabell med  
videoparametrar enligt de kapaciteter som rapporteras av din bildskärm; annars  
kommer den interna tabellen att användas.  Du bör under alla omständigheter  
testa alla nya lägen för att kontrollera att din bildskärm verkligen  
understödjer den nya kombinationen upplösning/uppdateringsintervall. 
 
Registerinställningar (endast för avancerade användare) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Information som finns i Windows NT register kan ha en direkt inverkan på 
hela systemet. Om inkorrekta värden skrivs in kan detta leda till allvarliga  
problem vilket kan göra att det blir nödvändigt att installera om Windows NT.  
De förändringar som skisseras nedan bör ha inverkan endast på MGA Millennium  
drivrutiner. Om du emellertid oavsiktligen ändrar till värden som gör ditt  
system oanvändbart, bör du notera att det ofta är möjligt att ångra  
ändringarna genom att använda konfigureringsalternativet 'Senast kända bra  
konfigurering' vid starttillfället. 
 
Konfigureringen av MGA Windows NT drivrutin och MGA Panel sparas i 
registret. De viktigaste parametrarna kan ändras genom MGA Panel, men andra  
kan endast kommas åt genom Registerredigeraren. De flesta användare kommer att  
se att de förinställda värdena är bäst för deras system. Specifika problem kan  
dock lösas med hjälp av dessa växlar. Dessa värden är: 
 
User.AlternateLines Då det är ställt till 1, kan rader som definieras med  
                    hjälp av heltalskooordinater att dras med hjälp av den  
                    snabbare AUTOLINE opkoden i ritenheten. Konventionen som  
                    används för att avgöra vilka pixel som medverkar till en  
                    given linje skiljer sig något i AUTOLINE och i Windows NT.  
                    Inställning av AlternateLines till 1 byter ut  
                    kompatibilitet med Windows NT konventioner mot prestanda.  
                    Ett värde på 0 kommer att tvinga fram kompatibilitet. 
                    Rader som definieras av slutpunktskoordinater som ej är  
                    heltal påverkas ej av denna inställning. 
 
                    Standardinställningen av User.AlternateLines är 0. 
 
User.CenterDialogs  Då detta är ställt till 1, medges centrering av  
                    dialogrutor och popup-fönster i övre vänstra bildskärmen i  
                    en skärminställning med flera skärmar. De centrerade  
                    fönstren kan fortfarande flyttas över hela skrivbordet.  
                    Ett värde på 0 kommer ej att ha någon inverkan på dessa  
                    fönsters position. 
 
                    Det finns allvarliga biverkningar med denna funktion. Till 
                    exempel, att testa ett flerskärmsläge från programmet  
                    Kontrollpanelfönstret kommer i själva verket endast att  
                    testa motsvarande enkelskärmsläge. Andra biverkningar 
                    är bland annat verktygsfält som inte kommer att använda  
                    hela skrivbordet, och skärmsläckare som endast kommer att  
                    fungera på övre vänstra skärmen. 
 
                    Standardinställningen för User.CenterDialogs är 0. 
 
User.ComplexBlt     Då detta är inställt till 1, kan maskinvaran accellerera  
                    en del komplexa rasteroperationer (ROP) genom att utföra  
                    en serie av enkla ROP (ELLER, OCH, o.s.v...).  Ett värde  
                    på 0 kommer att medföra att komplexa ROP utförs i  
                    programvaran. 
 
                    Komplexa ROP utförs direkt på skärmen genom en följd av  
                    enkla ROP.  Artefakter (blinkning) i målskärmområdet kan  
                    synas då ett mellanliggande resultat i video-RAM visas i  
                    en given uppdateringsintervall, som ersätts av den  
                    slutliga bilden i nästa cykel. 
 
                    Standardvärdet hos User.ComplexBlt är 1. 
 
User.DeviceBitmaps  Då detta är ställt till 1, kan off-screen-minnet för 
                    användas som bitmapp-cache. Detta gör att maskinvaran 
                    kan accelerera ritning till bitmappar. Ett värde på 0  
                    inaktiverar bitmap caching, varvid CPU:n kan rita till  
                    alla bitmappar.  Bitmap caching är internt inaktiverad då 
                    ett skrivbord som behöver mer än ett kort används,  
                    oberoende av registerinställningen. 
 
                    Standardinställningen av User.DeviceBitmaps är 1. 
 
User.MgaInfoFile    Då detta är ställt till 1, kan programmet för MGA Panel 
                    användas för att kontrollera uppdateringsintervall. Om  
                    värdet är 0 kan programmet för Bildskärmt visa  
                    tillgängliga uppdateringsintervall. Se avsnittet  
                    'Bildskärmsval' för ytterligare detaljer. 
 
                    Standardinställningen av User.MgaInfoFile är 1. 
 
User.SynchronizeDac Då detta är ställt till 1, måste drivrutinen vänta på en 
                    vertikal synk före programmering av ramdac med en ny 
                    pekarform eller en ny palett. Om du lägger märke till lösa 
                    pixel som blinkar runt markören, kanske inställning av  
                    denna flagga till 1 kan rätta till problemet. Inställning  
                    till 0 kommer att leda till en något bättre prestanda. 
 
                    Standardinställningen av User.SynchronizeDac är 0. 
 
User.SynchronizeEngine Då detta är ställt till 1, måste drivrutinen vänta på 
                    att Millenniummaskinvaran är redo att ta emot nya data  
                    innan nästa operation programmeras. Inställning till 0 
                    kommer att leda till bättre prestanda. 
 
                    I de flesta x86-baserade system, bör PCI-logiken  
                    tillförsäkra att en sådan kontroll är överflödig. Om du  
                    upplever problem som kan ha att göra med tidsanpassning  
                    (med kommunikationsprogram, till exempel), kan inställning  
                    av detta värde till 1 kanske vara till hjälp. 
 
                    Standardinställningen av User.SynchronizeEngine är 0. 
 
Ändringar av tangenter och värden i registret görs via Registerredigeraren. 
Registerredigeraren kan anropas på följande sätt: 
 
      - Öppna ett DOS-promptfönster. 
 
      - Skriv 'regedt32'.  Registerredigeraren kommer därefter att visas.  
 
För att kontrollera eller ändra de värden som styr funktionen av MGA 
Millennium drivrutinen:  
 
      - Markera fönstret HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - Flytta markören nedåt till den tangent som heter: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0.  
 
Du kommer att hitta värdena i höger fönsterruta. Gör så här för att ändra  
någon/några av dem: 
 
      - Dubbelklicka på det markerade värdet. 
 
      - Ändra värdet i  DWORD-redigeraren till '0' eller '1'. Det nya värdet  
        kommer att börja gälla nästa gång du startar om. 
 
Maskinvaruaccelererad 3D 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Den DDIRX.DLL-fil som medföljer MGA Millennium drivrutiner medger 
maskinvaruaccelererad 3D, med några få begränsningar: 
 
      - Maskinvaruaccelererad 3D finns endast för Windows NT 3.51. 
 
      - 3D DLL understödjer ej lägena 8bpp (256 färger) och 24bpp (16777216 
        färger). Lägena 15bpp (32K färger), 16bpp (64K färger) och 32bpp  
        (True Color) är de som kan vara maskinvaru-accelererade. 
 
      - Begränsningar i de tillgängliga upplösningarna kan förväntas. Alla 
        3D-lägen kräver extra minne för att hantera dubbelbuffring och/eller  
        Z-buffring och detta minne finns ej längre tillgängligt för bildskärm. 
 
3D-drivrutinen kan konfigureras genom tre registerväxlar: 
 
User3D.Dubbelbuffert Då detta är ställt till 1, kan en backbuffert tilldelas 
                    från MGA Millennium-minnet. Det bör vara ställt till  
                    0 om ingen backbuffert behövs. 
 
                    Detta värde bör vara inställt till 1 om 3D-animering skall 
                    bli till fullo accelererad. 
 
User3D.ZBuffer      Då detta är ställt till 1, kan en Z-buffert tilldelas från 
                    MGA Millennium-minnet. Det bör vara ställt till 0 om 
                    ingen Z-buffert krävs. 
 
                    Detta värde bör ställas till 1 om 3D-återgivning skall  
                    bli till fullo accelererad. 
 
User3D.SubPixel     Då detta värde är ställt till 1, kan 3D-DDI-drivrutinen  
                    utföra återgivning med sub-pixelprecision. Annars bör det 
                    ställas till 0. 
 
                    Detta värde bör ställas till 1 om 3D-återgivning  
                    av hög kvalitet skall utföras. Snabbare återgivning kan 
                    åstadkommas genom att ställa in värdet till noll, trots  
                    att vissa artefakter då kan uppstå nära föremålets kanter. 
 
Standardinställningarna för User3D-växlarna är 1. Rekommenderad  
modifieringsmetod är genom 'Konfigurering'-sidan i MGA Panel, snarare än 
genom registerredigeraren. 
 
Tillgängliga 3D-lägen anges i Hjälp i MGA Panel. Knappen 'Visa 3D-lägen' 
på sidan 'Konfigurering' kan också tillhandahålla denna information. 
 
Anteckningar, problem och begränsningar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA Panel och QuickAccess med NT 3.5 
        Med Windows NT 3.5, kommer MGA Panel att visas med en vit 
        bakgrund, i stället för en grå. Hela MGA Panel-funktionen 
        finns fortfarande tillgänglig, men QuickAccess flytande verktygsfält  
        finns ej. Ikonen för QuickAccess visas i Autostart-gruppen, så att det 
        startas automatiskt för att betjäna de snabbtangenter som definieras i  
        MGA Panel. Det rekommenderas ej att det tas bort från Autostart- 
        gruppen. 
          
HCT/DispTest  
        DispTest-programmet för att testa fullskärms VGA-lägen kan krascha 
        systemet då vissa lägen testas. En uppdaterad BIOS behövs. 
 
        Skärm 13/13 är fel då den visas i ett fönster. 
 
System som använder mer än en PCI-buss 
        Det finns system där NT rapporterar konflik1ter mellan kort 
        som har installerats bortom PCI-bryggan. I detta fall, kan inte MGA  
        Millennium miniportdrivrutin komma åt sitt eget kort. Om det  
        förefaller att ditt system inte kan hitta Millenniumkortet, kan du  
        försöka flytta det till en annan PCI kortplats. 

[Norsk] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.                14. Mai 1996
 
           MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 skjermdriver 
                            Rev. 2.24.066 (3.5.66)
 
Innholdsfortegnelse 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Utgavebeskrivelse 
- Produktfiler 
- Installasjon 
- Endring av oppløsning 
- MGA-panel og QuickAccess 
- Skjermvalg 
- Registerinnstillinger 
- Maskinakselerert 3D 
- Merknader, problemer og begrensninger 
 
Merk: Denne filen kan inneholde informasjon som ble lagt til i siste øyeblikk, 
og som ikke er oversatt til ditt språk. Vi beklager denne ubeileiligheten. 
 
Utgavebeskrivelse 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dette er skjermdriveren MGA Millennium Windows NT, versjon 2.24. 
Den støtter Microsoft Windows NT for CPU av typen x86, versjon 3.5 og 3.51. 
 
Dette produktet omfatter: 
 
- Skjermdriver 
- MGA PowerDesk 
- 3D-DDI-driver for OpenGL maskinakselerert 3D 
 
Driveren støtter 2, 4 og 8 MB MGA Millennium-kort. Opptil tre kort støttes.   
 
Produktfiler 
~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Merkefil for installasjon av Windows NT 
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium miniutgangsdriver 
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium brukermodusdriver 
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium 3D-DDI-driver 
   \OEMSETUP.INF        MGA Millennium driverinstallasjonsfil for Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        MGA Millennium driverinstallasjonsfil for Windows NT 
 
   \MGA.MON             MGA skjermfil 
   \MGASHK.EXE          Tjenesteprogram for installasjon 
   \MGAHK.EXE           Tjenesteprogram for oppstart 
   \MGAPANEL.CPL        Programmet MGA-panel 
   \MGAQUICK.EXE        Programmet QuickAccess 
   \MGA_*.HLP         	Programmet Hjelp til MGA-panel 
   \MGA_*.DLL         	Språkbibliotek 
   \CTL3D32.DLL         Bibliotek som kun kopieres for Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Denne filen 
 
Installasjon 
~~~~~~~~~~~~ 
Slå opp i brukerhåndboken for MGA Millennium når du skal installere kortet i 
systemet. 
 
Hvis du skal installere flere MGA Millennium-kort i systemet, må du være  
oppmerksom på at kun ett av dem skal være VGA-aktivert via bryteren på kortet. 
Installasjon av flere kort likner installasjon av ett kort. Systemet tildeler  
automatisk separate adresser til alle PCI-kort, og lar derved driveren sende  
kommandoer til hvert enkelt kort. I en konfigurasjon med flere kort, må alle  
kortene kjøre med samme oppløsning og pikseldybde (antall farger). Det  
VGA-aktiverte kortet styrer skjermen øverst til venstre. 
 
Standard fremgangsmåte for å endre skjermdriver er som følger: 
 
      - Åpne programmet Kontrollpanel/Skjerm. 
 
      - Trykk på knappen 'Endre skjermtype...'. 
 
      - I dialogboksen Skjermtype, trykker du på knappen 'Endre...'. 
 
      - I dialogboksen Velg enhet, trykker du på knappen 'Annet...'. 
 
      - I dialogboksen Installer fra harddisk skriver du banen til 
        installasjonsfilene til Matrox MGA Millennium (dvs. "A:\WINNT"). 
 
      - På listen som kommer fram velger du en oppløsning og pikseldybde 
        som støttes av kortet og skjermen, og klikker deretter på 'Installer'. 
        Modi som krever 4 eller 8 MB angis på listen. Flerkortsmodi er ikke  
        tilgjengelige under driverinstallasjonen, siden antallet installerte  
        kort ikke kan fastslås på dette tidspunkt. 
 
      - Svar 'Ja' i dialogboksen 'Installering av driver'. 
 
      - Hvis MGA Millennium-driverne allerede er installert i systemet, blir  
        du bedt om å velge mellom driverne som allerede er installert og de 
        nye driverne. Hvis du velger 'Ny', blir du spurt om å angi banen til  
        de nye driverfilene. Standard er banen som du skrev i dialogboksen  
        Installer fra harddisk. 
 
      - I dialogboksen Endring a skjerminnstillinger bør du velge 
        'Start på nytt', slik at de nye innstillingene kan tre i kraft. 
 
      - Hvis systemet ikke starter med ventet oppløsning, er det sannsynlig at  
        kortet ikke støtter oppløsning/pikseldybde-kombinasjonen du har valgt.  
        Åpne Kontrollpanel/Skjerm på nytt og trykk på knappen 'Liste med alle  
        modi...' for å se alle modi som er tilgjengelige for kortet ditt. Du  
        kan også eksperimentere med kontrollene 'Fargepalett' og  
        'Skrivebordsområde' for å velge ny modus. Bruk knappen 'Test' for å  
        være sikker på at den nye modusen støttes av skjermen. 
 
Endring av oppløsning 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Når du vil endre oppløsning, kan du kjøre programmet Kontrollpanel/Skjerm. 
Tilgjengelige modi vises ved hjelp av knappen 'Liste med alle modi...'. 
 
Hvis du bruker en konfigurasjon med flere skjermer, sprer driveren  
skrivebordet over flere skjermer. Du får fram spesielle oppløsninger for  
flere skjermer, der de vannrette og loddrette oppløsningene er multipler av 
normal størrelse. Ved å velge en av disse oppløsningene kan du teste 
begge skjermene. 
 
MGA-panel og QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Programmet MGA-panel og QuickAccess burde ha blitt kopiert til harddisken  
under installasjonen av MGA Millennium-driverne. Disse programmene fungerer  
sammen på en måte som lar brukeren få tilgang til informasjon om kortet(/ene)  
og til å aktivere og bruke driverfunksjoner. 
 
MGA-panel kan startes fra Kontrollpanel. Det kan vise fem sider: 
 
Om            viser informasjon som gjeldende versjonsnumre og gjeldende  
              oppløsning. 
 
Konfigurasjon lar brukeren stille inn 3D-alternativene (beskrevet under 
              'Maskinakselerert 3D'), og velge et språk. 
 
Skjerm        lar brukeren opprette en videoparameterfil, som beskrevet under 
              'Skjermvalg'. 
 
Informasjon   viser maskinvareinformasjon om kortet(/ene) som er installert 
              i systemet. 
 
PowerDesk     lar brukeren definere og aktivere hurtigtaster for zooming 
              (PixelTOUCH), midtstille toppvinduet (CenterWINDOW) 
              og starte programmet MGA-panel og Skjerm. Avkrysningsboksen  
              for QuickACCESS kan gjøre QuickAccess-ikonet synlig på  
              skrivebordet. 
 
I Windows NT 3.51 er QuickAccess en flytende verktøylinje som du kan zoome 
inn, zoome ut og sentrere vinduer med. Det kan også anrope MGA-panel. Det  
startes automatisk like etter at du har logget inn. 
 
I Windows NT 3.5 kan ikke QuickAccess vise den flytende verktøylinjen, men 
det oppfanger hurtigtastene som er definert i MGA-panel. QuickAccess burde 
være installert i gruppen Oppstart, og ikonet for det skal ikke slettes. 
 
Siden Skjerm i MGA-panel erstatter programmet MGA Skjerm som fulgte med 
versjon 1.x av driverne. Filene som kreves for å kjøre MGA Skjerm blir slettet  
når systemet startes på nytt etter at Rev. 2.0-driverne er installert. 
 
Skjermvalg 
~~~~~~~~~~ 
Etter installasjonen venter skjermdriveren at informasjon om  
oppdateringsfrekvensen innstilles via en videoparameterfil kalt MGA.INF. Hvis  
denne filen mangler, sjekker driveren mulighetene for Display Data Channel  
(DDC) og bruker DDC-timing hvis det er tilgjengelig. Hvis skjermen ikke  
oppfyller kravene for DDC, går driveren ut fra at skjermen kan håndtere alle  
oppløsninger fra 640 x 480 opptil 1600 x 1200 med en oppdateringsfrekvens på  
60 Hz. 
 
Uansett anbefaler vi sterkt at du velger skjerm gjennom MGA-panel. 
Når du har valgt skjerm, opprettes filen MGA.INF i katalogen  
SystemRoot\system32. Se Hjelp i MGA-panel hvis du vil ha ytterligere 
detaljer om valg av skjerm. 
 
En endring av skjermvalg trer i kraft neste gang Windows NT startes. 
 
Erfarne brukere som heller vil velge oppdateringsfrekvens via programmet 
Kontrollpanel/Skjerm kan stille verdien for 'User.MgaInfoFile' i registeret på  
0 (detaljene finner du under 'Registerinnstillinger'). Neste gang du starter  
maskinen på nytt, kommer oppdateringsfrekvensene for hver modus tilbake i  
programmet Skjerm. Systemet starter sannsynligvis i modusen 640 x 480 x 8, og  
en advarsel kommer fram. Dette er normalt, siden systemet ikke kunne finne den  
standard maskinvareinnstillingen som tidligere ble brukt for  
oppdateringsfrekvensen. Du kan nå velge oppdateringsfrekvens fra listen som  
vises i Kontrollpanel/Skjerm. Hvis skjermen oppfyller kravene for DDC, blir  
listen med modi opprettet fra en intern tabell med videoparametere og i  
henhold til skjermens kapasitet. Hvis ikke, brukes den interne tabellen. 
Uansett bør du teste eventuelle nye modi og forsikre deg om at skjermen 
faktisk støtter den nye kombinasjonen av oppløsning/oppdateringsfrekvens. 
 
Registerinnstillinger (kun for erfarne brukere) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Informasjonen som lagres i Windows NT-registeret kan ha en direkte virkning på 
hele systemet. Legges feil verdier inn, kan det føre til alvorlige problemer  
og kan gjøre at det er nødvendig å installere Windows NT på nytt. Virkningen 
av endringene som er beskrevet nedenfor skulle være begrenset til MGA  
Millennium-driverne. Hvis du ved et uhell skulle komme til å endre verdier som  
gjør systemet ubrukelig, bør du imidlertid være oppmerksom på at det ofte er  
mulig å 'angre' ved å bruke alternativet 'Siste brukbare konfigurasjon' ved  
oppstart. 
 
Konfigurasjonen for MGA Windows NT-driveren og MGA-panel lagres I registeret.  
De viktigste parameterne kan endres gjennom MGA-panel, mens andre får du kun  
tilgang til gjennom Registerredigering. De fleste brukere erfarer at  
standardverdiene fungerer best for deres system. Bestemte problemer kan  
imidlertid løses med disse innstillingene. Verdiene er som følger: 
 
User.AlternateLines når dette er stilt på 1, kan linjene defineres med  
                    heltallskoordinater som tegnes ved hjelp av den hurtigere  
                    AUTOLINE-operasjonskoden i tegnemotoren. Reglene for å  
                    bestemme hvilke piksler bidrar til en bestemt linje er noe  
                    forskjellig i AUTOLINE og i Windows NT. Ved å stille  
                    AlternateLines på 1 byttes samsvar med Windows NT-reglene 
                    for ytelse. Verdien 0 tvinger fram samsvar. Linjer som  
                    defineres med ikke-heltalls endepunkts-koordinater  
                    påvirkes ikke av denne innstillingen. 
 
                    Standardverdien for User.AlternateLines er 0. 
 
User.CenterDialogs  når dette er stilt på 1, tillates midtstilling av  
                    dialogbokser og pop-up-vinduer i øverste skjerm til  
                    venstre i en konfigurasjon med flere skjermer. De  
                    midtstilte vinduene kan fremdeles flyttes over hele  
                    skrivebordet. Verdien 0 har ingen virkning på posisjonen  
                    til disse vinduene. 
 
                    Denne funksjonen har alvorlige bivirkninger. Hvis du 
                    f.eks. tester en flerskjermsmodus fra programmet 
                    Kontrollpanel/Skjerm, tester du faktisk kun tilsvarende  
                    enkeltskjermsmodus. Andre bivirkninger omfatter 
                    verktøylinjer som ikke bruker hele skrivebordet, og 
                    skjermbeskyttere som kun fungerer på skjermen øverst til  
                    venstre. 
 
                    Standardverdi for User.CenterDialogs er 0. 
 
User.ComplexBlt     når dette er stilt, på 1 kan maskinvaren akselerere noen 
                    kompliserte rasteroperasjoner (ROP) ved å utføre en rekke 
                    enkle ROP'er (ELLER, OG osv....). Verdien 0 fører til 
                    at kompliserte ROP'er utføres i programvaren. 
 
                    De kompliserte ROP'ene utføres direkte på skjermen 
                    ved en rekke enkle ROP'er. Forstyrrelser (flimring) 
                    i skjermområdet kan bli synlige når et midlertidig 
                    resultat i video-RAM vises i en bestemt oppdateringssyklus 
                    og så blir skiftet ut i det endelige bildet i neste 
                    syklus. 
 
                    Standardverdien for User.ComplexBlt er 1. 
 
User.DeviceBitmaps  når dette er stilt på 1, kan utenomskjermsminne brukes til 
                    caching av punktgrafikk. Dette lar maskinvaren 
                    akselerere tegning av punktgrafikk. Verdien 0 deaktiverer 
                    caching av punktgrafikk, og lar derved CPU'en tegne på all 
                    punktgrafikk. Punktgrafikkcaching deaktiveres internt når 
                    et skrivebord som krever mer enn ett kort er i bruk, 
                    uansett hva registerinnstillingen er. 
 
                    Standardverdien for User.DeviceBitmaps er 1. 
 
User.MgaInfoFile    når dette er stilt på 1, kan programmet MGA-panel styre 
                    oppdateringsfrekvensen. Verdien 0 gjør at programmet 
                    Skjerm kan vise tilgjengelige oppdateringsfrekvenser. 
                    Detaljene finner du under 'Skjermvalg'. 
 
                    Standardverdien for User.MgaInfoFile er 1. 
 
User.SynchronizeDac når dette er stilt på 1, må driveren vente på loddrett 
                    sync før ramdac programmeres med en ny pekerfasong 
                    eller en ny palett. Hvis du ser ekstra piksler 
                    som flimrer rundt pekeren, kan problemet kanskje løses  
                    ved å stille dette på 1. Ved å stille det på 0, får du 
                    noe bedre ytelse. 
 
                    Standardverdien for User.SynchronizeDac er 0. 
 
User.SynchronizeEngine når dette er stilt på 1, må driveren vente på at 
                    Millennium-maskinvaren er klar til å motta nye data 
                    før neste operasjon programmeres. Ved å stille det på 0, 
                    får du noe bedre ytelse. 
 
                    I de fleste x86-baserte systemer, sørger PCI-logikk for at 
                    en slik kontroll er overflødig. Hvis du har problemer 
                    som kan komme av timing (med kommunikasjonsprogrammer 
                    for eksempel), kan det hjelpe å stille denne verdien  
                    på 1. 
 
                    Standardverdien for User.SynchronizeEngine er 0. 
 
Du kan modifisere nøkler og verdier i registeret ved hjelp av  
Registerredigering. Registerredigering kan startes på følgende måte: 
 
      - Åpne et vindu for kommando. 
 
      - Skriv 'regedt32'. Registerredigering kommer fram. 
 
Slik kan du undersøke eller modifisere verdiene som styrer MGA  
Millennium-driveren: 
 
      - Velg vinduet HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - Gå ned til nøkkelen kalt: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
Verdiene finner du i høyre vindusdel. Slik endrer du dem: 
 
      - Dobbeltklikk på valgt verdi. 
 
      - I DWORD-redigereren endrer du verdien til '0' eller '1'. Den nye 
        verdien trer i kraft neste gang du starter maskinen på nytt. 
 
Maskinakselerert 3D 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Filen DDIRX.DLL som følger med MGA Millennium-driverne muliggjør 
maskinakselerert 3D, med visse begrensninger: 
 
      - Maskinakselerert 3D er kun mulig i Windows NT 3.51. 
 
      - 3D DLL støtter ikke modusen 8 bpp (256 farger) og 24 bpp (16777216 
        farger). Modusen 15 bpp (32 K farger), 16 bpp (64 K farger) og 
        32 bpp (Millioner av farger) er de modiene som kan  
        maskinakselereres. 
 
      - Som ventet er det et begrenset antall tilgjengelige oppløsninger. Alle 
        3D-modi krever ekstra minne til å håndtere dobbeltbufring og/eller  
        Z-bufring, og dette minnet er ikke lenger tilgjengelig for visning. 
 
3D-driveren kan konfigureres med tre registerinnstillinger: 
 
User3D.DoubleBuffer når dette er stilt på 1, kan en ekstrabuffer tildeles 
                    fra MGA Millennium-minnet. Det bør stilles på 0 hvis det  
                    ikke er nødvendig med ekstrabuffer. 
 
                    Denne verdien skal stilles på 1 hvis 3D-animasjon skal 
                    være fullt akselerert. 
 
User3D.ZBuffer      når dette er stilt på 1, kan en Z-buffer tildeles fra 
                    MGA Millennium-minnet. Det bør stilles på 0 hvis det ikke  
                    er nødvendig med en Z-buffer. 
 
                    Denne verdien bør stilles på 1 hvis 3D-fremstilling skal 
                    være fullt akselerert. 
 
User3D.SubPixel     når dette er stilt på 1, kan 3D-DDI-driveren utføre 
                    fremstilling med mindre nøyaktighet enn piksel. Ellers bør 
                    det stilles på 0. 
 
                    Denne verdien bør stilles på 1 hvis 3D-fremstilling av 
                    høy kvalitet skal utføres. Hurtigere fremstilling kan 
                    oppnås ved å stille verdien på null, men det kan da komme  
                    noen forstyrrelser nær kantene på objektene. 
 
Standardverdien for User3D-valgene er 1. Anbefalt måte å endre dem på, 
er gjennom 'Konfigurasjon' i MGA-panel i stedet for Registerredigering. 
 
Tilgjengelige 3D-modi står oppført i hjelp i MGA-panel. Knappen 'Liste med  
3D-modi' på siden 'Konfigurasjon' kan også opplyse om dette. 
 
Merknader, problemer og begrensninger 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA-panel og QuickAccess med NT 3.5 
        Med Windows NT 3.5 kommer MGA-panel fram med en hvit bakgrunn 
        i stedet for grå. Du har fortsatt full MGA-panel-funksjon, 
        men den flytende verktøylinjen i QuickAccess er ikke tilgjengelig. 
        Ikonet for QuickAccess kommer fram i gruppen Oppstart, slik at det  
        startes automatisk for å ta seg av hurtigtastene som er definert i  
        MGA-panel. Det anbefales ikke at du sletter det fra gruppen Oppstart. 
         
HCT/DispTest 
        Programmet DispTest som brukes til å teste fullskjerms VGA-modi kan  
        føre til at systemet bryter sammen under testing av visse modi. Det  
        kreves en oppdatert BIOS. 
 
        Skjerm 13/13 er feil når du ser på det i et vindu. 
 
Systemer som bruker mer enn én PCI-buss 
        Det finnes systemer der Windows NT finner konflikter mellom adaptere 
        som er installert forbi PCI-broen. I dette tilfellet kan ikke MGA  
        Millennium miniutgangsdriveren få tilgang til sitt eget kort. Hvis det  
        ser ut som systemet ikke kan finne Millennium-kortet, kan du prøve å  
        flytte det til et annet PCI-spor. 

[Português] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.                14 Maio 1996
 
     Controlador de Vídeo MGA Millennium/Mystique para Windows NT 3.5/3.51 
                            Rev. 2.24.066 (3.5.66)
 
Sumário 
~~~~~~~ 
- Descrição da Versão 
- Arquivos do Produto 
- Instalação 
- Alterar Resolução 
- Painel MGA e QuickAccess 
- Seleção do Monitor 
- Configurações de Registro 
- 3D de hardware-acelerado 
- Observações, problemas e limitações 
 
Obs.: este arquivo poderá conter algumas informações recentes não traduzidas 
para seu idioma. Lamentamos a inconveniência. 
 
Descrição da versão 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Este é o Controlador de Vídeo MGA Millennium para Windows NT, versão 2.24. 
Ele suporta o Microsoft Windows NT para CPUs x86, versões 3.5 e 3.51. 
 
Este produto inclui: 
 
- Controlador de Vídeo 
- Painel MGA PowerDesk 
- Controlador 3D-DDI, para 3D de hardware-acelerado OpenGL 
 
O controlador suporta placas MGA Millennium de 2, 4 e 8 Mbytes. Também pode 
suportar até três placas.   
 
Arquivos do produto 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Arquivo de tags para Configurar Windows NT 
   \MGAX64.SYS          Controlador de miniporta MGA Millennium 
   \MGAX64.DLL          Controlador modo-usuário MGA Millennium 
   \DDIRX.DLL           Controlador MGA Millennium 3D-DDI 
   \OEMSETUP.INF        Arquivo de instalação do controlador MGA Millennium 
                        para Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        Arquivo de instalação do controlador MGA Millennium 
                        para Windows NT 
 
   \MGA.MON             Arquivo do monitor MGA 
   \MGASHK.EXE          Aplicativo de instalação de serviço 
   \MGAHK.EXE           Aplicativo de inicialização de serviço 
   \MGAPANEL.CPL        Applet do Painel MGA 
   \MGAQUICK.EXE        Aplicativo do QuickAccess 
   \MGA_*.HLP         	Ajuda para o applet do Painel MGA 
   \MGA_*.DLL         	Biblioteca de idiomas 
   \CTL3D32.DLL         Biblioteca copiada somente para Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Este arquivo 
 
Instalação 
~~~~~~~~~~ 
Consulte o Guia do Proprietário do MGA Millennium para instalar a placa no 
seu sistema. 
 
Se estiver instalando diversas placas MGA Millennium no seu sistema,  
observe que somente uma deve ser VGA ativada através do comutador integrado. 
A instalação de múltiplas placas é similar à instalação de uma única placa. 
O sistema automaticamente atribuirá endereços separados para cada placa PCI, 
permitindo que o controlador emita comandos para cada placa. Em uma 
configuração de múltiplas placas, todas elas devem funcionar com a mesma 
resolução e profundidade de pixel (número de cores).  A placa VGA ativada 
controlará o monitor esquerdo superior. 
 
O procedimento geral para alterar o controlador de vídeo é o seguinte: 
 
      - Abra o applet PainelControle/Monitor. 
 
      - Pressione o botão 'Alterar Tipo de Monitor...'. 
 
      - Na caixa de diálogo Tipo de Monitor, aperte o botão 'Alterar...'. 
 
      - Na caixa de diálogo Selecionar Dispositivo, aperte o botão 'Outro...'. 
 
      - Na caixa de diálogo Instalar do Disco, digite a localização dos 
        arquivos de instalação do Matrox MGA Millennium (ex.: "A:\WINNT"). 
 
      - Na lista exibida, selecione uma resolução e profundidade de pixel 
        suportados pela placa e pelo monitor, e a seguir aperte 'Instalar'. 
        Os modos que exigirem 4 ou 8 MBytes estão especificados na lista 
        exibida. Os modos de múltiplas placas não estão disponíveis quando da 
        instalação do controlador, pois o número de placas instaladas não pode 
        ser determinado nesta etapa. 
 
      - Responda 'Sim' na caixa de diálogo 'Instalando o Controlador'. 
 
      - Se os controladores MGA Millennium já estiverem instalados no seu 
        sistema, será solicitado para que você escolha entre os controladores 
        atualmente instalados e os novos.  Se selecionar 'Novo', será 
        solicitado o caminho para os arquivos do novo controlador. O caminho 
        digitado na caixa de diálogo Instalar do Disco será aceito como 
        padrão. 
 
      - Na caixa de diálogo Exibir Alteração de Configurações, você deve 
        selecionar 'Reiniciar Agora' para que as novas configurações sejam  
        efetivadas. 
 
      - Se o sistema não reinicializar com a resolução esperada, é 
        provável que a placa não suporta a combinação de resolução/ 
        profundidade de pixel selecionada. Abra o PainelControle/Monitor 
        novamente e aperte o botão 'Listar Todos os Modos...' para obter todos 
        os modos disponíveis para a placa específica. Você também pode 
        experimentar com os controles da 'Palheta de Cores' e 'Área de 
        exibição' para selecionar um novo modo. Use o botão 'Teste' para 
        assegurar que o novo modo seja suportado pelo seu monitor. 
 
Alterar resolução 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sempre que quiser alterar a resolução, execute o applet 
PainelControle/Monitor. Os modos disponíveis são exibidos pressionando-se o 
botão 'Listar Todos os Modos...'. 
 
Se estiver usando uma configuração de múltipla tela, o controlador distribuirá 
a área de exibição em diversos monitores. Serão listadas resoluções de 
múltiplas telas, onde as resoluções horizontal ou vertical são múltiplas de 
seu tamanho normal.  Selecionar uma destas resoluções permitirá a realização 
de teste dos dois monitores. 
 
Painel MGA e QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
O applet do Painel MGA e o aplicativo QuickAccess devem ter sido copiados para 
o disco rígido quando os controladores MGA Millennium foram instalados. Estes 
aplicativos trabalham juntos para permitir que o usuário acesse a informação 
sobre as placas e que ativem e possam usar os recursos do controlador. 
 
O Painel MGA pode ser inicializado no Painel de Controle. Ele pode exibir 
atualmente cinco páginas: 
 
Sobre         exibe informações tais como os números da versão atual e 
              a resolução atual. 
 
A configuração permite que o usuário defina os comutadores 3D (descritos na 
              seção '3D de hardware-acelerado'), e selecionar um idioma 
              preferido. 
 
Monitor       permite criar um arquivo de parâmetros de vídeo, conforme 
              descrito na seção 'Seleção de Monitor'. 
 
Informação    exibe as informações de hardware sobre a(s) placa(s) 
              instalada(s) no sistema. 
 
PowerDesk     permite que o usuário defina e ative as hot keys para zooming 
              (PixelTOUCH), para centralização da janela superior  
              (CenterWINDOW), e inicie o Painel MGA e os applets de Vídeo. A 
              caixa de seleção do QuickACCESS pode tornar o ícone QuickAccess 
              visível na área de exibição. 
 
No Windows NT 3.51, o QuickAccess é uma barra de ferramentas flutuante que 
permite mais zoom, menos zoom, e centralização da janela. Ele pode também 
invocar o Painel MGA.  Inicia automaticamente como um serviço, logo após a 
conexão. 
 
No Windows NT 3.5, o QuickAccess não pode exibir sua barra flutuante, mas 
interrompe as hot keys definidas no Painel MGA.  O QuickAccess deve ter sido 
instalado no grupo de Inicialização, e seu ícone não deve ser excluído. 
 
A página do Monitor do Painel MGA substitui o applet do Monitor MGA fornecido 
com as versões 1.x dos controladores. Os arquivos exigidos para executar o 
Monitor MGA serão excluídos quando o sistema for reinicializado após a 
instalação dos controladores Rev. 2.0. 
 
Seleção do monitor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Após a instalação, o controlador de vídeo aguarda que a informação da taxa de 
atualização seja definida através do arquivo de parâmetros de vídeo chamado 
MGA.INF. Se este arquivo não for encontrado, o controlador verificará as 
capacidades do Canal de Exibição de Dados (DDC) e usará as sincronizações DDC, 
se disponíveis. Se o monitor não estiver em concordância com o DDC o 
controlador assumirá que o monitor consegue manejar todas as resoluções desde 
640x480 até 1600x1200 à velocidade de atualização de 60 Hz. 
 
Em todos os casos, é recomendado que você selecione um monitor através do 
Painel MGA. Quando um monitor é selecionado, o arquivo MGA.INF é criado 
no diretório SystemRoot\system32. Consulte a Ajuda do Painel MGA para maiores 
detalhes sobre a seleção do monitor. 
 
Uma alteração da seleção do monitor será efetivada quando o Windows NT for 
reinicializado. 
 
Os usuários avançados que preferirem selecionar as taxas de atualização 
através do applet PainelControle/Monitor podem definir o atributo do 
'User.MgaInfoFile' no registro para 0 (veja a seção 'Configurações de 
Registro' para detalhes). Na próxima reinicialização,as taxas de atualização 
disponíveis para cada modo retornarão ao applet do Vídeo. O sistema 
provavelmente reinicializará no modo 640x480x8, e uma mensagem de advertência 
será exibida. Isto é normal, desde que o sistema não encontre a configuração 
padrão de hardware que foi utilizada previamente para taxas de atualização. 
Você pode agora selecionar as taxas de atualização da lista exibida pelo 
PainelControl/Monitor. Se o monitor for concordante com DDC, a lista 
dos modos será feita de uma tabela interna de parâmetros de vídeo e de acordo 
com as capacidades informadas pelo seu monitor; caso contrário, a tabela 
interna será usada. Em qualquer caso, você deve testar qualquer novo modo para 
assegurar que seu monitor suporta atualmente a nova combinação de taxa de 
resolução/atualização. 
 
Configurações de Registro (somente para usuários avançados) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
As informações mantidas no registro do Windows NT podem ter um efeito direto 
no sistema inteiro. A entrada de atributos incorretos pode causar sérios 
problemas e fazer com que seja necessário reinstalar o Windows NT. As 
alterações destacadas abaixo devem ter efeitos limitados sobre os 
controladores MGA Millennium. Entretanto, se você modificar acidentalmente 
estes atributos que tornem seu sistema inutilizável,note que geralmente é 
possível desfazer os danos utilizando a 'última opção de configuração 
conhecida como boa' na ocasião da reinicialização. 
 
A configuração do controlador MGA Windows NT e do Painel MGA Panel é salvada 
no registro. Os parâmetros mais importantes podem ser modificados através 
do Painel MGA, mas outros podem ser acessados somente através do Editor de 
Registro. A maioria dos usuários achará que os atributos padrão são os 
melhores para o sistema. Entretanto, os problemas específicos serão resolvidos 
através destes atributos. Os atributos são: 
 
User.AlternateLines estando definido em 1, permite que as linhas definidas 
                    pelas coordenadas inteiras sejam desenhadas utilizando o 
                    código de operação AUTOLINE do motor de desenho. A 
                    convenção utilizada para determinar quais pixels 
                    contribuem para uma determinada linha, é ligeiramente 
                    diferente no AUTOLINE e no Windows NT.  Definir 
                    AlternateLines para 1 aceita trocas compatíveis com as 
                    convenções do Windows NT para desempenho.  Um atributo em 
                    0 obrigará a compatibilidade.  As linhas definidas por  
                    coordenadas de extremidades não inteiras não são 
                    afetadas por esta configuração. 
 
                    O atributo padrão de User.AlternateLines é 0. 
 
User.CenterDialogs  quando definido em 1, permite a centralização das caixas 
                    de diálogo e janelas pop-up no monitor esquerdo superior 
                    de uma instalação de telas múltiplas. As janelas 
                    centralizadas ainda podem ser movidas sobre a área de 
                    exibição total. Um atributo de 0 não afetará a posição 
                    destas janelas. 
 
                    Existem efeitos colaterais graves neste recurso. Por 
                    exemplo, testar um modo de telas múltiplas do 
                    applet PainelControle/Monitor testará efetivamente apenas 
                    o modo de tela única correspondente. Outros efeitos 
                    colaterais incluem barra de ferramentas que não usam a 
                    área de exibição total, e "screen savers" que funcionarão 
                    apenas no canto esquerdo da tela. 
 
                    O atributo padrão do User.CenterDialogs é 0. 
 
User.ComplexBlt     quando definido em 1, permite que o hardware acelere 
                    algumas operações de varredura complexas (ROPs) executando 
                    uma seqüência de ROPs simples (ORing, ANDing, etc...).  Um 
                    atributo de 0 resultará na execução de ROPs complexos no 
                    software. 
 
                    Os ROPs complexos são executados diretamente na tela 
                    através de uma sucessão de ROPs simples.  Os erros de 
                    imagens (flashing) na área de exibição alvo podem se 
                    tornar visíveis quando um resultado intermediário na RAM 
                    de vídeo é exibido em um determinado ciclo de atualização, 
                    para ser substituído pela imagem final no próximo ciclo. 
 
                    O atributo padrão para User.ComplexBlt é 1. 
 
User.DeviceBitmaps  quando definido em 1, permite o uso de memória fora da 
                    tela para fazer o cache de bitmaps.  Isto permite que o 
                    hardware acelere o desenho para os bitmaps.  Um atributo 
                    de 0 desativa o caching de bitmap, permitindo que a CPU 
                    desenhe utilizando totalmente os bitmaps.  O caching de 
                    bitmap é desativado internamente quando uma área de 
                    exibição requerendo mais do que uma placa estiver em uso, 
                    independentemente da configuração do registro. 
 
                    O atributo padrão do User.DeviceBitmaps é 1. 
 
User.MgaInfoFile    quando definido em 1, permite o uso do applet do Painel 
                    MGA para controlar as taxas de atualização. Um atributo de 
                    0 permitirá que o applet de Vídeo relacione todas as taxas 
                    de atualização disponíveis. Veja a seção 'Seleção do 
                    Monitor' para maiores detalhes. 
 
                    O atributo padrão para User.MgaInfoFile é 1. 
 
User.SynchronizeDac quando definido em 1, exigirá que o controlador aguarde 
                    para uma sincronização vertical antes de programar a 
                    ramdac com uma nova forma de ponteiro ou uma nova palheta. 
                    Se você notar pixels errantes flashing em volta do 
                    ponteiro, poderá resolver problema se definir este flag em 
                    1. Definir em 0 resultará num desempenho levemente 
                    superior. 
 
                    O atributo padrão para User.SynchronizeDac é 0. 
 
User.SynchronizeEngine quando definido em 1, exigirá que o controlador aguarde 
                    para que o hardware Millennium esteja pronto para aceitar 
                    novos dados antes de programar a próxima operação. 
                    Configurar este atributo para 0 resultará em um desempenho 
                    superior. 
 
                    Na maioria dos sistemas baseados em processador x86, a 
                    lógica PCI deve garantir que tal verificação seja 
                    redundante. Se você experimentar problemas que possam ser 
                    relacionados à sincronização (com programas de 
                    comunicação, por exemplo), configurar este atributo para 
                    para 1 poderá trazer algum resultado. 
 
                    O atributo padrão de User.SynchronizeEngine é 0. 
 
A modificação de teclas e valores no registro pode ser feita através do 
Editor de Registro.  Este Editor pode ser invocado na seguinte maneira: 
 
      - Abra uma janela de Orientação de Comando. 
 
      - Digite 'regedt32'.  O Editor de Registro aparecerá. 
 
Para examinar ou modificar os atributos que governam o comportamento do 
controlador MGA Millennium: 
 
      - Selecione a janela HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - Desloque-se para baixo para a tecla chamada: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
Você encontrará os atributos no painel da janela direita. Para modificar 
qualquer um deles: 
 
      - Dê um clique duplo no atributo selecionado. 
 
      - No Editor DWORD, altere o atributo para '0' ou '1'.  O novo atributo 
        será efetivado após a reinicialização. 
 
3D de hardware-acelerado 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
O arquivo DDIRX.DLL fornecido com os controladores MGA Millennium permitem o 
3D de hardware-acelerado, com algumas restrições: 
 
      - Hardware-acelerado 3D está disponível somente para Windows NT 3.51. 
 
      - O 3D DLL não suporta modos de 8bpp (256 cores) e 24bpp (16777216 
        cores). Os modos 15bpp (32K cores), 16bpp (64K cores), e 32bpp (True 
        Color) são os que podem ser hardware- acelerados. 
 
      - Prevê-se limitações para as resoluções disponíveis. Todos os modos 3D 
        exigem memória extra para manusear a ação de buffer duplo e/ou a ação 
        de buffer Z, e esta memória não está mais disponível para exibição. 
 
O controlador 3D pode ser configurado através de três comutadores de registro: 
 
User3D.DoubleBuffer quando definido em 1, permite que um segundo buffer seja 
                    alocado da memória do MGA Millennium.  Ele deve ser 
                    definido em 0 se não for exigido um segundo buffer. 
 
                    Este atributo deve ser definido em 1 se a animação 3D 
                    deve ser totalmente acelerada. 
 
User3D.ZBuffer      quando definido em 1, permite que um buffer Z seja alocado 
                    da memória do MGA Millennium.  Ele deve ser definido em 0 
                    se não for exigido o buffer Z. 
 
                    Este atributo deve ser definido em 1 se a renderizacão de 
                    3D for totalmente acelerada. 
 
User3D.SubPixel     quando definido em 1, permite que o controlador 3D-DDI 
                    execute a renderização com precisão de subpixel. Caso  
                    contrário, ele deve ser definido em 0. 
 
                    Este atributo deve ser definido em 1 se a renderização de 
                    3D de alta qualidade deve ser executada. Uma renderização 
                    mais rápida pode ser atingida definindo-se o atributo em 
                    zero, embora alguns erros visuais possam aparecer perto 
                    dos limites dos objetos. 
 
O atributo padrão para os comutadores de 3D é 1.  A maneira recomendada de 
modificá-los é através da página de 'Configuração' do Painel MGA em vez de 
utilizar o Editor de Registro. 
 
Os modos disponíveis de 3D estão relacionados na ajuda do Painel MGA. O botão 
'Listar Modos 3D' também pode fornecer esta informação. 
 
Observações, problemas e limitações 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Painel MGA e QuickAccess com NT 3.5 
        Com o Windows NT 3.5, o Painel MGA exibirá um fundo branco 
        em vez do cinza. A funcionalidade total do Painel MGA 
        ainda está disponível, mas a barra de ferramentas flutuante do 
        QuickAccess não está. O ícone do QuickAccess aparece no grupo de 
        Inicialização, portanto ele inicia automaticamente o serviço às hot 
        keys definidas no Painel MGA.  Não é recomendado exclui-lo do grupo de 
        Inicialização. 
         
HCT/DispTest 
        O aplicativo DispTest para teste dos modos VGA de tela cheia podem 
        derrubar o sistema quando alguns modos são testados. É necessário 
        fazer um updated de BIOS. 
 
        Não é normal o surgimento de tela de 13/13 em uma janela. 
 
Os sistemas com mais do que um barramento PCI 
        Existem sistemas onde o Windows NT relata conflitos entre adaptadores 
        instalados além da ponte PCI.  Neste caso, o controlador de miniporta 
        MGA Millennium não pode acessar sua própria placa. Se o seu sistema 
        não conseguir localizar a placa Millennium, tente movê-lo para um slot 
        PCI diferente. 

[Dansk]
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.            14. Maj 1996

          MGA Millennium/Mystique-skærmdriver til Windows NT 3.5/3.51
                            rev. 2.24.066 (3.5.66)

Indhold
~~~~~~~
- Release-beskrivelse
- Filer
- Installation
- Ændring af opløsning
- MGA-Panel og QuickAccess
- Monitorvalg
- Registreringsdb.-indstillinger
- Hardwareaccelereret 3D
- Noter, problemer og begræsninger

Bemærk: Denne fil kan indholde sidste øjebliks-oplysninger, der ikke er
oversat fra engelsk. Vi beklager ulejligheden!

Release-beskrivelse
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dette er MGA Millennium-skærmdriveren til Windows NT, version 2.24.
Den understøtter Microsoft Windows NT til x86 CPU'ere, version 3.5 og 3.51.

Dette produkt omfatter:

- Skærmdriver
- MGA PowerDesk-Panel
- 3D-DDI-driver til OpenGL hardwareaccelereret 3D

Driveren understøtter 2, 4 og 8 MB MGA Millennium-kort. Der understøttes
også op til tre kort.  

Filer
~~~~~
   \MGAX64.TAG          Tag-fil til Windows NT Opsætning
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium-miniportdriver
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium-driver til bruger-mode
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium 3D-DDI-driver
   \OEMSETUP.INF        Installationsfil til MGA Millennium-driver til
                        Windows NT
   \TXTSETUP.OEM        Installationsfil til MGA Millennium-driver til
                        Windows NT

   \MGA.MON             MGA-monitorfil
   \MGASHK.EXE          Applikation til serviceinstallation
   \MGAHK.EXE           Applikation til servicestart
   \MGAPANEL.CPL        Programmet MGA-Panel
   \MGAQUICK.EXE        Applikationen QuickAccess
   \MGA_ENG.HLP         Hjælp til programmet MGA-Panel
   \MGA_ENG.DLL         Sprogbibliotek
   \CTL3D32.DLL         Bibliotek kopieres kun til Windows NT 3.5

   \README.NT           Denne fil

Installation
~~~~~~~~~~~~
Der henvises til brugermanualen til MGA Millennium vedr. installation af
kortet I systemet.

Hvis du installerer flere MGA Millennium-kort i systemet, bedes du bemærke,
at kun et af dem bør være VGA-aktiveret via det indbyggede flag.Flere kort
installeres på samme måde som et enkelt kort. Systemet tildeler automatisk
separate adresser til hvert enkelt PCI-kort, der lader driveren udstede
kommandoer til hvert enkelt kort. I en konfiguration med flere kort skal
alle kort køre med samme opløsning og pixeldybde (antal farver). Det VGA-
aktiverede kort styrer den øverste venstre monitor.

Du skifter skærmdriver på følgende måde:

      - Åbn Kontrolpanel-display.

      - Tryk på knappen »Skift skærmtype...«.

      - I dialogboksen Skærmtype trykker du på knappen »Skift...«.

      - I dialogboksen Vælg enhed trykker du på knappen »Andet...«.

      - I dialogboksen Installer fra diskette indtaster du placeringen af
        Matrox MGA Millennium-installationsfilerne (f.eks. "A:\WINNT").

      - På den viste liste vælger du en opløsning og pixeldybde, der
        understøttes af kortet og monitoren, og tryk dernæst på »Installer«.
        Modes, der kræver 4 eller 8 MB, er angivet på listen.
        Multi-kortmodes er ikke til rådighed, når driveren installeres,
        da antallet af installerede kort ikke kan afgøres på
        dette tidspunkt.

      - Svar »Ja« til dialogboksen »Installering af driver«.

      - Hvis MGA Millennium-driverne allerede er installeret i systemet,
        anmodes du om at vælge mellem installerede drivere og nye
        drivere. Hvis du vælger »Ny«, anmodes du om at angive stien til
        de nye driverfiler. Standard er den sti, der blev angivet I
        dialogboksen Installer fra diskette.

      - I dialogboksen Ændring af skærmindstillinger skal du vælge
        »Genstart nu«, så de nye indstillinger træder i kraft.

      - Hvis systemet ikke genstarter med den forventede opløsning,
        understøtter kortet sandsynligvis ikke den valgte kombination af
        opløsning og pixeldybde.  Åbn Kontrolpanel-display igen, og tryk på
        knappen »List alle modes...« for at få alle de modes, der er til
        rådighed for det pågældende kort. Du kan også eksperimentere med
        »Farvepalet« og »Skrivebordsområde« for at vælge en ny mode. Brug
        knappen »Test« til at se efter, om den nye mode understøttes af
        monitoren.

Ændring af opløsning
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Når du vil ændre opløsning, skal du køre Kontrolpanel-display.
De modes, der er til rådighed, vises vha. knappen »List alle modes...«.

Hvis du bruger en konfiguration med flere skærme, spreder driveren
skrivebordet over flere monitorer. Særlige opløsninger til flere skærme bliver
listet, hvor de horisontale og vertikale opløsninger er sammensat af deres
normale størrelse. Når du vælger en af disse opløsninger, kan du teste
begge monitorer.

MGA-Panel og QuickAccess
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Programmet MGA-Panel og applikationen QuickAccess skulle være kopieret
over på harddisken, da MGA Millennium-driverne blev installeret. Disse
programmer arbejder sammen om at give brugeren access til information
om deres kort og aktivere og bruge driverfunktionerne.

MGA-Panel kan startes fra Kontrolpanel. Det kan på nuværende tidspunkt vise
fem sider:

Om            viser information, såsom aktuelle versionsnumre og aktuelle
              opløsning.

Konfiguration giver brugeren mulighed for at indstillet 3D-omskifterne
              (beskrevet i afsnittet »Hardwareaccelereret 3D«) og vælge
              sprog.

Monitor       giver mulighed for at opbygge en en videoparameterfil, der
              beskrives i afsnittet »Monitorvalg«.

Information   viser hardware-information om kort, der er installeret
              i systemet.

PowerDesk     giver brugeren mulighed for at definere og aktivere
              genvejstaster til zoomning (PixelTOUCH), centrere det øverste
              vindue (CenterWINDOW) og starte programmerne MGA-Panel og Skærm.
              Afkrydsningsfeltet QuickACCESS kan få QuickAccess-ikonen frem
              på skrivebordet.

I Windows NT 3.51 er QuickAccess en flydende værktøjslinie, der gør det muligt
at zoome ind og ud og centrere vinduet. Den kan også kalde MGA-Panel'et frem.
Den starter automatisk som en service umiddelbart efter log-on.

I Windows NT 3.5 kan QuickAccess ikke vise dets flydende værktøjslinie, men
det indfanger de genvejstaster, der defineredes i MGA-Panel'et. QuickAccess
skulle være installeret i gruppen Start, og dets ikon bør ikke slettes.

Monitor-arket i MGA-Panel'et erstatter MGA monitor-programmet, der fulgte med
version 1.x af driverne. De filer, der skulle til for at køre MGA-monitor,
bliver slettet, når systemet genstartes efter, at rev. 2.0-driverne
er installeret.

Monitorvalg
~~~~~~~~~~~
Efter installationen forventer skærmdriverne, at information om
opdateringshastighed indstilles via en videoparameterfil, der kaldes
MGA.INF. Hvis denne fil ikke findes, checker driveren efter DDC-kapaciteter
(Display Data Channel) og bruger DDC-indstillinger, hvis de er til rådighed
Hvis skærmen ikke er af DDC-typen, antager driveren, at den kan håndtere
alle opløsninger fra 640 x 480 og op til 1600 x 1200 ved opdateringshastighed
60 Hz.

Det anbefales i alle tilfælde, at du vælger en monitor gennem MGA-Panel'et.
Når der er valgt en monitor, oprettes MGA.INF-filen I biblioteket
SystemRoot\system32. Der findes yderligere oplysninger om valg af monitor I
Hjælp til MGA-Panel.

En ændring i valg af monitor træder i kraft næste gang Windows NT
genstartes.

Avancerede brugere, der hellere vil vælge opdateringshastighed gennem
Kontrolpanel-display kan sætte værdien for »User.MgaInfoFile« I
registreringsdatabasen til 0 (der henvises endvidere til afsnittet
»Registreringdatabase-indstillinger«). Næste gang du genstarter, sendes de
opdateringshastigheder, der er til rådighed for hver enkelt mode,
tilbage til programmet Skærm. Systemet vil sandsynligvis genstarte i 640 x
480x8-mode, og der vises en advarsel. Det er normalt, da systemet ikke kunne
finde standardinstillingen for hardware, der tidligere blev brugt til
opdateringshastigheder. Nu kan du vælge opdateringshastigheder på listen, der
vises I Kontrolpanel-display. Hvis monitoren er af DDC-typen, opbygges listen
over modes ud fra et internt skema over videoparametre og iht. de kapaciteter,
der rapporteredes fra monitoren; ellers benyttes det interne skema. Du skal I
alle tilfælde teste alle nye modes for at sikre, at monitoren faktisk
understøtter den nye kombination af opløsning og opdateringshastighed.

Registreringsdatabase-indstillinger (kun for avancerede brugere)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Information i Windows NT registreringsdatabasen kan indvirke direkte på hele
systemet. Hvis der indsættes ukorrekte værdier, kan der opstå alvorlige
problemer, og det kan være nødvendigt at geninstallere Windows NT.
Ændringerne, der er skitseret nedenfor skulle kun have indvirkning på MGA
Millennium-driverne. Men hvis du ved et uheld kommer til at modificere
værdier, der gør systemet ubrugeligt, bør du huske på, at man ofte kan udbedre
skaden vha. alternativet »Sidst kendte gode konfiguration« ved genstart.

Konfigurationen af MGA-driveren til Windows NT og af MGA-Panel'et gemmes i
registreringsdatabasen. De vigtigste parametre kan modificeres I MGA-Panel'et,
mens andre kun kan accesses gennem registreringsdatabasens editor. De fleste
brugere vil finde, at standardværdierne er de bedste til deres system. Men
specifikke problemer kan løses vha. af disse flag. Værdierne er følgende:

User.AlternateLines sat til 1, lader linier, defineret af koordinater, der er
                    hele tal, blive trukket af grafik-engines hurtigere
                    AUTOLINE opcode. Konventionen, der benyttes til at afgøre
                    hvilken pixel, der bidrager til en given linie, er lidt
                    forskellig i AUTOLINE og Windows NT. Sættes AlternateLines
                    til 1, overholdes Windows NT-konventionerne ikke, men du
                    får bedre ydelse. Værdien 0 vil sikre overholdelse af
                    konventionen. Linier, der defineres af endpoint-
                    koordinater, der ikke er hele tal, påvirkes ikke af denne
                    indstilling.
                     

                    Standardværdien for User.AlternateLines er 0.

User.CenterDialogs  sat til 1, muliggør centrering af dialogbokse og popop-
                    vinduer på øverste venstre skærm i en opsætning med flere
                    skærme. De centrerede vinduer kan stadig flyttes rundt
                    over hele skrivebordet. Værdien 0 har ingen indvirkning på
                    disse vinduers position.

                    Denne funktion har alvorlige bivirkninger. Hvis man f.eks
                    tester en multi-skærmsmode fra Kontrolpanel-display,
                    testes kun den korresponderende enkeltskærmsmode.
                    Andre bivirkninger omfatter værktøjslinier, der ikke
                    benytter hele skrivebordet, og skærmsparere, der kun
                    virker på øverste venstre skærm.

                    Standardværdien for User.CenterDialogs er 0.

User.ComplexBlt     sat til 1, lader hardwaren accelerere nogle komplekse
                    rasterfunktioner (ROP'ere) ved at eksekvere en sekvens
                    af simple ROP'ere (ORing, ANDing etc...). Værdien 0
                    bevirker, at komplekse ROP'ere udføres i software.

                    De komplekse ROP'ere udføres direkte på skærmen via en
                    sekvens af simple ROP'ere. Artefakter (der blinker)
                    på målskærmområdet kan fremkomme, når et midlertidigt
                    resultat i video RAM vises i en given opdateringscyklus,
                    men skal erstattes af det endelige billede I næste cyklus.

                    Stardardværdien for User.ComplexBlt er 1.

User.DeviceBitmaps  sat til 1, gør det muligt at benytte hukommelse off-screen
                    til bitmap-caching. Dette lader hardwaren accelerere
                    grafik til bitmapper. Værdien 0 deaktiverer 
                    bitmap-caching og lader CPU'en sende grafik til alle
                    bitmapper. Bitmap-caching deaktiveres internt, når der
                    benyttes et skrivebord, der kræver mere end et kort,
                    uanset registreringsdatabase-indstillingen.

                    Standardværdien for User.DeviceBitmaps er 1.

User.MgaInfoFile    sat til 1, lader programmet MGA-Panel styre
                    opdateringshastigheder. Værdien 0 gør det muligt
                    for programmet Skærm at liste tilgængelige
                    opdateringshastigheder. Der henvises endvidere til
                    afsnittet »Monitorvalg«.

                    Standardværdien for User.MgaInfoFile er 1.

User.SynchronizeDac sat til 1, kræver, at driveren venter på en vertikal
                    synkronisering, før ramdac programmeres med en ny
                    markørform eller en ny palet. Hvis du ser pixler, der
                    blinker rundt om markøren, kan det muligvis afhjælpe
                    problemet at sætte dette flag til 1. Sættes det til 0, får
                    du en lidt bedre ydelse.

                    Standardværdien for User.SynchronizeDac er 0.

User.SynchronizeEngine sat til 1, kræver, at driveren venter på,
                    at Millennium-hardwaren bliver klar til at acceptere nye
                    data, før næste funktion programmeres. Sættes den til 0,
                    får du en bedre ydelse.

                    På de fleste x86-baserede systemer, skulle PCI-logikken
                    sikre, at et sådant check er overflødigt. Hvis du har
                    problemer, der kan relateres til indstilling (f.eks.
                    med kommunikationsprogrammer), kan det muligvis hjælpe at
                    sætte denne værdi til 1.

                    Standardværdien for User.SynchronizeEngine er 0.

Modifikation af taster og værdier i registreringsdatabasen foretages gennem
registreringsdatabasens editor. Registreringsdatabasens editor kan åbnes på
følgende måde:

      - Åbn et kommandolinievindue.

      - Indtast »regedt32«. Registreringsdb. editor kommer frem.

Du undersøger eller modificerer værdierne, der styrer MGA Millennium-driveren
på følgende måde:

      - Vælg vinduet HKEY_LOCAL_MACHINE.

      - Gå ned til nøglen:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0.

Du finder værdierne i vinduets højre rude. Du modificerer dem på følgende
måde:

      - Dobbeltklik på den valgte værdi.

      - I DWORD-editoren ændrer du værdien til 0 eller 1. Den nye værdi
        træder i kraft næste gang, du genstarter.

Hardwareaccelereret 3D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DDIRX.DLL-filen, der leveres med MGA Millennium-driverne, giver mulighed for
hardwareaccelereret 3D med nogle få begrænsninger:

      - Hardwareaccelereret 3D er kun til rådighed til Windows NT 3.51.

      - 3D DLL understøtter ikke modes med 8 bpp (256 farver) og 24 bpp
        (16777216 farver). Modes med 15 bpp (32K farver), 16 bpp (64 K farver)
        og 32 bpp (ægte farver) er de modes, der kan hardwareaccelereres.

      - Begrænsninger i tilgængelige opløsninger er at forvente. Alle
        3D-modes kræver ekstra hukommelse til at håndtere dobbelt buffering
        og/eller Z-buffering, og denne hukommelse er så ikke længere til
        rådighed til skærm.

3D-driveren kan konfigureres via tre flag i registreringsdatabasen:

User3D.DoubleBuffer sat til 1, lader en ekstra buffer blive allokeret fra
                    MGA Millennium-hukommelsen. Den bør sættes til
                    0, hvis en ekstra buffer ikke er påkrævet.

                    Denne værdi bør sættes til 1, hvis 3D-animation skal
                    accelereres maksimalt.

User3D.ZBuffer      sat til 1, lader en Z-buffer blive allokeret fra
                    MGA Millennium-hukommelsen. Den bør sættes til 0,
                    hvis en Z-buffer ikke er påkrævet.

                    Denne værdi bør sættes til 1, hvis 3D-gengivelse skal
                    accelereres maksimalt.

User3D.SubPixel     sat til 1, lader 3D-DDI-driveren udføre gengivelse med
                    sub-pixel præcision. Ellers bør den sættes til 0.

                    Denne værdi bør sættes til 1, hvis der skal udføres 3D
                    i høj kvalitet. Hurtigere gengivelse kan opnås ved at
                    sætte værdien til nul, skønt der så kan ses nogle
                    artefakter ved objektsovergangene.

Standardværdien for User3D-indikatorerne er 1. Det anbefales at
registreringsdatabasens editor.

De tilgængelige 3D-modes er listet i Hjælp til MGA-Panel'et. Knappen »List 3D-
Modes« på Konfiguration-arket indholder også denne information.

Noter, problemer og begræsninger
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MGA-Panel og QuickAccess i NT 3.5
        I Windows NT 3.5 vises MGA-Panel'et på hvid i stedet for grå baggrund.
        Alle funktionerne i MGA-Panel'et er stadig til rådighed, men den
        flydende QuickAccess værktøjslinie er ikke. Ikonen QuickAccess findes
        i gruppen Start, så programmet startes automatisk for at betjene
        genvejstasterne, der er defineret i MGA-Panel'et. Det frarådes at
        slette den i gruppen Start.
        
HCT/DispTest
        Applikationen DispTest, der tester VGA-modes i fuldt skærmbillede, kan
        forårsage, at systemet bryder sammen, når nogle modes testes. En
        opdateret BIOS er påkrævet.

        Skærmbillede 13/13 er forkert, når det ses i et vindue.

Systemer, der benytter mere end en PCI-bus
        Der er systemer, hvor Windows NT-rapporter konflikter mellem kort,
        installeret uden for PCI-broen. I det tilfælde kan MGA Millennium-
        miniportdriveren ikke accesse dens eget kort. Hvis systemet synes at
        være ude af stand til at finde Millennium-kortet, kan du prøve at
        flytte det til et andet PCI-slot.

[Suomi]
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.          14 Toukokuu 1996

           MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 -näyttöohjain
                            Versio 2.24.066 (3.5.66)

Sisältö
~~~~~~~
- Kuvaus
- Tiedostot
- Asennus
- Tarkkuuden vaihto
- MGA-Panel ja QuickAccess
- Näytön valinta
- Rekisteriasetukset
- Laitteistokiihdytetty 3D
- Huomautuksia, ongelmia ja rajoituksia

Huom: Tämä tiedosto voi sisältää viime hetken tietoja, joita ei ole käännetty
omalle kielellesi. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Kuvaus
~~~~~~
Tämä on MGA Millennium Windows NT -näyttöohjaimen versio 2.24.
Se tukee Microsoft Windows NT for x86 CPU's versioita 3.5 ja 3.51.

Tuotteen sisältö:

- Näyttöohjain
- MGA PowerDesk -Panel
- 3D-DDI-ohjain OpenGL-laitteistokiihdytettyä 3D:tä varten

Ohjain tukee 2, 4 ja 8 megatavun MGA Millennium -kortteja. Tuki annetaan myös
jopa kolmelle kortille.  

Tuotetiedostot
~~~~~~~~~~~~~~
   \MGAX64.TAG          Tag-tiedosto Windows NT -asennusta varten
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium -miniporttiohjain
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium -käyttäjätilaohjain
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium 3D-DDI -ohjain
   \OEMSETUP.INF        MGA Millennium -ohjaimen asennustiedosto
                        Windows NT:lle
   \TXTSETUP.OEM        MGA Millennium -ohjaimen asennustiedosto
                        Windows NT:lle

   \MGA.MON             MGA-näyttötiedosto
   \MGASHK.EXE          Palveluasennussovellus
   \MGAHK.EXE           Palvelukäynnistyssovellus
   \MGAPANEL.CPL        MGA-Panelin sovellus
   \MGAQUICK.EXE        QuickAccess-sovellus
   \MGA_ENG.HLP         MGA-Panel-sovelluksen Ohje
   \MGA_ENG.DLL         Kielikirjasto
   \CTL3D32.DLL         Kirjasto kopioitu vain Windows NT 3.5:tä varten

   \README.NT           Tämä tiedosto

Asennus
~~~~~~~
Katso MGA Millennium -käyttöoppaasta ohjeet kortin asentamiseksi
järjestelmään.

Jos asennat järjestelmään useampia MGA Millennium -kortteja, vain yksi 
voidaan ottaa VGA-käyttöön sisäänrakennetun kytkimen kautta.
Monikorttiasennus on pitkälti samanlainen kuin yhden kortin asennus.
Järjestelmä antaa automaattisesti eri osoitteen kullekin PCI-kortille
antaen ohjaimen osoittaa komentoja kullekin kortille.  Monikorttikokoonpanossa
kaikki kortit on suoritettava samalla tarkkuudella ja kuvapistetiheydellä
(värien määrä).  VGA:ta käyttävä kortti ajaa vasemmanpuoleista ylänäyttöä.

Näyttöohjain vaihdetaan yleensä seuraavalla tavalla:

      - Avaa Ohjauspaneeli/Näyttö -sovellus.

      - Paina 'Muuta näyttötyyppiä...' -painiketta.

      - Paina Näyttötyyppi-valintaikkunassa olevaa Vaihda-painiketta.

      - Paina Valitse laite -valintaikkunan Muuta-painiketta.

      - Kirjoita Matrox MGA MIllenium -asennustiedostojen (esim. "A:\WINNT")
        sijainti Asenna levykkeeltä -valintaikkunaan.

      - Valitse luettelosta tarkkuus ja kuvapistetiheys, joita kortti
        ja näyttö tukevat. Paina 'Asenna'.  Tilat, jotka edellyttävät
        4 tai 8 megatavua, mainitaan luettelossa erikseen. Monikorttitilat
        eivät ole käytettävissä ohjaimen asennuksen yhteydessä, koska
        asennettujen korttien lukumäärää ei voida määrittää tässä
        yhteydessä.

      - Vastaa 'Kyllä' 'Ohjain asennetaan' -valintaikkunassa.

      - Jos järjestelmään on jo asennettu MGA Millennium -ohjaimet,
        joudut valitsemaan jo asennettujen tai uusien ohjaimien välillä.
        Jos valitset 'Uusi', sinulta pyydetään uusien ohjaintiedostojen
        polkua.  Tämä siirtyy oletuksena Asenna levykkeeltä -valintaikkunaan
        kirjoitettuun polkuun.

      - Näytön asetusten Vaihda-valintaikkunasta valitaan 'Käynnistä
        uudelleen', jotta uudet asetukset tulisivat voimaan.

      - Jos järjestelmä ei käynnisty uudelleen odotetulla tarkkuudella,
        kortti ei todennäköisesti tue valittua tarkkuus/kuvapiste-tiheys-
        yhdistelmää.  Valitse Ohjauspaneeli/Näyttö uudelleen ja paina
        'Tilaluettelo...' -painiketta saadaksesi kaikki näytön tukemat
        tilat.  Voit myös kokeilla 'Väripaletti'- ja 'Työpöydän koko'
        -hallintoja valitaksesi uuden tilan.  Käytä 'Testaa'-painiketta
        varmistaaksesi, että näyttösi tukee uutta tilaa.
         

Tarkkuuden vaihto
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aina kun haluat vaihtaa tarkkuuden, valitse Ohjauspaneeli/Näyttö -sovellus.
Käytettävissä olevat tilat saadaan painamalla 'Tilaluettelo...' -painiketta.

Jos käytät moninäyttökokoonpanoa, ohjain levittää työpöydän useammalle
näytölle.  Kun vaaka- ja pystysuorat tarkkuudet ovat moninkertaisia,
annetaan erityisiä moninäyttötarkkuuksia. Valitsemalla jonkin näistä
tarkkuuksista voit testata kummankin näytön.

MGA-Panel ja QuickAccess
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MGA-Panel-sovellus ja QuickAccess -sovellus olisi pitänyt kopioida
kiintolevylle MGA Millennium -ohjaimien asennuksen yhteydessä.
Nämä sovellukset toimivat yhdessä, jotta käyttäjä saisi tietoja
korteista ja jotta ohjaimen ominaisuudet voitaisiin ottaa käyttöön.

MGA-Panel voidaan käynnistää Ohjauspaneelista käsin.  Se sisältää tällä
hetkellä viisi sivua:

Tietoja       näyttää tietoja, kuten versionumerot ja käytössä oleva tarkkuus.

Kokoonpanon avulla käyttäjä voi määrittää 3D-kytkimet (kuvaus näistä on
              osassa 'Laitteistokiihdytetty 3D') sekä valita haluamansa
              kielen.

Näyttö       mahdollistaa videoparametritiedoston laatimisen - kuvaus
             osassa 'Näytön valinta'.

Tietoja       antaa laitteistotiedot järjestelmään asennetuista korteista.

PowerDesk     antaa käyttäjän määrittää ja ottaa käyttöön pikavalintanäppäimet
              zoomauksen (PixelTOUCH), yläikkunan keskittämisen (CenterWINDOW)
              ja MGA-Panel- ja Näyttö-sovellusten käynnistämisen.
              QuickACCESS-valintaruudusta saadaan QuickAccess-kuvake näkyville
              työpöydälle.

Windows NT 3.51:ssä QuickAccess on kelluva työkalurivi, joka sallii sisään- ja
uloszoomauksen ja ikkunan keskittämisen.  Se voi myös kutsua MGA-Panelin.
Se käynnistyy automaattisesti heti kirjautumisen jälkeen.

Windows NT 3.5:ssä QuickAccessin kelluva työkalurivi ei ole näkyvissä, mutta
se keskeyttää MGA-Panelissa määritetyt pikavalintanäppäimet.  QuickAccess
tulee asentaa Käynnistysryhmään eikä sen kuvaketta saa poistaa.

MGA-Panelin Näyttö-sivu korvaa MGA-näyttösovelluksen, joka tulee ohjaimen
versioiden 1.x mukana.  MGA-näytön ajamiseen tarvittavat tiedostot
poistetaan, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen uud. 2.0-ohjaimien
asennuksen jälkeen.

Näytön valinta
~~~~~~~~~~~~~~
Asennuksen jälkeen näyttöohjain odottaa, että virkistystaajuustiedot
määritetään MGA.INF-nimisen videoparametritiedoston kautta.  Jos tätä
tiedostoa ei löydetä, ohjain hakee näytön datakanavaominaisuuksia (DDC)
ja käyttää DDC-ajoituksia, jos saatavilla.  Jos näyttö ei ole DDC-
yhteensopiva, ohjain olettaa näytön kykenevän käsittelemään kaikkia
tarkkuuksia 640x480 alkaen 1600x1200 saakka 60 Hz:n virkistystaajuudella.

Suosittelemme, että valitset aina näytön MGA-Panelin kautta.  Kun näyttö on valittu, MGA.INF-tiedosto luodaan SystemRoot\system32 -hakemistoon.  Ks.
MGA-Panelin Ohjeesta lisätietoja näytön valinnasta.

Näytön vaihtaminen tulee voimaan, kun Windows NT käynnistetään seuraavan
kerran.

Kokenut käyttäjä voi valita virkistystaajuuden Ohjauspaneeli/ Näyttö -
sovelluksen kautta määrittämällä rekisterin 'User.MgaInfoFile' -arvon
nollaksi (0) nollaksi (ks. osa 'Rekisteriasetukset').  Seuraavan käynnistyksen
yhteydessä kussakin tilassa käytettävissä olevat virkistystaajuudet palautetaan Näyttö-sovellukseen.  Järjestelmä käynnistyy todennäköisesti
640x480x8 -tilassa ja antaa varoituksen.  Tämä on normaalia, koska järjestelmä
ei löytänyt laitteiston oletusastusta, jota käytettiin aiemmille virkistystaa-
juuksille.  Voit nyt valita virkistystaajuudet luettelosta, jonka 
Ohjauspaneeli/Näyttö antaa.  Jos näyttö on DDC-yhteensopiva, tilaluettelo
rakennetaan sisäisestä videoparametritaulukosta ja näyttösi ilmoittamien
ominaisuuksien mukaan.  Muussa tapauksessa käytetään sisäistä taulukkoa.
Tarkista aina kuitenkin uusi tila varmistaaksesi, että näyttö todella tukee
uutta tarkkuutta ja virkistystaajuutta.

Rekisteriasetukset (vain kokeneet käyttäjät)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Windows NT -rekisterin sisältämät tiedot voivat vaikuttaa koko järjestelmään.
Väärien arvojen antaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia ja Windows NT voidaan
joutua asentamaan uudelleen.  Alla mainittujen muutosten ei pitäisi vaikuttaa
muuhun kuin MGA Millennium -ohjaimiin.  Jos kuitenkin vahingossa muutat
arvoja, jotka tekevät järjestelmästä käyttökelvottoman, muista, että ongelmat
voidaan korjata käyttämällä vaihtoehtoa 'Viimeinen hyväksyttävä kokooonpano'
käynnistyksen yhtedessä.

MGA Windows NT -ohjaimen ja MGA-Panelin kokoonpano tallennetaan rekisteriin.
Tärkeimpiä parametreja voidaan muuttaa MGA-Panelin kautta, mutta muita
voidaan käyttää vain Rekisterieditorin kautta.  Useimmat käyttäjät pitävät
oletusarvoja järjestelmilleen sopivimpina.  Näiden kytkinten avulla voidaan
kuitenkin ratkaista erityisongelmia.  Arvot ovat seuraavat:

User.AlternateLines asetuksella 1 kokonaislukukoordinaattien määrittämät rivit
                    voidaan piirtää nopealla piirturin AUTOLINE-äyttökoodilla.
                    Käytäntö, jonka avulla määritetään, mitkä kuvapisteet
                    vaikuttavat tiettyyn luetteloon, ovat hieman erilaiset
                    AUTOLINEssa ja Windows NT:ssä. AlternateLines-asetuksen 1
                    avulla yhteensopivuus Windows NT:n kanssa kärsii, mutta
                    suorituskyky paranee.  0-arvo parantaa yhteensopivuutta.
                    Tämä asetus ei vaikuta ei-kokonaislukujen
                    päätepistekoordinaatteihin.

                    User.AlternateLines-oletusarvo on 0.

User.CenterDialogs  asetus 1 sallii valintaikkunoiden ja popup-ikkunoiden
                    keskittämisen moninäyttöasennuksen vasemmalla ylänäytöllä.
                    Keskitettyjä ikkunoita voidaan liikutella koko työpöydän
                    poikki.  0-arvo ei vaikuta näiden ikkunoiden sijaintiin
                    millään tavalla.

                    Tämä ominaisuus aiheuttaa vakavia haittoja. Esimerkiksi
                    testattaessa moninäyttötilaa Ohjauspaneeli/Näyttö-
                    sovelluksesta testataankin oikeastaan vain vastaava
                    yksinäyttötila.  Muita haittavaikutuksia: työkalurivi,
                    joka ei käytä koko työpöytäaluetta, sekä näytönsäästäjät,
                    jotka toimivat vain vasemmalla ylänäytöllä.

                    User.CenterDialogs-oletusarvo on 0.

User.ComplexBlt     asetus 1 sallii laitteiston kiihdyttää eräitä monimutkai-
                    sia rasteritoimintoja (ROP) suorittamalla sarjan yksinker-
                    taisia rasteritoimintoja (ORing, ANDing jne.).  0-arvolla
                    monimutkaiset rasteritoiminnot suoritetaan ohjelmistossa.

                    Monimutkaiset rasteritoiminnot suoritetaan suoraan näytöl-
                    lä yksinkertaisten rasteritoimintojen kautta.  Kohdenäy-
                    töllä voi näkyä ylimääräisiä, vilkkuvia merkintöjä, kun
                    keskeneräinen video-RAM-tulos näytetään tietyllä virkis-
                    tystaajuudella.  Lopullinen tulos näkyy seuraavan vaiheen
                    aikana.

                    User.ComplexBlt-oletusarvo on 1.

User.DeviceBitmaps  asetus 1 sallii off-screen-muistin käytön bittikarttojen
                    asettamiseksi välimuistiin.  Näin laitteisto kiihdyttää
                    piirtämisen bittikarttoihin.  0-arvo poistaa bittikartto-
                    jen asettamisen välimuistiin, jolloin CPU piirtää kaikkiin
                    bittikarttoihin. Välimuistiin asetus poistetaan käytöstä
                    käytettäessä työpöytää, joka tarvitsee useamman kuin yhden
                    kortin rekisteriasetuksesta riippumatta.

                    User.DeviceBitmaps-oletusarvo on 1.

User.MgaInfoFile    asetus 1 sallii MGA-Panel-sovelluksen käytön
                    virkistystaajuuksien hallitsemiseen.  0-arvo sallii
                    Näyttö-sovelluksen luetella saatavilla olevat virkistys-
                    taajuudet.  Ks. lisätietoja osasta 'Näytön valinta'.

                    User.MgaInfoFile-oletusarvo on 1.

User.SynchronizeDac asetus 1 pakottaa ohjaimen odottamaan pystytahdistusta
                    ennen kuin ramdac ohjelmoidaan uudenmallisella
                    kohdistimella tai uudella paletilla.  Jos huomaat irralli-
                    sia pisteitä vilkkumassa kohdistimen lähellä, tämän merkin
                    1-asetus voi korjata ongelman.  0-asetus parantaa hieman
                    suorituskykyä.

                    User.SynchronizeDac-oletusarvo on 0.

User.SynchronizeEngine asetus 1 pakottaa ohjaimen odottamaan kunnes
                    Millennium-laitteisto on valmis ottamaan vastaan uutta
                    tietoa ennen kuin seuraava toiminto ohjelmoidaan.
                    0-asetus parantaa suorituskykyä.

                    Useimmissa x86-pohjaisissa järjestelmissä PCI-logiikan
                    tulisi tehdä tällainen tarkistus tarpeettomaksi.  Jos on
                    mahdollisesti ajoitukseen liittyviä ongelmia (esim.
                    kommunikointiohjelmat), arvon asettaminen 1-asetukseen
                    voi korjata tilanteen.

                    User.SynchronizeEngine-oletusarvo on 0.

Rekisterin avaimia ja arvoja muutetaan Rekisterieditorin avulla.
Rekisterieditori voidaan kutsua käyttöön seuraavalla tavalla:

      - Valitse Komentorivi-ikkuna.

      - Kirjoita 'regedt32'.  Rekisterieditori tulee näkyville.

Tarkistaaksesi tai muuttaaksesi MGA Millennium -ohjaimen toimintaa
ohjaavia arvoja:

      - Valitse HKEY_LOCAL_MACHINE -ikkuna.

      - Siirry avaimeen nimeltä:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0.

Arvot ovat oikeassa ikkunaruudussa.  Muuta niitä seuraavasti:

      - Kaksoisnapsauta haluttua arvoa.

      - Vaihda arvoksi '0' tai '1' DWORD-editorissa.  Uusi arvo tulee
        voimaan, kun seuraavan kerran käynnistät uudelleen.

Laitteistokiihdytetty 3D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MGA Millennium -ohjaimen mukana tuleva DDIRX.DLL-tiedosto mahdollistaa
laitteistokiihdytetyn 3D:n muutamin rajoituksin:

      - Laitteistokiihdytetty 3D on saatavilla vain Windows NT 3.51:lle.

      - 3D DLL ei tue tiloja 8bpp (256 väriä) tai 24bpp (16777216
        väriä).  Tilat 15bpp (32K väriä), 16bpp (64K väriä) ja
        32bpp (True Color) ovat laitteistokiihdytettäviä.

      - Käytettävissä tarkkuuksissa voi olla rajoituksia.  Kaikki
        3D-tilat edellyttävät ylimääräistä muistia kaksois- ja/tai Z-pusku-
        rointia varten, jolloin muisti ei ole enää näytön käytettävissä.

3D -ohjain voidaan määrittää kolmen rekisterikytkimen avulla:

User3D.DoubleBuffer asetus 1 mahdollistaa takapuskurin varaamisen
                    MGA Millennium -muistista.  Asetuksen tulisi olla 0,
                    kun takapuskuria ei tarvita.

                    Aseta arvoksi 1, jos 3D-animaation tulee olla täysin
                    kiihdytetty.

User3D.ZBuffer      asetus 1 mahdollistaa Z-puskurin varaamisen
                    MGA Millennium -muistista.  Asetuksen tulisi olla 0,
                    kun Z-puskuria ei tarvita.

                    Aseta arvoksi 1, jos 3D-kuvanmuodostuksen tulee 
                    olla täysin kiihdytetty.

User3D.SubPixel     asetus 1 mahdollistaa 3D-DDI-ohjaimen kuvanmuodostuksen
                    alakuvapistetarkkuudella.  Asetuksen tulisi muulloin
                    olla 0.

                    Asetuksen tulisi olla 1, jos tarvitaan korkealuokkaista
                    3D-kuvanmuodostusta.  Kuvanmuodostusta voidaan nopeuttaa
                    asettamalla arvoksi nolla, mutta tällöin objektin
                    ympärillä voi esiintyä ylimääräisiä merkintöjä.

User3D-kytkinten oletusarvo on 1.  On suositeltavaa, että se muutetaan
MGA-Panelin 'Kokoonpano'-sivulta käsin sen sijaan, että käytettäisiin
Rekisterieditoria.

Käytettävissä olevat 3D-tilat luetellaan MGA-Panelin Ohjeessa.  '3D-tilat'
-painikkeesta 'Kokoonpano'-sivulla saadaan myös nämä tiedot.

Huomautuksia, ongelmia ja rajoituksia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MGA-Panel ja QuickAccess NT 3.5:n kanssa
        Windows NT 3.5:ssä MGA-Panelissa on valkoinen tausta harmaan
        sijasta.  MGA-Panel on tästä huolimatta täysin toiminnallinen,
        mutta QuickAccess -kelluva työkalurivi ei ole käytettävissä.
        QuickAccess-kuvake näkyy Käynnistysryhmässä, joten se käynnistyy
        automaattisesti MGA-Panelissa määritettyjä pikavalintanäppäimiä
        varten.  Sen poistamista Käynnistysryhmästä ei suositella.
        
HCT/DispTest
        DispTest-sovellus kokonäytön VGA-tilojen testaamiseksi voi romahduttaa
        järjestelmän testattaessa eräitä tiloja.  Tarvitaan päivitetty BIOS.

        Näyttö 13/13 ei näy oikein ikkunassa katsottaessa.

Enemmän kuin yhtä PCI-väylää käyttävät järjestelmät Windows NT ilmoittaa
        joissakin järjestelmissä ristiriidoista PCI-sillan ulkopuolelle
        asennettujen sovittimien välillä, jolloin MGA Millennium -
        miniporttiohjain ei voi käyttää omaa korttiansa.  Jos järjestelmä ei
        tunnu löytävän Millennium-korttia, siirrä se toiseen PCI-aukkoon.
