####
  Te presentamos Infosurf, un navegador que permite la conexión a Internet sin necesidad de darse de alta en ningún proveedor. Sólo es necesario un módem y una línea telefónica para acceder a la WWW.
  Sencillo de instalar y configurar, sin claves de acceso y optimizado para poder actualizar PCFUTBOL 5.0 y acceder a nuestro periódico INFOFÚTBOL.

## La barra de herramientas de Infosurf

Con esta sencilla barra podrás configurar tu módem, conectarte y navegar por INFOFÚTBOL, las Actualizaciones de PCFÚTBOL 5.0 o darte una vuelta por Internet.

| Salir: sale de Infosurf y nos desconecta previamente si estábamos conectados.
| Anterior y siguiente: vuelve a la página anterior o siguiente de las últimas páginas visitadas durante nuestra navegación.
| Menú: regresa a la página inicial.
| Historia: nos muestra una lista con las últimas páginas visitadas durante nuestra navegación, de forma que podemos ir directamente a cualquiera de ellas haciendo click sobre la línea correspondiente.
| Reenvío: volvemos a pedir la página actual al servidor para actualizarla. Si la página en la que nos encontramos ha variado en el servidor, y por lo tanto, no está actualizada, el botón parpadeará indicándonos que se necesita realizar un reenvío.
| Stop: cancelamos cualquier tipo de transferencia, ya sea una página, imagen o fichero.
| Gráficos: con esta opción se puede anular la transferencia automática de imágenes de las páginas. De esta manera, la navegación aumentará en velocidad. Por defecto, la transferencia de imágenes es automática.
| Configuración en Windows 95: Primero tendremos que instalar nuestro módem en el Panel de Control de Windows, haciendo click sobre el icono Módems. Una vez realizada esta operación podemos configurar Infosurf para usarlo. Esta opción nos abrirá una ventana pidiendonos: Módem: muestra la lista de los instalados en Windows (normalmente solo hay uno) haciendo click sobre el nombre del dispositivo, este queda seleccionado. Tipo de línea: Tonos o Pulsos depende del tipo de linea telefónica. Lo normal es que la marcación sea por pulsos, a no ser que se disponga de lineas digitales. Prefijo: para pedir línea a la centralita. Si no llamamos a traves de centralita lo dejaremos vacio.
| Configuración en MS-DOS: En MS-DOS son necesarios más parámetros ya que el módem no se ha instalado previamente como en Windows: Puerto: normalmente COM1 ó COM2. Si es otro hay que indicar la dirección del puerto. Número interrupción (IRQ): COM1 y COM2 tienen la IRQ por defecto, pero el COM3 y COM4 pueden variar, depende de la instalación del módem, así como si seleccionas otro puerto de forma explícita. Si se desconoce en que puerto se encuentra el módem o el número de IRQ que utiliza,será necesario consultar la guía de instalación del módem o a la persona que lo instaló. Velocidad: puede ser de 1200 baudios o 2400 baudios, depende del límite del módem. Si éste tiene velocidades superiores a 2400 baudios, se debe escoger esta última, pues dentro de nuestro servicio no es posible conectarse a mayor velocidad. Tipo de línea: Tonos o Pulsos depende del tipo de linea telefónica. Lo normal es que la marcación sea por pulsos, a no ser que se disponga de lineas digitales. Prefijo: para pedir línea a la centralita. Si no llamamos a traves de centralita lo dejaremos vacio. La cadena de inicialización: por defecto, si la cadena ésta vacía, el programa incorpora una cadena de inicialización estándar. Si se desea introducir una cadena propia de inicialización, se puede hacer, consultando el manual del módem, tendiendo en cuenta de separar cada comando AT con una coma o punto y coma.
| Conectar/desconectar: para iniciar una sesión en Internet o cancelarla. Si tienes problemas para conectar, comprueba tu configuración y vuelve a intentarlo. Instiste varias veces, pues no siempre la línea telefónica da calidad para una buena conexión y esta debe ser interrumpida. En caso de que aun asi te sea imposible, puedes consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica: SAT Dinamic Multimedia Tlf. (91) 658 60 77
| Ayuda: Entra en estas pantallas de ayuda.