Big Red Racing


Voici le dossier readme. txt au cas o— vous ne l'auriez pas lu avant
d'installer le jeu. Il contient certaines informations qui n'apparaissent
pas dans le manuel d'instructions car pour ˆtre honnte avec vous, nous
avons confin‚ le manuel avant d'avoir fini de cr‚er le jeu. Il est
conseill que vous lisiez le manuel et cette notice.

Tout d'abord voici un rcapitulatif des changements.

Parce que nous essayons constament de satisfaire notre public, quelques
semaines avant la sortie du jeu, nous avons d‚cid‚ d'ajourner la date
afin d'amliorer le jeu. Vous y trouverez, en bonus, six niveaux
suppl‚mentaires ainsi que quatre nouveaux v‚hicules portant les noms de
Big Rigs et H‚licopters. Dur … la vitesse … laquelle va l'industrie du
jeu, ces nouveaux extras ne sont pas d‚cris dans le manuel d'instructions.

PremiŠrement, voici quelques conseils si vous n'avez pas encore install
le jeu...

L'installation (mode DOS)

Ins‚rez le disque Big Red Racing dans votre lecteur CD ROM et tapez
INSTALL. Le programme d'installation vous demandera alors de d‚terminer un
r‚pertoire de destination (ex: C:\ BIGRED)

AprŠs avoir install‚, vous avez le choix entre:

VIDEO 

Si vous d‚sirez regarder la s‚quence vid‚o.
En tapant "DEMO" , la vido apparaitra en tant que d‚monstration du jeu.
Ou bien alternativement, le jeu en lui-mme a un mode d‚mo si vous le
laissez allum‚ sans y jouer, aprŠs quelques secondes la d‚mo se d‚roulera.


RACING (la course):

Si vous souhaitez  commencer au jeu imm‚diatement, voici ce que vous devez
faire

Ce dossier(!)
README TXT

L'installeur DOS:
INSTALL> EXE

L'installeur de WINDOWS 95:
SETUP>EXE

Les choses qui doivent ˆtre faites avec l'installeur DOS
DOS4GW
COPYIT.BAT

Les choses qui doivent Štre faites l'installeur de WINDOWS:
COPYIT.BAT
DSETUP.DLL
DSETUP16.DLL

BRR.ICO
AUTORUN.INF

SETSOUND <dir>          r‚glage de la carte son
RACING <dir>		la course
VIDEO <dir>
MODEM <dir>
DIRECTX <dir>

Comment jouer au jeu?

Les touches de commandes

Les touches de d‚faut ( lesquelles vous pouvez changer au cours du jeu)
sont:

Curseurs pour gauche/droite/acc‚l‚rer/ freiner.
Keypad-0 pour nitro
CTRL droite (du clavier) vous remettra sur le circuit au cas o— vous vous
perdez.

Les touches supplmentaires

Pause		pause
PrtSc 		sauvegarde un PCX dans l'annuaire de la course.

-En addition: utilisez SHIFT-PrtSc si vous vous sentez fatigu‚ et que vous
n'aimez pas la fa‡on dont nous animons l'horizon.
 
Esc		abandon de la course ou bien changer de niveau en retournant au menu
		principal 
Ctrl-Esc        abandon syst‚matique d'o— que vous soyez.
F1              vue des voitures concurrentes (Shift-F1 pour l'inverse)
F2              slectionne " l'elasticam" (marque dpose), vue de derriŠre la
		voiture. 
F3		vue de la cabine 
F4		vue du circuit.
+/-             taille de l'‚cran
Pour une vue plein cran VGA, il y a une petite pause avant d'aller au
mode SVGA. (le grand cran SVGA est sp‚cialement recommand‚ aux
utiliusateurs de Pentium)

H‚licoptres

Ne d‚couragez pas, les h‚licoptŠres prennent un peu plus de temps …
s'habituer avant d'tre un as. (Ce serait vraiment ennuyant si tous les
v‚hicules se comportaient de la mˆme fa‡on, ne trouvez-vous pas?)

Les touches de controles sont les mˆmes que pour les autres v‚hicules,
… part pour la touche qui servait de nitro servira de mont‚e brusque … la
place. Cependant, si de temps en temps vous d‚sirez descendre rapidement,
appuyez sur la touche des freins tout en laissant appuyer la touche
d'acc‚l‚ration. (cette manoeuvre n'est pas possible … l'aide d'un joystick)
Et pour sauvegarder, vous devez vous servir de la touche "mont‚e brusque"
continuellement.

Conseil g‚n‚ral: Comment tourner dans un virage ‚troit lorsque vous allez
trŠs vite: Anticipez le virage, tournez votre h‚licopt‚re sur le cot‚ de
fa‡on … ce qu'il d‚rape dans le virage. Surtout n'oubliez pas de redresser
votre h‚licopt‚re aussitot que possible., sinon vous vous retrouverez dans
les d‚cors. (Pers‚v‚rence est la cl‚ de la r‚ussite; mˆme les testeurs de
Domark ont mis du temps avant de s'y faire.)

La souris:

Le mouvement de la souris vous aide … observer autour de vous (changement
d'angle de vue) et ensuite revient toujours … l'angle "normal".

Pour une vue ext‚rieure, veuillez enfoncer le bouton de gauche de la
souris et la cam‚ra arrŠtera automatiquement de bouger.

Si vous gardez le bouton de droite enfonc‚ pendant que vous faites bouger
la souris, vous cr‚erez un zoom.

Le joystick

Vous trouverez le sch‚ma d'un joystick dans "Options... Joystick"
Rapidement: 
Branchez votre joystick.
Cliquez "p11" ou "p12"  pour choisir entre les touches du clavier, le
joystick ou la combinaison "volant-p‚dales"

Cliquez sur "Recalibrate"
Faites bouger votre joystick dans tous les sens; centrez-le ( laissez les
p‚dales sur la position "Off", puis appuyez sur le bouton "fire")

Tiquez "analogue" si votre joystick est analogue(*), vous aurez la vraie
"position du joystick= position du volant". Vous noterez la diff‚rence
(vous n'aurez pas besoin de remuer votre joystick autant.).

Annulez "analogue si votre joystick est un "gamepad". Celui-ci donne les
mˆme controles qu'un clavier.

Si vous avez une installation hors norme, allez … "recalibrate" faites
comme si vous alliez vous servir du clavier, donc choisissez "key
defining", mais au lieu de vous servir des touches utilisez le joystick.

Un support a ‚t‚ ajout‚ pour:
le volant Thrustmaster Formula T1
le volant virtual pilot pro
les p‚dale ch"pro pedals" **EN MODE "VOITURE"**

Le son

Nous utilisons un lecteur "mile drivers" pour cr‚er les effets sonores
dans Big Red Racing. Ces lecteurs ont auparavant ‚t‚ utilis‚s dans
plusieurs jeux, donc il se pourrait que vous ayiez d‚j… un jeu avec le
mˆme systŠme.

Vous trouverez un programme au nom de SETSOUND, celui-ci ‚tablit quelle
carte de son est d‚j… install‚ dans votre ordinateur.Au cas o— vous avez
besoin de changer de carte de son aprŠs avoir install‚ le jeu, ou bien si
plusieurs joueurs d‚cident d'avoir diff‚rentes options de son: VOUS DEVEZ
UTILISER SETSOUND POUR CREER UN NOUVEAU LECTEUR DE SON.

Si (une prochaine fois) vous d‚sirez de jouer, vous d‚cidez de changer de
nom lorsqu'on vous le demande vous aurez une nouvelle configuration. En
r‚pondant Oui (tapez O), le nouveau nom utilisera un nouveau son tout en
ayant gard‚ le prcdant.

L'‚cran divis‚/2 joueurs

Les touches du joueur 2 sont:
Q,A,R,T,        conduire
Alt		Nitro
Ctrl de gauche	replacer sur le circuit.

Le joueur 2 utilse la partie de gauche du clavier, il se servira des
touches 
F1-F4  		pour les vues.
F1		donne le controle de la souris au joueur 2
F2,F3,F4        les mˆmes emplois que celui du mode un joueur.

... Le joueur 1 qui se trouve donc … droite du clavier doit se servir des
touches F9-F12.

F9			donne le controle de la souris au joueur 1
F10, F11, F12           vues pour le joueur 1.

Le magntophone

Pour enregistrer:

F5			ralentir/rembobiner. Pressez plusieurs fois pour rembobiner.
F6			pause
F7                      acc‚l‚rer/avance rapide. Pressez plusieurs fois pour avance rapide.
F8			Ecoute
Esc                     Eteindre le magn‚tophone.
F1,F2,F3,F4		mode normal du jeu

Notez que les options, par exemple nitro, ne sont pas mises … jour lorsque
vous vous servez du magn‚tophone; et que les effets sp‚ciaux de poussŠire
sont inexistants.

Le jeu 2 joueurs sur modem

La connexion t‚l‚phonique par modem se fait en installant le jeu dans le
programme nomm‚ MODEM. La connexion est similaire … celle de DOOM, donc
vous devez probablement savoir comment cel… fonctionne. Tapez tout
simplement MODEM sur la ligne de commande.

Ensuite s‚lectionnez votre nom … l'aide des curseurs Haut et Bas comme
pour le programme Install. Les instructions d'utilisation sont trŠs
nettes et claires … comprendre.

S‚lectionnez quel type de modem vous poss‚dez … partir de la liste qui
apparait sur l'‚cran. Choisissez l'option connection. Pour savoir si vous
avez le bon variable essayez de connecter votre modem; si la r‚ponse …
l'initialisation est retour, erreur ou il n'y a aucune r‚ponse, retournez
dans DOS essayez de connecter encore une fois. Le systŠme est le mme que
celui de DOOM, donc si aprŠs plusieurs essais la connection ne fonctionne
toujours pas, essayez avec DOOM.

Le dossier MODEM.INI vous apparaitra de cette faon:

L'entreface du modem de Big Red

DEVICE Pace Linnet 32 Plus vfx
INITSTRING AT & C0 F8\NO
HANGSTRING ATZH
DIALSTRING ATDT
BAUD  9600
PORT  1
VITESSE DE LA LIGNE   19200
TELEPHONE   
NOM

Si vous ne comprenez pas les descriptions de ci-dessus; voici les
explications:

OUTIL				Nom du modem
INITSTRING                      variable qui sert … initialiser le modem
HANGSTRING                      variable qui sert … raccrocher le t‚l‚phone
BAUD				vitesse  laquelle le modem converse.
PORT				nombre de port auquel le modem est connect
VIETESSE DE LA LIGNE            vitesse … laquelle le port parle au modem.
TELEPHONE                       votre num‚ro de t‚l‚phone
NOM				votre nom.

AprŠs avoir connect‚ les variables et le correct baud, essayez encore une
fois de brancher votre modem et la r‚ponse OK devrait apparaitre. Vous
pouvez vous servir du mode Discussion ce qui vous permettra de parler
directement … votre modem. Quand le mode discussion est branch‚, tous les
modems r‚pondront OK si vous tapez +++ (attendez 1 ou 2 secondes) +++AT et
Entrer.  Si cel… ne marche toujours pas , c'est probablement du au BAUD
qui n'est pas install‚ correctement.

AprŠs avoir ‚tabli une connection, vous pourrez discuter en tapant votre
conversation sur le clavier et en lisant les r‚ponses de votre
interlocuteurs dans l'encadrement pr‚vu.

Pressez Esc lorsque vous avez fini la conversation ou si vous d‚sirez
jouer.Les touches M sont pour Multi Play et Modem.

Les options de la ligne de commande

Utilisez "RACING -CFG <votre nom> pour ‚viter l'‚cran "Entrez votre nom"
Utilisez "RACING-NOSOUND" pour ‚viter le faux lecteur de son.


