        Big Red Racing



Ecco il file readme, in caso non l'aveste gi… letto.
Contiene alcune informazioni non incluse nel
manuale, perch‚, ad essere onesti, abbiamo finito
prima il manuale del gioco. Sappiamo che non lo leggerete
ora, ma se aveste problemi dategli un'occhiata per vedere
se ci avevamo pensato... perch‚ sapete, ci abbiamo giocato
abbastanza a lungo!



Prima di tutto una nota sui cambiamenti pi— rilevanti:


Nel tentativo di far felice il nostro pubblico, nelle ultime
settimane prima del lancio abbiamo posticipato l'uscita
del gioco ulteriormente. Come bonus, sono stati inclusi
6 livelli aggiuntivi e 4 veicoli extra, compresi autotreni ed
elicotteri. Vista la fretta che avevamo, non sono stati
descritti nel manuale. Sono una specie di regalo per voi
perci• cercate almeno di divertirvi!


Alcune istruzioni per chi sta leggendo prima di aver
installato il gioco...



Installazione (modalit… DOS)
============================


Passate alla lettera assegnata al CD


Scrivete


 INSTALL


 Ora inserite il percorso dove volete che vengano
copiati i dati (p.e. - C:\BIGRED)



.Dopo l'installazione scrivete



 VIDEO


  Se volete ammirare la fantasmagorica animazione


  Una nota per i negozianti: potete digitare "DEMO" per
  far scorrere il video come demo continua (siamo bravi!).
  In alternativa, il gioco parte da solo con il demo se lo lasciate
  nella schermata dei titoli per un po'.


 RACING


  se volete giocare a Big Red Racing




 Guida al contenuto del CD
============================



Questo file (!)
 README.TXT


Il programma di installazione DOS:
 INSTALL.EXE


Il programma di installazione Win 95:
 SETUP.EXE


Dati relativi all'installazione DOS:
 DOS4GW.EXE
 COPYIT.BAT


Dati relativi all'installazione Windows:
 COPYIT.BAT
 DSETUP.DLL
 DSETUP16.DLL
 BRR.ICO
 AUTORUN.INF



SETSOUND <dir>
RACING   <dir>
VIDEO    <dir>
MODEM    <dir>
DIRECTX  <dir>




Giocare a BRR:
===============


** Controlli **


 Tasti di default (riconfigurabili nel gioco):


  Tasti cursore per sinis./destra/accel./freno
  0 sul tastierino numerico per la nitro.
CTRL destro vi rimette sulla pista se vi perdete.



** Tasti extra **


 Pause  mette in pausa
 Stamp  salva una PCX nella directory di gioco (per giornalisti:
        siamo bravi, no!)
        -Inoltre: usate SHIFT-Stamp se non vi va il modo in cui
        spostiamo l'orizzonte alla distanza massima quando salvate
        le immagini!


 Escape esce dal gioco, o vi porta al livello precedente nei menu


 Ctrl-Escape Š l'uscita istantanea da qualsiasi situazione
 (a meno che non siate in una sessione DOS di Windows (!))



 F1 Š "la visuale dalle altre macchine" (shift-F1 cicla in ordine inverso)
 F2 seleziona la "Elasticam"(TM), visuale posteriore, e poi
       (1) posiziona la telecamera dietro la vettura
    o (2) cicla fra 3 diverse altezze.
 F3 Š la visuale dall'abitacolo
 F4 Š la visuale da bordo pista.



 +/- regolano la dimensione dello schermo.
     A pieno schermo in VGA, c'Š uno scatto prima di
     passare in modalit… SVGA.
     (SVGA a pieno schermo Š raccomandata solo ai possessori di Pentium)
     (o superiore!)


Elicotteri
==========


 Non c'Š dubbio che ci voglia un po' prima di abituarsi agli elicotteri
 (Dopotutto sarebbe noioso se tutte le macchine si comportassero nello stesso
 modo, non trovate?)


Perci•: i controlli di BASE sono gli stessi per tutti i veicoli, solo che
 il tasto della nitro agisce come spinta verso l'alta, e voi cadrete lievemente sotto
l'attrazione gravitazionale

 Se doveste aver bisogno di scendere pi— velocemente, potete farlo premendo
 il freno senza mollare l'acceleratore.
 (non Š possibile con il joystick, ma non si pu• avere tutto!)


 Oh, per risparmiarvi di usare il tasto della Nitro continuamente, c'Š
 una sorta di altitudine minima incorporata, anche se dovrete agire sui comandi
 per superare le colline e gli altri ostacoli.


 Consiglio generale: come affrontare una curva stretta ad alta velocit…:
 Anticipatela, girando l'elicottero per passarla in derapata
 senza preoccuparvi dell'orientamento che assumer….
 Non dimenticatevi di raddrizzare presto, o correrete il rischio di uscire
 all'interno.


 (Se vi interessa saperlo, i tester della Domark hanno avuto problemi
 quando hanno provato la prima volta a guidare gli elicotteri. La pazienza Š
 tutto! Fidatevi di noi, una volta presa la mano sono fantastici!)



Il mouse:-
==========
 Il movimento del mouse controlla la telecamera, ma torna automaticamente all'inquadratura
.standard.


 Nella visuale esterna, un "clic-sinistro" bloccher… la telecamera in posizione,
 consentendovi di dar vita a quelle inquadrature dall'alto che avete sempre sognato
 ma che non avete mai osato chiedere...)


 Mantenendo premuto il pulsante destro e muovendo il mouse, regolerete il livello di
 zoom della telecamera.



Il joystick :-
==============
 Nel menu "Opzioni...Joystick" potrete configurare il joystick
 Brevemente:-


 Collegate il vostro joystick.


 Cliccate su  "Pl1" or "Pl2" per scegliere fra tasti, joy 1 & 2, o una combinazione
 "volante-pedali".


 Cliccate su "Ricalibra"
 Muovete il joystick verso tutte le direzioni
 Centratelo (o lasciate i "pedali" nella posizione "off").
 Premete il pulsante di fuoco.


 Contrassegnate "analogico" se il joystick Š analogico(*), e otterrete
 una risposta dei comandi simile a quella di un vero sterzo.
 E' molto diverso dai comandi normali (sovrasterzo meno facile).


 Non contrassegnate "analogico" se lo stick Š un "gamepad". CosŤ avrete
 lo stesso tipo di controllo della tastiera.


 Se avete un setup stravagante, ricalibrate e settate i due giocatori
 come se dovessero usare i tasti.
 Poi passate alla schermata di ridefinizione tasti, ma muovete il joystick
 invece di premere un tasto.


 E' stato aggiunto il supporto per
  lo sterzo Thrustmaster formula T1
  lo sterzo virtual pilot pro
  i pedali ch "pro pedals"






Il sonoro :-
============
 Utilizziamo i driver "Miles" per creare gli effetti sonori in Big
 Red Racing. Questi driver sono stati usati in molti giochi, perci• potreste
 avere un altro gioco che li utilizza.


 L'utility di installazione lancia un programma chiamato SETSOUND. Il
 programma stabilisce quale sia la scheda installata sulla vostra macchina.
 Se doveste cambiare scheda sonora dopo l'installazione, o se aveste installato
 Racing su un server e pi— di una persona si trovasse a giocare con schede sonore
 differenti, lanciate SETSOUND per creare un nuovo driver sonoro


 La volta successiva che giocherete a Racing e vi verr… richiesto di inserire
 il vostro nome, inseritene uno nuovo. Vi verr… chiesto se creare una nuova
 configurazione. Rispondendo sŤ, il nuovo nome utilizzer… il nuovo driver,
 mantenendo inalterato quello precedente.




Split screen per due giocatori:-
================================

 I tasti di default del secondo giocatore (configurabili) sono:-


 Q,A,R,T per guidare
 ALT     per la Nitro


 CTRL sinistro per "tornare in pista"


 Il giocatore 2, sfruttando la parte sinistra della tastiera, utilizza F1 - F4 per le visuali


 F1 d… al giocatore 2 il controllo del mouse
 F2, F3, F4 svolgono le stesse funzioni della modalit… a un giocatore


 ...e il giocatore 1 utilizza invece i tasti F9...F12


 F9 d… al giocatore 1 il controllo del mouse
 F10, F11, F12 sono le visuali del giocatore 1 (vedi F2, F3, F4)


Il registratore:-
==================


 Quando riproducete una registrazione...
 F5 Š "rallenta / riavvolgi".
 F6 Š la "pausa"
 F7 Š "riproduci veloce"
 F8 Š il tasto "play"


 ESC esce dal registratore
 F1, F2, F3, F4 si comportano come in gioco.


 Tenete presente che particolari come la nitro non sono aggiornati durante le registrazioni.
 Gli effetti di fumo, inoltre, non sono memorizzati come parte della registrazione,
  perci• si comportano in modo alquanto bizzarro!



Gioco a 2 via modem
===================


 Al gioco via modem si accede tramite il programma chiamato
 modem. Si tratta di qualcosa di simile al programma utilizzato
 da DOOM, perci• dovreste essere abbastanza abituati al suo 
 funzionamento. Digitate modem dalla linea di comando.


 Selezionate il vostro nome utilizzando i tasti cursore, come nel
 programma di installazione. Le istruzioni sono sufficientemente
 chiare e di facile comprensione.


 Ora selezionate il vostro modem dalla lista fornita e una volta
 che avete entrambi selezionato il modem giusto, scegliete l'opzione
 di connessione. Per decidere se avete la stringa di inizializzazione
 corretta, provate a collegarvi. Se i modem rispondono con un messaggio
 di errore o non rispondono per niente, provate a tornare al DOS
 e a ricollegarvi, provando ad accendere e spegnere il modem e poi a
 ricollegarvi e, infine, provando a spegnere e riaccendere il vostro computer
 e poi a ricollegarvi. Le stringhe di inizializzazione utilizzate sono
 le stesse sfruttate da DOOM, perci• se doveste avere problemi,
 controllate il funzionamento di DOOM ed editate il file MODEM.INI.



 Il file MODEM.INI segue questo schema:-



 ;
 ;Big Red Modem Interface
 ;


 DEVICE      Pace Linnet 32 Plus vfx
 INITSTRING  AT &C0 F8 \N0
 HANGSTRING  AT Z H
 DIALSTRING  ATDT
 BAUD        9600
 PORT        1
 LINE SPEED  19200
 TELEPHONE
 NAME



 Speriamo che sia tutto abbastanza chiaro, comunque in caso non
 lo fosse:





 DEVICE      Š il nome del modem.
 INITSTRING  Š la stringa utilizzata per inizializzare il modem.
 HANGSTRING  Š la stringa utilizzata per disconnettersi.
 BAUD        Š la velocit… di comunicazione del modem.
 PORT        Š la porta seriale a cui Š collegato il modem.
 LINE SPEED  Š la velocit… con cui la seriale comunica al modem.
 TELEPHONE   Š il numero di default da comporre.
 NAME        Š il vostro nome.


 Dopo aver corretto le stringhe e il baud rate
il modem dovrebbe rispondervi con OK. Potete sperimentare
 con le stringhe chattando direttamente tramite il modem.
Quando siete in modalit… chat, il modem dovrebbe sempre rispondere
 OK quando digitate +++ (seguito da un'attesa di un paio di secondi) +++
 e poi AT seguito da Invio. Se non funziona, Š probabile che
 non abbiate settato i baud rate correttamente.



 Assumendo che la configurazione sia corretta,
 una persona dovr… decidere di comporre il numero,
 mentre l'altra dovr… rispondere.


 Dopo aver stabilito una connessione, potrete chattare con il 
 vostro amico utilizzando la tastiera e osservando le risposte
 nel riquadro apposito.


 Premete escape per uscire e poi scegliete di giocare. Mentre scriviamo,
 Š ancora necessario selezionare la modalit… modem dall'interno del 
 programma, (tasto M per multi play e poi M per modem).
 Nella versione finale, questa sar… l'opzione di default una volta avviato
 il gioco.




Opzioni dalla linea di comando
===============================


utilizzate "RACING -CFG <vostronome>" per evitare la schermata di inserimento nome
usate "RACING -NOSOUND" per evitare di caricare un driver sonoro sbagliato


Danni
=====


Ora Š presente un'opzione per i danni alle vetture, che pu• essere attivata o
disattivata


Display
========


Ora si pu• cambiare la distanza di visualizzazione delle texture per
effetti differenti
L'angolo in alto a sinistra di ciascuna schermata vi porta a quella
precedente


Struttura dei tornei
=====================


I tornei sono impostati con una nuova struttura


       Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Finale
VITTORIA    1/3     1/3     2/4     2/4     2/4     3/5     1/1

