-------------------------------------------------------------------
CÓMO UTILIZAR LAS MODALIDADES DE PANTALLA ALTERNATIVAS

Si el juego es demasiado lento en tu ordenador o si la imagen
parece entrecortada, puedes probar a utilizar otras modalidades
de pantalla.

En lugar de teclear ABE para empezar la partida, utiliza:

INTERLINE	Una de cada dos líneas quedará eliminada.
VDOUBLE	Las líneas aparecen dos veces (puede que este
parámetro no funcione con algunas tarjetas. Si es así,
utiliza INTERLINE).


-------------------------------------------------------------------
CÓMO UTILIZAR CONTROLADORES CON ABE'S ODDWORLD

Para que el juego sea compatible con la mayoría de los
controladores en el mercado, hemos escogido el siguiente
método para asegurar la compatibilidad con controladores
de juego de más de 4 botones que no tengan dispositivos
controladores de Windows.

Para ajustes relacionados con el controlador de juego,
así como para calibrar el joystick, utiliza la aplicación
del panel de control de los joystick o dispositivos de
juego de Windows. Sólo podemos garantizar la compatibilidad
de aquellos dispositivos de juego reconocidos explícitamente
por Windows, lo que quiere decir que deben disponer de un
controlador hecho específicamente para dicho dispositivo de
juego. Si tu controlador no aparece reconocido explícitamente
y el tipo requerido (ejes, botones) no está disponible,
probablemente tengas que crear un ajuste personalizado para
el controlador. Debido a que varios fabricantes de
dispositivos controladores (incluyendo Microsoft), así como
algunas versiones de Direct X han cambiado completamente el
software de la aplicación del panel de control de joystick
por defecto, puede que esto no sea posible. 

Si tienes un controlador de juego de 6 botones, seguramente
funcionará correctamente con Abe, siempre que lo configures
en el panel de control del joystick como controlador de 3
ejes y 4 botones. Tratamos estos dispositivos de la siguiente
forma: Si el eje 3 supera el 80% por ciento, significa que el
quinto botón está pulsado y, si el eje 3 está por debajo del
20%, significa que el sexto botón está pulsado. Si esto no
funciona, configúralo como controlador de 4 ejes y 4 botones,
y se detectará el hecho de que sólo dispone de un eje por
botón. Así, cuando el eje 3 supere el 50%, se utilizará como
quinto botón y, cuando el eje 4 sobrepase el 50%, se utilizará
como el sexto.

Si tienes un controlador de juego de 8 botones, seguramente
funcionará correctamente con Abe, siempre que lo configures
en el panel de control del joystick como controlador de 4
ejes y 4 botones. Tratamos estos dispositivos de la siguiente
forma: Si el eje 3 supera el 80% por ciento, significa que el
quinto botón está pulsado. Si el eje 4 sobrepasa el 80%,
significa que el sexto botón está pulsado. Si el eje 3 está
por debajo del 20%, significa que el séptimo botón está
pulsado. Por último, si el eje 4 supera el 20%, significa
que el octavo botón está pulsado. Desafortunadamente, esto
quiere decir que no podrás utilizar los botones 5 y 7, o
los botones 6 y 8 al mismo tiempo.

Si ninguna de estas opciones funciona, tendrás que
configurarlo como controlador de 2 ejes y 4 botones y
buscar un controlador de joystick que sea compatible con él.

