README.TXT - Informationen zu SFS(PC) - letzte Korrektur 29.03.97



Inhalt:
D1) Installieren unter DOS
D2) Installieren unter Windows 3.x
D3) Installieren unter Windows 95
D4) Einrichtung Ihres Systems fuer EMS-Speicher unter DOS und Windows 3.x
D5) Einrichtung Ihres Systems fuer EMS-Speicher unter Windows 95
D6) Korrekturen zum Handbuch

Contents:
E1) Installation (DOS)
E2) Installation (Windows 3.x)
E3) Installation (Windows 95)
E4) Configuration of your System for EMS-Memory (DOS and Windows 3.x)
E5) Configuration of your System for EMS-Memory (Windows 95)
E6) Changes to the Manual





D1) Installieren unter DOS
--------------------------
Machen Sie das Laufwerk mit der Installationsdiskette zum aktuellen 
Laufwerk (A: oder B:).
Geben Sie INSTALL an der DOS-Eingabeaufforderung ein. Anschliessend befolgen 
Sie die Anweisungen am Bildschirm.


D2) Installieren unter Windows 3.x
----------------------------------
Im Programm-Manager: waehlen Sie Datei/Ausfuehren.. und geben Sie 
A:\INSTALL in der Befehlszeile ein (oder B:\INSTALL, wenn die Diskette 
in Laufwerk B liegt). Anschliessend befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.


D3) Installieren unter Windows 95
---------------------------------
Waehlen Sie Start/Ausfuehren... und geben Sie A:\INSTALL in der Befehlszeile 
ein (oder B:\INSTALL, wenn die Diskette in Laufwerk B liegt). Anschliessend 
befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

oder

Doppelklicken Sie mit der Maus auf Arbeitsplatz und anschliessend auf das 
Symbol fuer das Diskettenlaufwerk, in dem die Installationsdiskette liegt.
Doppelklicken Sie auf Symbol mit dem Namen INSTALL. Anschliessend befolgen 
Sie die Anweisungen am Bildschirm.


D4) Einrichtung Ihres Systems fuer EMS-Speicher unter DOS und Windows 3.x
-------------------------------------------------------------------------
Um EMS-Speicher zur Verfuegung zu haben, muessen Sie in Ihrer CONFIG.SYS
etwa folgende Zeilen stehen haben:

DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=EMM386.EXE 2048

Sollte die Zeile mit "...EMM386.EXE..." den Parameter NOEMS enthalten, so muss
dieser Parameter geloescht werden. Achtung: das Loeschen dieses Parameters 
kann eventuell dazu fuehren, dass weniger DOS-Speicher zur Verfuegung steht,
weil weniger Code in den High-Memory-Bereich ausgelagert werden kann.

Bevor Sie Manipulationen an der Datei CONFIG.SYS vornehmen, sollten Sie Ihr 
DOS-Handbuch zu Rate ziehen.

Beispieldateien fuer CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT sind nicht auf der Diskette
enthalten (anders als in der Anleitung vermerkt).

Nach dem Aendern der CONFIG.SYS muessen Sie Ihr System neu starten, damit die 
Aenderungen wirksam werden.


D5) Einrichtung Ihres Systems fuer EMS-Speicher unter Windows 95
----------------------------------------------------------------
Um EMS im DOS-Fenster zur Verfuegung zu haben, muessen Sie unter "Eigen-
schaften" auf der Registerkarte "Speicher" unter dem Eintrag "Expansions-
speicher (EMS)" "Automatisch" eintragen.


D6) Korrekturen zum Handbuch
----------------------------


E1) Installation (DOS)
----------------------
Make the floppy disk drive with the installation disk your current 
drive (A: oder B:). Enter INSTALL on the DOS prompt. Follow the instructions 
on the screen.


E2) Installation (Windows 3.x)
------------------------------
In the program manager: select File/Run.. and enter A:\INSTALL (or B:\INSTALL, 
if the installation disk is in drive B). Follow the instructions 
on the screen.


E3) Installation (Windows 95)
-----------------------------
Select Start/Run... and enter A:\INSTALL (or B:\INSTALL, if the installation 
disk is in drive B). Follow the instructions on the screen.

or

Double click 'My Computer' and then the icon for the floppy drive with your 
installation disk. Double click on the icon named INSTALL. Follow the 
instructions on the screen.


E4) Configuration of your System for EMS-Memory (DOS and Windows 3.x)
---------------------------------------------------------------------
In order to get EMS memory, your CONFIG.SYS has to contain these lines:

DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=EMM386.EXE 2048

If the line with "...EMM386.EXE..." contains the parameter NOEMS, you have
to delete this parameter. Caution: deleting this parameter may result in less 
conventional memory, because less code can be loaded into the high memory area.

Before manipulating the CONFIG.SYS, please read your DOS documentation.
After manipulating CONFIG.SYS, you have to restart your system.


E5) Configuration of your System for EMS-Memory (Windows 95)
------------------------------------------------------------
To get EMS in the DOS window, please select "Properties" and enter "Automatic"
on the register tab "Memory", item "Expansion Memory (EMS)".


E6) Changes to the Manual
-------------------------












   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     Ende von README.TXT    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>      End of README.TXT     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<











