| ## Мониторы Основное внимание Читального зала сконцентрировано на мониторе — базовом устройстве для работы с компьютерной графикой и его главных характеристиках (тип, размер, разрешение). Существуют и другие свойства монитора, которые не менее важны для практической работы. #### Шаг точки (зерно) Расстояние между центрами соседних пикселов на экране. Указывается в миллиметрах (0.26, 0.25, 0.24). Чем меньше этот параметр, тем выше качество изображения. #### Размер рабочей области экрана Размер экрана принято указывать величиной диагонали в дюймах. У ЖК и ГП мониторов номинальный размер диагонали экрана равен видимому, а у ЭЛ мониторов видимый размер всегда меньше физического размера электронной трубки. Так, например, ЭЛ монитор 17" имеет размер рабочей области 15.5"-16". #### Частота регенерации экрана Электронный луч “разворачивает” изображение, пробегая пикселы по строчкам. Частота перехода на новую строку называется частотой строчной (горизонтальной) развертки. Частота перехода из нижнего правого угла в верхний левый, называется частотой кадровой (вертикальной) развертки. Частота измеряется в герцах (Гц). Один герц соответствует одному циклу в секунду. При малой частоте регенерации экрана (частоте кадров) возникает мерцание изображения. Оно приводит к утомлению глаз, головным болям, ухудшению зрения. Минимально безопасной частотой (по стандарту ТСО'99) для лучевых мониторов считается 85 Гц. В ЭЛ мониторах в каждый момент времени может гореть только один пиксел, тот, на который попадает электронный луч. Мы видим полное изображение благодаря послесвечению люминофорного покрытия. В ЖК и ГП мониторах активны все пикселы экранной матрицы одновременно. В мониторах этого типа нет рисующего электронного луча. Тем не менее, регенерация экрана тоже происходит циклами. Частоту этих циклов можно, в какой-то мере, сопоставить с частотой кадровой развертки лучевых мониторов. Частота регенерации в 60 Гц для ЖК экранов является достаточной для того, чтобы изображение было немерцающим. #### Другие характеристики монитора На качество изображения влияют и такие свойства мониторов: Фокусировка. Электронный луч должен фокусироваться точно на люминофорном покрытии экрана (а не перед или за ним). Иначе будут засвечиваться соседние пикселы. Изображение при этом перестает быть четким, пикселы смазываются или двоятся. Сведение. В цветных мониторах каждый пиксел состоит из трех цветообразующих крупинок люминофора (красный, зеленый, синий), и по экрану пробегает не один, а три электронных луча. Для получения правильной цветовой передачи необходимо, чтобы каждый электронный прожектор подсвечивал люминофоры строго своего цвета. Геометрия. Формы фигур не должны искажаться. Цветопередача. Цветовая гамма должна передаваться верно. Муар. Это явление интерференции (наложение друг на друга излучения соседних пикселов). Муар проявляется в виде контурных линий, волн, ряби, разводов. Запас яркости и контрастности. Качество антибликового покрытия. Если перед вами стоит задача о покупке качественного монитора, то прежде чем идти в магазин, поищите в Интернете статьи по ключевой фразе “как выбрать монитор”. Вы обнаружите массу полезной информации. Аналогичная ключевая фраза годится и при выборе модели принтера, сканера, другого компьютерного оборудования. Впрочем, можно поискать рекомендации по выбору пылесоса. Интернет неисчерпаем и для домашних хозяек! ## Практикум Практимум продолжает наращивание навыков векторного редактирования в графической машине редактора Word: построение объекта; изменение размеров, формы, свойств фигуры; группировка объектов в один составной объект; перемещение по третьему измерению (передний, задний план). Для выполнения задания 2 (“Читаем мысли”) используйте набор картинок из третьей книги: `.\write\work\unit15\pic\person\` Фазы построения Железного Дровосека, описанные в задании 3, можно найти по адресу: `.\draw\work\unit02\` Файл `дровосек1.doc` (заготовки деталей) можно предложить детям для быстрого старта. ### Ответы на вопросы Каким английским словом обозначают электронное оборудование компьютера? Ответ. hard Каким английским словом обозначают программное обеспечение компьютера? Ответ. soft Какие типы мониторов вам известны? Ответ. Электронно-лучевые Жидкокристаллические Газоплазменные Объясните принцип действия электронно-лучевых мониторов. Ответ. Электронный луч пробегает по экрану, засвечивая крупинки люминофора (затем они светятся некоторое время сами). Если частота кадров небольшая, крупинки успевают погаснуть, не дождавшись нового прохода луча, экран мерцает. Расскажите про достоинства и недостатки электронно-лучевых мониторов. Ответ. Недостатки. При длительной работе могут причинить вред здоровью. Большие: вес, габариты, энергопотребление. Достоинства. Хорошее качество изображения, невысокая цена. Объясните принцип действия жидкокристаллических мониторов. Ответ. Экран — матрица из жидких кристаллов. Каждый кристалл моделирует точку (пиксел) изображения. Матрица освещается лампами подсветки. Кристаллы пропускают свет в зависимости от поданного на них электрического напряжения. Расскажите про достоинства и недостатки жидкокристаллических мониторов. Ответ. Достоинства. Нет вредного излучения, “сжигания” кислорода в помещении, мерцания экрана. Малые: вес, толщина, энергопотребление. Отличная четкость изображения. Недостатки. Цветопередача и яркость зависит от угла зрения. “Смазанность” быстрых движений на экране. Высокая цена. Объясните принцип действия газоплазменных мониторов. Ответ. Экран — матрица из ячеек, заполненных газом. Каждая ячейка моделирует точку (пиксел) изображения. Ячейка излучает свет, под воздействием высокого напряжения. Расскажите про достоинства и недостатки газоплазменных мониторов. Ответ. Достоинства. Нет вредного излучения, “сжигания” кислорода в помещении, мерцания экрана. Малые: вес, толщина. Отличная четкость изображения. Недостатки. Большой размер пиксела. Очень высокая цена и энергопотребление. Сравнительно небольшой срок службы. Для чего служит видеокарта? Ответ. Видеокарта управляет выводом изображения на экран компьютера. Как влияют характеристики видеокарты на вывод изображения? Ответ. От качества видеокарты зависит скорость обработки видеоинформации, четкость изображения, число цветов на экране и разрешение, в котором будет работать монитор. Что такое разрешение экрана? Ответ. Число пикселов на экране. Могут ли мониторы работать в разрешении, отличном от их физического разрешения? Ответ. Да, но качество изображения при этом ухудшается. Особенно сильно это заметно на матричных мониторах. Как и в чем измеряют размер экрана монитора? Ответ. Размер экрана указывают величиной его диагонали, выраженной в дюймах. В чем неудобство маленьких мониторов? Ответ. В графическом редакторе много места на экране занимают инструментальные панели, а для рисунка остается мало места. Какие типы принтеров вам известны? Ответ. Наиболее известные типы принтеров: матричные струйные лазерные Объясните принцип работы матричного принтера. Ответ. Изображение на бумагу наносится при помощи красящей ленты, в которую ударяют иголочки печатающей головки. Бумага двигается вверх, а печатающая головка перемещается по ее ширине слева направо. Расскажите про достоинства и недостатки матричных принтеров. Ответ. Достоинства. Невысокая цена принтера и расходных материалов. Печать под копирку. Недостатки. Среднее качество печати, один цвет (правда, есть принтеры с многоцветной красящей лентой), высокий уровень шума. Объясните принцип работы струйного принтера. Ответ. Аналогичен матричному, но вместо красящей ленты и иголок работают сопла, распыляя на бумагу цветные чернила. Расскажите про достоинства и недостатки струйных принтеров. Ответ. Достоинства. Хорошее качество печати. Цена меньше, чем у лазерных принтеров. Шумят гораздо меньше, чем матричные принтеры. Недостатки. Качество печати хуже по сравнению с лазерным принтером, требовательны к качеству бумаги. Объясните принцип работы лазерного принтера. Ответ. Изображение наносится лазером на специальный барабан, который затем посыпается красящим тонером. Оттиск на бумаге, оставленный барабаном, закрепляется горячим роликом. Расскажите про достоинства и недостатки лазерных принтеров. Ответ. Достоинства. Отличное качество печати. Бесшумная, скоростная работа. Недостатки. Цена существенно выше, чем у струйных принтеров. Для чего предназначен сканер? Ответ. Сканер позволяет ввести в компьютер изображение: фотографию, страницу журнала, книги, рукопись. Объясните принцип работы сканера. Ответ. Изображение считывается световым лучом. Отраженный луч преобразуется в электрический сигнал, поступающий на вход компьютера. В чем отличие ручного сканера от планшетного? Ответ. Ручной сканер перемещает по оригиналу пользователь. В планшетном сканере оригинал укладывается на стекло и каретка с источником света перемещается автоматически. ### Решения зачетного класса Зачет 1 | Зачет 2 | Зачет 3 | Зачет 4