| На начало урока 1 ## FAQ На этой странице: Что такое FAQ? Хаб — это сетевой адаптер? В чём разница между аналоговыми и цифровыми модемами? Что такое proxy-сервер? Как поработать в Фидо? Для чего перекручивают провода в кабеле “витая пара”? Что такое FAQ? Ответ. FAQ (эф эй кью) — это сокращение от Frequently Asked Questions (часто задаваемые вопpосы). Иногда этот раздел (содержащий ответы на часто задаваемые вопросы по некоторой теме) называют ЧАВО — ЧАсто задаваемые ВОпросы. Последняя аббревиатура навеяна, конечно, названием института из повести Аркадия и Бориса Стругацких “Понедельник начинается в субботу”: НИИЧАВО — Научно Исследовательский Институт ЧАродейства и ВОлшебства. “НИИЧАВО, — подумал я. — Научно-исследовательский институт… Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооружённой Охраны? Чёрных Ассоциаций Восточной Океании?” Аркадий Cтругацкий, Борис Стугацкий вверх Хаб — это сетевой адаптер? Ответ. Нет. Сетевой адаптер — это преобразователь сигналов между компьютером и сетью. Хаб используется для соединения сегментов кабеля в сети. Соединение хаба с компьютером выполняется через сетевой адаптер. вверх В чём разница между аналоговыми и цифровыми модемами? Ответ. Аналоговый модем преобразует компьютерные сигналы в звуковые (до 4 КГц) и передает их по обычным телефонным сетям. Можно услышать, как во время передачи такой модем жужжит и шипит. Аналоговые модемы широко распространены благодаря сравнительно низкой стоимости и простоте подключения. Максимальная скорость передачи данных с помощью аналогового модема ограничена 56 Кбит/с. Во время соединения по аналоговому модему телефон становится недоступным для обычного разговора. Цифровые модемы используют для передачи данных на частоте, гораздо выше звуковых частот (от 4 КГц до 1-2 МГц), что позволяет достигать скоростей передачи данных до нескольких Мбит/с. Так как низкие частоты не используются, то это позволяет вести телефонный разговор, не прерывая соединение по цифровому модему. Для работы с цифровыми модемами на АТС (Автоматической Телефонной Станции) должно быть установлено специальное оборудование. В этом надо убедиться при покупке цифрового модема. Для разделения сигналов телефона и модема обычно приходится устанавливать дополнительный частотный делитель: сплиттер или частотный микрофильтр. В некоторых случаях это требует переделки телефонной проводки. В настоящее цифровые модемы работают по нескольким стандартам: ADSL, VDSL, SHDSL и др. Эти технологии имеют общее название xDSL (DSL расшифровывается как Digital Subscriber Line — цифровая абонентская линия). вверх Что такое proxy-сервер? Ответ. Proxy-сервер (пишут и по-русски “прокси-сервер”) — это программное обеспечение на сервере, которое выступает посредником между клиентом сервера и Интернетом. Смысл посредничества: сохранять (накоплять) запрашиваемую из Интернета информацию на локальном диске. При каждом запросе клиента прокси-сервер сначала ищет информацию у себя на диске, и только если там её нет, начинает работать с Интернетом. Прокси-сервер ускоряет обслуживание клиента и удешевляет её: информация с локального диска поставляется, как правило, даром. вверх Как поработать в Фидо? Ответ. В Фидо существует строгая иерархия пользователей: сетевой координатор, хаб, нод, поинт. Пойнт Самый низший уровень. Может пользоваться почтовой сетью, конференциями (группы новостей), запрашивать файлы с любой станции Фидо. Нод (или нода) Аналог провайдера в Интернете. Нод, к которому прикреплён поинт, является для этого поинта боссом. Хаб Координатор, курирующий большую группу нодов. Сетевой координатор Курирует работу подсети Фидо: города, региона, страны, континента. Сетевые координаторы также связаны между собой иерархической зависимостью. Для подключения к сети Фидо нужно найти “фидошника”, который рекомендовал бы вас своему боссу и помог бы настроить программы для работы с сетью Фидо. вверх Для чего перекручивают провода в кабеле “витая пара”? Ответ. Скручивание проводов снижает влияние помех на сигналы, передаваемые по такому кабелю. Сигнал с пары проводов считывается, как разность потенциалов (напряжений) на них. Помеха создаёт на проводах добавочные потенциалы, но так как провода в витой паре равномерно перекручены, на каждом из них возникают примерно одинаковые добавочные напряжения, и они взаимно гасятся при вычитании в приёмном устройстве. Пусть передаваемый по проводам сигнал создаёт на них потенциалы в 6 и 4 вольта. Принимающая станция считывает разность потенциалов 2 вольта при передаче без помех: На проводах обычного кабеля помеха создает разные дополнительные потенциалы в зависимости от их удалённости от источника помехи. В итоге приёмник фиксирует разность потенциалов на 4 вольта больше (сигнал искажён): Так как провода витой пары перекручены (расположены одинаково от помехи), паразитный потенциал на них получается одинаковым, и в итоге сигнал не искажается: На начало урока 1