| На начало урока 1 Объясните смысл следующих терминов: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 10G Ethernet Разделяемая среда Терминатор Кадр MAC-адрес Коллизия Ранняя коллизия Поздняя коллизия Диаметр сети Повторитель Толстый коаксиал Тонкий коаксиал Витая пара Оптоволокно 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-F 100Base-TX, 100Base-T4 100Base-FX Трансивер Т-образный разъём Хаб (многопортовый повторитель, концентратор) Правило 5–4–3 Правило 4 хабов Коммутатор (мост, переключатель) Домен коллизий Таблица маршрутизации Маршрутизатор (роутер) Сеть с разделяемой средой Сеть с коммутацией пакетов Ответьте на следующие вопросы: Как работает сеть с разделяемой средой? Почему в сети с разделяемой средой сообщение для передачи разделяется на пакеты (кадры)? Как рабочая станция узнаёт, что передаваемый по сети пакет предназначен для неё? Кто и когда назначает MAC-адреса устройствам, входящим в Ethernet-сеть? Протокол Ethernet запрещает начинать передачу, если в сети присутствует сигнал. Почему же в разделяемых средах возникают коллизии? Является ли коллизия исключительной ситуацией в сети с разделяемой средой? За счёт какого приёма протокол Ethernet обеспечивает работоспособность сети, несмотря на коллизии? Почему ранняя коллизия не приводит к потерям пакетов? Почему поздняя коллизия приводит к потерям пакетов? Что является главной причиной ограничения диаметра сети в сети с разделяемой средой? Как можно вычислить максимальный диаметр сети с разделяемой средой? Почему в расчётах максимального диаметра учитывается удвоенное время прохождения сигнала по все длине сетевого кабеля? Можно ли увеличить диаметр сети, увеличив минимальную длину пакета? Почему для сети с разделяемой средой стандарты предусматривают ограничение на число подключаемых к ней узлов? При помощи каких устройств можно построить Ethernet сеть с древовидной топологией? Какие примущества имеет древовидная сеть по сравнению с сетью, построенной на общей шине? Говорят, что Ethernet сеть, в которой физические соединения рабочих станций при помощи хабов образуют древовидную структуру, логически эквивалентна сети с общей шиной. Что это означает? Эквивалентна ли древовидная Ethernet сеть, в которой физические соединения рабочих станций выполнены при помощи коммутаторов, сети с общей шиной? Эквивалентна ли древовидная сеть, в которой физические соединения рабочих станций выполнены при помощи маршрутизаторов, сети с общей шиной? Решает ли хаб (коммутатор, маршрутизатор) проблему коллизии? Может ли сеть с хабами (коммутаторами, маршрутизаторами) иметь ячеистую структуру? Может ли сеть с хабами (коммутаторами, маршрутизаторами) иметь несколько доменов коллизий? Ethernet сеть имеет ограничение на диаметр по причине недопущения поздних коллизий. Как, несмотря на это, построить длинную Ethernet сеть? Расскажите алгоритм работы коммутатора. В чём преимущество сетей с коммутацией пакетов перед сетями с разделяемыми средами? В какой глобальной сети передача сообщений основана на принципе коммутации пакетов? На начало урока 1