## Задание группы доступа к панели управления

Любой панели управления на модульной схеме может быть поставлена в соответствие группа доступа, причем только одна. Для того чтобы войти в режим задания групп доступа к панелям управления необходимо нажать кнопку в левой части окна редактора схем. После этого обратите внимание на форму курсора "мыши": при попадании на панель управления курсор будет принимать форму указательного пальца.

1. Укажите на модульной схеме панель управления, для которой будет задана группа доступа.

После выбора панели управления появится окно с заголовком Cpanel Access Group. В этом окне необходимо задать имя группы доступа. Это можно сделать двумя способами:

  1) Задать имя с клавиатуры. При этом после нажатия клавиши Enter автоматически будет проведена проверка на соответствие указанного имени именам групп, заданных для проекта. Если указанное имя не будет найдено в списке групп, то будет выдано сообщение об ошибке, а поле ввода будет очищено.

  2) Нажав на кнопку справа от поля ввода, выбрать имя группы из списка групп проекта.

2. Для того чтобы запомнить внесенные изменения - нажмите кнопку Done. Если работа с окном будет закончена нажатием кнопки Cancel, то последние изменения не будут сохранены.

## Конфигурация точки БД

Конфигурация точки БД заключается в назначении алгоритма сохранения данных. Алгоритм сохранения данных устанавливается через специальное окно с заголовком Data Base Point Configuration. Для вызова этого окна нажмите кнопку в левой части окна редактора схем и выберите нужную точку БД. После этого задайте требуемый алгоритм сохранения. Алгоритмов три:

> - сохранять каждый раз - Always
> - сохранять через N раз - Skip N times
> - сохранять только в случае изменения данных - Changes Only

Если требуемый алгоритм сохранять через N раз, то задайте значение N. Это можно сделать с помощью кнопок или ввести значение с клавиатуры.

Нажмите кнопку Done для того, чтобы запомнить внесенные изменения. Если работа с окном будет закончена нажатием кнопки Cancel, то изменения не будут сохранены. Режим конфигурации точки БД - циклический. Выберите другую точку БД на схеме, если необходимо продолжить. Для того чтобы выйти из режима нажмите правую кнопку "мыши".

## Конфигурация точки тревоги

Конфигурация точки тревоги задается с помощью специального окна с заголовком Alarm Point Configuration. Для активации окна нажмите кнопку в левой части окна редактора схем и укажите нужную точку тревоги.

В этом окне можно задать строку комментариев, которая будет присуща только этой точке тревоги, и таблицы тревог. Задать связь таблицы тревог и определенного канала объекта можно из редактора схем и из редактора тревог. Для того чтобы задать конфигурацию точки тревоги , необходимо выполнить следующую последовательность действий.

1. В поле ввода String1 задайте строку комментариев для данной точки тревоги.
2. Для того чтобы добавить таблицу , нажмите кнопку New. После этого появится установочное окно с заголовком Alarm Table Connect. Как уже отмечалось, таблица тревог может оперировать данными как одного поля структуры канала, так и данными нескольких полей одновременно.

- Укажите привязку таблицы тревог к полям структуры канала. Нажатая кнопка Channel свидетельствует о том, что таблица тревог оперирует данными нескольких полей структуры канала. Если нажата кнопка Field, то таблицы оперирует данными одного поля. И тогда необходимо указать какого именно. Для этого нажмите кнопку справа от поля Field и выберите поле из предложенного списка полей структуры канала. При необходимости задайте номер элемента, используя кнопки справа от поля Item или введите номер элемента с клавиатуры. После выполнения этого пункта в поле Data Type появится имя типа данных.
- Нажмите кнопку справа от поля Table Name и выберите необходимую таблицу из предложенного списка. Список таблиц тревог будет составлен с учетом типа данных, отображенного в поле Data Type.
- В поле ввода String2 задайте строку комментариев.
- Нажмите кнопку Done в окне Alarm Table Connect для того, чтобы добавить новую таблицу в список обрабатываемых таблиц.

3. Повторите пункт 2 необходимое количество раз для того, чтобы составить требуемый список обрабатываемых таблиц.
4. Нажмите кнопку Done в окне Alarm Point Configuration для того, чтобы сохранить последние изменения. Если работа с окном будет закончена нажатием кнопки Cancel, то изменения не будут сохранены.

## Конфигурация точки просмотра данных

Данные, проходящие по каналам, помеченным точками просмотра, могут быть одновременно выведены на несколько устройств вывода. При этом, перед выводом, данные будут преобразованы в одну из форм, которые были созданы так, как это описано в пункте этой главы.

Конфигурация точки просмотра данных заключается в назначении для нее формы представления данных и задании устройств вывода. Точки просмотра конфигурируются с помощью специального окна с заголовком View Point Configuration. Для активации окна нажмите кнопку в левой части окна редактора схем и укажите нужную точку просмотра.

Нажмите кнопку Done для того, чтобы запомнить внесенные изменения. Если работа с окном будет закончена нажатием кнопки Cancel, то изменения сохранены не будут.

## Конфигурация таймера

Конфигурация таймера заключается в привязке входа модуля к конкретному таймеру. Модуль может получать данные от любого таймера, описанного в проекте. Для вызова установочного окна нажмите кнопку , а затем выберите на схеме точку таймера. После этого, справа снизу от выбранной точки, появится окно с заголовком Timer Point Configuration.

Нажмите на кнопку и выберите необходимый таймер из предложенного списка. Нажмите кнопку Done для того, чтобы запомнить внесенные изменения. Если работа с окном будет закончена нажатием кнопки Cancel, то изменения сохранены не будут. Режим конфигурации таймера циклический.