## Связи

Для того, чтобы приступить к редактированию линий связи, откройте меню Edit и выберите пункт Links. После этого появится подменю редактирования связей.

## Создание связи

Выберите пункт Create подменю Links или кнопку в левой части окна редактора схем. Для создания новой связи необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Укажите на модульной схеме объект-источник, т.е. объект, чей выход будет связываться. При выборе объекта обратите внимание на форму курсора "мыши". После выбора объекта-источника, все выходы этого объекта изменят цвет.

При попадании курсора на объекты, которые принципиально не могут быть ни с кем связаны, курсор принимает форму знака запрета.

При попадании курсора на объекты, которые могут быть связаны, курсор принимает форму указательного пальца.

2. Выберите в объекте-источнике выход, который будет связан. При выборе выхода попадание курсора на линию выхода, приводит к смене формы курсора для более точного обозначения места выбора.

Также при выборе выхода используйте информацию об имени выхода и имени типа данных выхода, которая отображается в специальном окне.

3. Укажите объект-приемник, т.е. объект, чей вход будет связан с выбранным на предыдущем шаге выходом объекта-источника. При выборе объекта-приемника опять обратите внимание на форму курсора "мыши". При попадании курсора на объекты, которые содержат входы, имеющие тот же тип данных, что и выход объекта-источника, курсор принимает форму указательного пальца. После выбора объекта-приемника только те его входы, которые имеют такой же тип данных, что и выход объекта-источника, изменят цвет.
4. Выберите один из выделенных входов объекта-приемника. После этого линия связи будет автоматически размещена на модульной схеме. Одновременно с линией связи на объектной схеме появится одна или две специальных зоны, с помощью которых положение линии связи может быть откорректировано. Для этого необходимо навести курсор на одну из зон, нажать левую кнопку "мыши" и, удерживая ее нажатой, переместить зону в другое место. При этом линия связи будет изменять свое положение.

Используя описанный выше механизм, разместите линию связи на модульной схеме.

Для того чтобы повторно приступить к созданию новой связи, необходимо отказаться от режима перемещения связи, нажав правую кнопку "мыши". Цель, преследуемая на каждом шаге, отображается в строке системных сообщений.

## Перемещение связи

Выберите пункт Move подменю Links или кнопку в левой части окна редактора схем. Для перемещения линии связи:

1. Укажите связь, которая будет перемещаться. Для этого нажмите левую кнопку "мыши" в момент, когда курсор будет находиться на линии связи. При этом линия связи изменит цвет.

Одновременно со сменой цвета на модульной схеме появится одна или две специальных зоны, с помощью которых положение линии связи может быть скорректировано.

2. Используя описанный в пункте 4 создания связи механизм, разместите линию связи на модульной схеме.

Режим перемещения линии связи - циклический. Выполнение пункта 2 может быть прервано выбором новой связи, и тогда, все дальнейшие действия по перемещению линии связи будут относиться к вновь выбранной связи. Отказаться от режима перемещения линии связи можно также, как отказаться от режима построения новой связи. Приглашение режима перемещения линии связи отображается в строке системных сообщений.

## Удаление связи

Выберите пункт Delete подменю Links или кнопку в левой части окна редактора схем. Выберите удаляемую связь, нажав левую кнопку "мыши" в момент, когда курсор будет находиться на линии связи. При этом линия связи изменит цвет и появится диалоговое окно с запросом на подтверждение. Связь будет удалена немедленно после подтверждения.

Режим удаления связи циклический. Отказаться от режима удаления связи можно, нажав правую кнопку "мыши". Приглашение режима удаления связи отображается в строке системных сообщений.