### Работа проекта

1. Запустите проект. Проверьте все функциональные возможности созданной системы. Зарегистрируйтесь под именем root и затем убедитесь, что Вы можете с помощью кнопок менять отображаемый тип сигнала, а с помощью движков изменять период и амплитуду сигналов.
2. Обратите внимание на тот факт, что при запуске проекта появилось окно тревог Alarm Message Window. Каждое действие по переключению сигналов, а также смене периода и амплитуды сопровождается соответствующим сообщением в этом окне.

3. Изменение амплитуды в зоне предаварийного значения каждый раз сопровождается выдачей сообщения:

4. Когда амплитуда принимает критическое значение, в окне тревог появляется сообщение, требующее подтверждения.

Сравните результат в случае подтверждения тревоги и в случае отсутствия подтверждения в течении 15 секунд с момента возникновения тревоги.

5. Откройте окно терминала pterm. Выполните команду

> ditto -t1

> При этом Вы получите доступ к первой консоли, на которую ведется вывод текущих данных в соответствии с форматом их представления.

### Просмотр баз данных проекта

1. После останова проекта в окне терминала выполните команду:

> rtdbsrv -pSignal3 &

> Этой командой запускается сервер баз данных RTWin, позволяющий получить доступ к базам данных проекта Signal3.

2. Затем необходимо выполнить следующую команду:

dbhtml -pSignal3

В результате выполнения этой команды базы данных проекта Signal3 преобразуются в HTML формат (по умолчанию файл с именем Std.html). После этого для их просмотра автоматически будет запущена стандартная утилита helpviewer входящая в состав Photon.

3. Выбрав для просмотра сессию номер 1, можно получить доступ к двум базам данных проекта.

> Повторный запуск утилиты helpviewer для просмотра преобразованных в HTML формат баз данных проекта можно выполнить из командной строки. Для этого надо выполнить команду:

> helpviewer Std.html &