### Создание нового типа данных

1. Запустите редактор типов данных, выбрав пункт Type Editor меню Edit редактора схем или нажав F3.
2. Нажмите кнопку New и введите имя нового типа данных SIGNALS_type. Затем задайте описание полей структуры в соответствии со следующим фрагментом.

3. Сохраните описание типа данных SIGNALS_type, нажав на кнопку Save. Затем закончите работу с редактором типов данных с помощью кнопки Exit.

### Модификация объекта

1. Запустите редактор объектов и загрузите объект SigSimulator, выбрав пункт Open из меню Object.
2. В соответствии с изменением начального положения движка амплитуды сигналов, установите параметр amplitude у блок-функций Saw, Sine, Random, Impulse равным 20000.
3. В ячейку по адресу 3D вставьте блок-функцию Выход из библиотеки System. Укажите тип данных выхода SIGNALS_type и установите флаг разложения структуры на поля. В поле имени блок-функции введите AllSignals.
4. В ячейку по адресу 3E вставьте блок-функцию Выход из библиотеки System. Укажите тип данных выхода WORD_type и установите флаг разложения структуры на поля. В поле имени блок-функции введите AmpliOut.
5. Установите режим задания связей, нажав на кнопку . Свяжите блок-функции в следующем порядке:

> - Выход WORD_item блок-функции Amplitude со входом WORD_item блок-функции AmpliOut
> - Выход output блок-функции Saw со входом saw блок-функции AllSignals
> - Выход output блок-функции Sine со входом sine блок-функции AllSignals
> - Выход output блок-функции Random со входом random блок-функции AllSignals
> - Выход output блок-функции Impulse со входом impulse блок-функции AllSignals

6. Выполните пункт Generate меню Program. После этого завершите работу с редактором объектов.

### Создание таймера

> В редакторе схем выполните пункт Timers меню Edit. В окне Timer Editor нажмите кнопку New и задайте имя таймера One_minute. Для того, чтобы создать таймер с периодом срабатывания 1 минута, нажмите кнопку Periodical под заголовком Timer Type и в поле Min введите значение периода 1. Значение можно ввести с клавиатуры или с помощью кнопок справа от поля ввода.

### Установка таймера

1. Выберите кнопку в левой части редактора схем. При этом на модульной схеме вход time панели управления изменит цвет. Это означает, что только этот вход может быть связан с таймером. Нажмите левую кнопку "мыши" на этом входе. На входе появится изображение таймера.
2. Выберите кнопку в левой части редактора схем и нажмите левую кнопку "мыши" на изображении таймера на входе timer модуля Monitor. В установочном окне Timer Point Configuration нажмите кнопку справа от поля Timer Name и выберите таймер One_minute. Нажмите кнопку Done, чтобы сохранить заданную конфигурацию.

### Установка точек специальной обработки данных

1. Выберите режим установки точек тревог, нажав на кнопку в левой части панели редактора схем. При этом входы и выходы всех модулей схемы, на которые может быть установлена точка тревоги, изменят цвет. С помощью "мыши" укажите входы Choice, Period и Amplitude модуля Simulator. При каждом нажатии левой кнопки "мыши" на соответствующем входе будет появляться изображение точки тревоги. Чтобы выйти из режима установки точек тревог нажмите правую кнопку "мыши".
2. Выберите режим установки точек просмотра, нажав на кнопку в левой части панели редактора схем. С помощью "мыши" укажите выход AllSignals модуля Simulator. Выйдите из режима установки точек просмотра, нажав правую кнопку "мыши".
3. Выберите режим установки точек базы данных, нажав на кнопку в левой части панели редактора схем. С помощью "мыши" укажите выход AllSignals модуля Simulator. Для выхода из этого режима нажмите правую кнопку "мыши". Модульная схема после всех изменений будет выглядеть следующим образом.