- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F96J99
| Bank 13 |  | Bank 14 |  | Bank 15 |
UEP0 | 0xDFF
UEP1 | 0xE00
UEP2 | 0xE01
UEP3 | 0xE02
UEP4 | 0xE03
UEP5 | 0xE04
UEP6 | 0xE05
UEP7 | 0xE06
UEP8 | 0xE07
UEP9 | 0xE08
UEP10 | 0xE09
UEP11 | 0xE0A
UEP12 | 0xE0B
UEP13 | 0xE0C
UEP14 | 0xE0D
UEP15 | 0xE0E
UEIE | 0xE0F
UIE | 0xE10
UCFG | 0xE11
RPOR0_1 | 0xE12
RPOR2_3 | 0xE13
RPOR4_5 | 0xE14
RPOR6_7 | 0xE15
RPOR8_9 | 0xE16
RPOR10_11 | 0xE17
RPOR12_13 | 0xE18
RPOR14_15 | 0xE19
RPOR16_17 | 0xE1A
RPOR18_19 | 0xE1B
RPOR20_21 | 0xE1C
RPOR22_23 | 0xE1D
RPOR24_25 | 0xE1E
RPOR26_27 | 0xE1F
RPOR28_29 | 0xE20
RPOR30_31 | 0xE21
RPOR32_33 | 0xE22
RPOR34_35 | 0xE23
RPOR36_37 | 0xE24
RPOR38_39 | 0xE25
RPOR40_41 | 0xE26
RPOR42_43 | 0xE27
RPOR44_45 | 0xE28
RPOR46 | 0xE29
RPINR0_1 | 0xE2A
RPINR2_3 | 0xE2B
RPINR4_5 | 0xE2C
RPINR6_7 | 0xE2D
RPINR8_9 | 0xE2E
RPINR10_11 | 0xE2F
RPINR12_13 | 0xE30
RPINR14_15 | 0xE31
RPINR16_17 | 0xE32
RPINR18_19 | 0xE33
RPINR20_21 | 0xE34
RPINR22_23 | 0xE35
RPINR24_25 | 0xE36
RPINR26_27 | 0xE37
RPINR28_29 | 0xE38
RPINR30_31 | 0xE39
RPINR32_33 | 0xE3A
RPINR34_35 | 0xE3B
RPINR36_37 | 0xE3C
RPINR38_39 | 0xE3D
RPINR40_41 | 0xE3E
RPINR42_43 | 0xE3F
RPINR44_45 | 0xE40
RPINR46_47 | 0xE41
RPINR48_49 | 0xE42
RPINR50_51 | 0xE43
RPINR52_53 | 0xE44
ANCON3 | 0xE45
ANCON2 | 0xE46
ANCON1 | 0xE47
ADCBUF1ADCBUF1L | 0xE48
ADCBUF1H | 0xE49
ADCBUF2ADCBUF2L | 0xE4A
ADCBUF2H | 0xE4B
ADCBUF3ADCBUF3L | 0xE4C
ADCBUF3H | 0xE4D
ADCBUF4ADCBUF4L | 0xE4E
ADCBUF4H | 0xE4F
ADCBUF5ADCBUF5L | 0xE50
ADCBUF5H | 0xE51
ADCBUF6ADCBUF6L | 0xE52
ADCBUF6H | 0xE53
ADCBUF7ADCBUF7L | 0xE54
ADCBUF7H | 0xE55
ADCBUF8ADCBUF8L | 0xE56
ADCBUF8H | 0xE57
ADCBUF9ADCBUF9L | 0xE58
ADCBUF9H | 0xE59
ADCBUF10ADCBUF10L | 0xE5A
ADCBUF10H | 0xE5B
ADCBUF11ADCBUF11L | 0xE5C
ADCBUF11H | 0xE5D
ADCBUF12ADCBUF12L | 0xE5E
ADCBUF12H | 0xE5F
ADCBUF13ADCBUF13L | 0xE60
ADCBUF13H | 0xE61
ADCBUF14ADCBUF14L | 0xE62
ADCBUF14H | 0xE63
ADCBUF15ADCBUF15L | 0xE64
ADCBUF15H | 0xE65
ADCBUF16ADCBUF16L | 0xE66
ADCBUF16H | 0xE67
ADCBUF17ADCBUF17L | 0xE68
ADCBUF17H | 0xE69
ADCBUF18ADCBUF18L | 0xE6A
ADCBUF18H | 0xE6B
ADCBUF19ADCBUF19L | 0xE6C
ADCBUF19H | 0xE6D
ADCBUF20ADCBUF20L | 0xE6E
ADCBUF20H | 0xE6F
ADCBUF21ADCBUF21L | 0xE70
ADCBUF21H | 0xE71
ADCBUF22ADCBUF22L | 0xE72
ADCBUF22H | 0xE73
ADCBUF23ADCBUF23L | 0xE74
ADCBUF23H | 0xE75
ADCBUF24ADCBUF24L | 0xE76
ADCBUF24H | 0xE77
ADCBUF25ADCBUF25L | 0xE78
ADCBUF25H | 0xE79
ADCTMUEN0L | 0xE7A
ADCTMUEN0H | 0xE7B
ADCTMUEN1L | 0xE7C
ADCTMUEN1H | 0xE7D
ADCHIT0L | 0xE7E
ADCHIT0H | 0xE7F
ADCHIT1L | 0xE80
ADCHIT1H | 0xE81
ADCSS0L | 0xE82
ADCSS0H | 0xE83
ADCSS1L | 0xE84
ADCSS1H | 0xE85
ADCHS0L | 0xE86
ADCHS0H | 0xE87
ADCON5L | 0xE88
ADCON5H | 0xE89
ADCON3L | 0xE8A
ADCON3H | 0xE8B
ADCON2L | 0xE8C
ADCON2H | 0xE8D
LCDDATA0 | 0xE8E
LCDDATA1 | 0xE8F
LCDDATA2 | 0xE90
LCDDATA3 | 0xE91
LCDDATA4 | 0xE92
LCDDATA5 | 0xE93
LCDDATA6 | 0xE94
LCDDATA7 | 0xE95
LCDDATA8 | 0xE96
LCDDATA9 | 0xE97
LCDDATA10 | 0xE98
LCDDATA11 | 0xE99
LCDDATA12 | 0xE9A
LCDDATA13 | 0xE9B
LCDDATA14 | 0xE9C
LCDDATA15 | 0xE9D
LCDDATA16 | 0xE9E
LCDDATA17 | 0xE9F
LCDDATA18 | 0xEA0
LCDDATA19 | 0xEA1
LCDDATA20 | 0xEA2
LCDDATA21 | 0xEA3
LCDDATA22 | 0xEA4
LCDDATA23 | 0xEA5
LCDDATA24 | 0xEA6
LCDDATA25 | 0xEA7
LCDDATA26 | 0xEA8
LCDDATA27 | 0xEA9
LCDDATA28 | 0xEAA
LCDDATA29 | 0xEAB
LCDDATA30 | 0xEAC
LCDDATA31 | 0xEAD
LCDDATA32 | 0xEAE
LCDDATA33 | 0xEAF
LCDDATA34 | 0xEB0
LCDDATA35 | 0xEB1
LCDDATA36 | 0xEB2
LCDDATA37 | 0xEB3
LCDDATA38 | 0xEB4
LCDDATA39 | 0xEB5
LCDDATA40 | 0xEB6
LCDDATA41 | 0xEB7
LCDDATA42 | 0xEB8
LCDDATA43 | 0xEB9
LCDDATA44 | 0xEBA
LCDDATA45 | 0xEBB
LCDDATA46 | 0xEBC
LCDDATA47 | 0xEBD
LCDDATA48 | 0xEBE
LCDDATA49 | 0xEBF
LCDDATA50 | 0xEC0
LCDDATA51 | 0xEC1
LCDDATA52 | 0xEC2
LCDDATA53 | 0xEC3
LCDDATA54 | 0xEC4
LCDDATA55 | 0xEC5
LCDDATA56 | 0xEC6
LCDDATA57 | 0xEC7
LCDDATA58 | 0xEC8
LCDDATA59 | 0xEC9
LCDDATA60 | 0xECA
LCDDATA61 | 0xECB
LCDDATA62 | 0xECC
LCDDATA63 | 0xECD
LCDSE0 | 0xECE
LCDSE1 | 0xECF
LCDSE2 | 0xED0
LCDSE3 | 0xED1
LCDSE4 | 0xED2
LCDSE5 | 0xED3
LCDSE6 | 0xED4
LCDSE7 | 0xED5
LCDRL | 0xED6
LCDREF | 0xED7
LCDREG | 0xED8
LCDCON | 0xED9
LCDPS | 0xEDA
REFO2CON3 | 0xEDB
REFO2CON2 | 0xEDC
REFO2CON1 | 0xEDD
REFO2CON | 0xEDE
REFO1CON3 | 0xEDF
REFO1CON2 | 0xEE0
REFO1CON1 | 0xEE1
REFO1CON | 0xEE2
MEMCON | 0xEE3
PORTL | 0xEE4
LATL | 0xEE5
TRISL | 0xEE6
PORTK | 0xEE7
LATK | 0xEE8
TRISK | 0xEE9
ODCON2 | 0xEEA
ODCON1 | 0xEEB
MDCARL | 0xEEC
MDCARH | 0xEED
MDSRC | 0xEEE
MDCON | 0xEEF
PMD4 | 0xEF0
PMD3 | 0xEF1
PMD2 | 0xEF2
PMD1 | 0xEF3
PMD0 | 0xEF4
CTMUCON4 | 0xEF5
CTMUCON3 | 0xEF6
CTMUCON2 | 0xEF7
CTMUCON1 | 0xEF8
TXREG4 | 0xEF9
RCREG4 | 0xEFA
SPBRG4 | 0xEFB
SPBRGH4 | 0xEFC
BAUDCON4 | 0xEFD
TXSTA4 | 0xEFE
RCSTA4 | 0xEFF
DMACON2 | 0xF00
ANCFG | 0xF01
SSP2ADD | 0xF02
SSP2BUF | 0xF03
T4CON | 0xF04
PR4 | 0xF05
TMR4 | 0xF06
CCP7CON | 0xF07
CCPR7CCPR7L | 0xF08
CCPR7H | 0xF09
CCP6CON | 0xF0A
CCPR6CCPR6L | 0xF0B
CCPR6H | 0xF0C
CCP5CON | 0xF0D
CCPR5CCPR5L | 0xF0E
CCPR5H | 0xF0F
CCP4CON | 0xF10
CCPR4CCPR4L | 0xF11
CCPR4H | 0xF12
T5GCON | 0xF13
T5CON | 0xF14
TMR5TMR5L | 0xF15
TMR5H | 0xF16
SSP2MSK | 0xF17
SSP2CON2 | 0xF18
SSP2CON1 | 0xF19
SSP2STAT | 0xF1A
PSTR3CON | 0xF1B
PSTR2CON | 0xF1C
TXREG2 | 0xF1D
RCREG2 | 0xF1E
SPBRG2 | 0xF1F
SPBRGH2 | 0xF20
DSGPR3 | 0xF21
DSGPR2 | 0xF22
DSGPR1 | 0xF23
DSGPR0 | 0xF24
DSWAKEH | 0xF25
DSWAKEL | 0xF26
DSCONH | 0xF27
DSCONL | 0xF28
TXREG3 | 0xF29
RCREG3 | 0xF2A
SPBRG3 | 0xF2B
SPBRGH3 | 0xF2C
BAUDCON3 | 0xF2D
TXSTA3 | 0xF2E
RCSTA3 | 0xF2F
SPBRGHSPBRGH1 | 0xF30
BAUDCON2 | 0xF31
TXSTA2 | 0xF32
RCSTA2 | 0xF33
CCPTMRS2 | 0xF34
CCPTMRS1 | 0xF35
CCPTMRS0 | 0xF36
CM3CON | 0xF37
CM2CON | 0xF38
SSP2CON3 | 0xF39
T8CON | 0xF3A
PR8 | 0xF3B
TMR8 | 0xF3C
T6CON | 0xF3D
PR6 | 0xF3E
TMR6 | 0xF3F
CCP10CON | 0xF40
CCPR10CCPR10L | 0xF41
CCPR10H | 0xF42
CCP9CON | 0xF43
CCPR9CCPR9L | 0xF44
CCPR9H | 0xF45
CCP8CON | 0xF46
CCPR8CCPR8L | 0xF47
CCPR8H | 0xF48
CCP3CON | 0xF49
CCPR3CCPR3L | 0xF4A
CCPR3H | 0xF4B
ECCP3DEL | 0xF4C
ECCP3AS | 0xF4D
CCP2CON | 0xF4E
CCPR2CCPR2L | 0xF4F
CCPR2H | 0xF50
ECCP2DEL | 0xF51
ECCP2AS | 0xF52
CM1CON | 0xF53
PADCFG1 | 0xF54
IOCN | 0xF55
IOCP | 0xF56
RTCCON2 | 0xF57
ALRMVALL | 0xF58
ALRMVALH | 0xF59
ALRMRPT | 0xF5A
ALRMCFG | 0xF5B
RTCVALL | 0xF5C
RTCVALH | 0xF5D
RTCCAL | 0xF5E
RTCCON1 | 0xF5F
DMACON1 | 0xF60
PIE6 | 0xF61
WPUB | 0xF62
ACTCON | 0xF63
OSCCON4 | 0xF64
OSCCON3 | 0xF65
OSCCON2 | 0xF66
BAUDCONBAUDCON1 | 0xF67
SSP1MSK | 0xF68
SSP1CON3 | 0xF69
TXBUF | 0xF6A
DMABCH | 0xF6B
DMABCL | 0xF6C
RXADDRH | 0xF6D
RXADDRL | 0xF6E
TXADDRH | 0xF6F
TXADDRL | 0xF70
PORTVP | 0xF71
LATVP | 0xF72
TRISVP | 0xF73
UADDR | 0xF74
UCON | 0xF75
USTAT | 0xF76
UEIR | 0xF77
UIR | 0xF78
UFRMUFRMH | 0xF79
UFRML | 0xF7A
RCON4 | 0xF7B
RCON3 | 0xF7C
RCON2 | 0xF7D
EECON2 | 0xF7E
EECON1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
PORTH | 0xF87
PORTJ | 0xF88
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
LATH | 0xF90
LATJ | 0xF91
TRISA | 0xF92
TRISB | 0xF93
TRISC | 0xF94
TRISD | 0xF95
TRISE | 0xF96
TRISF | 0xF97
TRISG | 0xF98
TRISH | 0xF99
TRISJ | 0xF9A
OSCTUNE | 0xF9B
PSTR1CON | 0xF9C
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
PIR6 | 0xFA6
PSPCON | 0xFA7
HLVDCON | 0xFA8
IPR6 | 0xFA9
T1GCON | 0xFAA
RCSTARCSTA1 | 0xFAB
TXSTATXSTA1 | 0xFAC
TXREGTXREG1 | 0xFAD
RCREGRCREG1 | 0xFAE
SPBRGSPBRG1 | 0xFAF
T3GCON | 0xFB0
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
PIE4 | 0xFB4
PIR4 | 0xFB5
IPR4 | 0xFB6
PIE5 | 0xFB7
PIR5 | 0xFB8
CCP1CON | 0xFB9
CCPR1CCPR1L | 0xFBA
CCPR1H | 0xFBB
ECCP1DEL | 0xFBC
ECCP1AS | 0xFBD
CVRCONL | 0xFBE
CVRCONH | 0xFBF
ADCON1L | 0xFC0
ADCON1H | 0xFC1
ADCBUF0ADCBUF0L | 0xFC2
ADCBUF0H | 0xFC3
CMSTAT | 0xFC4
SSP1CON2 | 0xFC5
SSP1CON1 | 0xFC6
SSP1STAT | 0xFC7
SSP1ADD | 0xFC8
SSP1BUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
IOCF | 0xFD1
IPR5 | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2013-08-01 15:50:29 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.14) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 983:985). The mpasmx is included in the MPLAB X.