- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F67J50
| Bank 15 |
PMSTATPMSTATL | 0xF40
PMSTATH | 0xF41
PMELPMEN | 0xF42
PMEH | 0xF43
PMDIN2PMDIN2L | 0xF44
PMDIN2H | 0xF45
PMDOUT2PMDOUT2L | 0xF46
PMDOUT2H | 0xF47
PMMODEPMMODEL | 0xF48
PMMODEH | 0xF49
PMCONPMCONL | 0xF4A
PMCONH | 0xF4B
UEP0 | 0xF4C
UEP1 | 0xF4D
UEP2 | 0xF4E
UEP3 | 0xF4F
UEP4 | 0xF50
UEP5 | 0xF51
UEP6 | 0xF52
UEP7 | 0xF53
UEP8 | 0xF54
UEP9 | 0xF55
UEP10 | 0xF56
UEP11 | 0xF57
UEP12 | 0xF58
UEP13 | 0xF59
UEP14 | 0xF5A
UEP15 | 0xF5B
UIE | 0xF5C
UEIE | 0xF5D
UADDR | 0xF5E
UCFG | 0xF5F
UFRMUFRML | 0xF60
UFRMH | 0xF61
UIR | 0xF62
UEIR | 0xF63
USTAT | 0xF64
UCON | 0xF65
PMDIN1PMDIN1L | 0xF66
PMDIN1H | 0xF67
PMADDRPMADDRL PMDOUT1 PMDOUT1L | 0xF68
PMADDRHPMDOUT1H | 0xF69
CMSTATCMSTATUS | 0xF6A
SSP2CON2 | 0xF6B
SSP2CON1 | 0xF6C
SSP2STAT | 0xF6D
SSP2ADDSSP2MSK | 0xF6E
SSP2BUF | 0xF6F
CCP5CON | 0xF70
CCPR5CCPR5L | 0xF71
CCPR5H | 0xF72
CCP4CON | 0xF73
CCPR4CCPR4L | 0xF74
CCPR4H | 0xF75
T4CON | 0xF76
CVRCONPR4 | 0xF77
TMR4 | 0xF78
T3CON | 0xF79
TMR3TMR3L | 0xF7A
TMR3H | 0xF7B
BAUDCON2 | 0xF7C
SPBRGH2 | 0xF7D
BAUDCONBAUDCON1 | 0xF7E
SPBRGHSPBRGH1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
DDRATRISA | 0xF92
DDRBTRISB | 0xF93
DDRCTRISC | 0xF94
DDRDTRISD | 0xF95
DDRETRISE | 0xF96
DDRFTRISF | 0xF97
DDRGTRISG | 0xF98
OSCTUNE | 0xF9B
RCSTA2 | 0xF9C
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
TXSTA2 | 0xFA8
TXREG2 | 0xFA9
RCREG2 | 0xFAA
SPBRG2 | 0xFAB
RCSTARCSTA1 | 0xFAC
TXSTATXSTA1 | 0xFAD
TXREGTXREG1 | 0xFAE
RCREGRCREG1 | 0xFAF
SPBRGSPBRG1 | 0xFB0
CCP3CONECCP3CON | 0xFB1
CCPR3CCPR3L | 0xFB2
CCPR3H | 0xFB3
ECCP3DEL | 0xFB4
ECCP3AS | 0xFB5
CCP2CONECCP2CON | 0xFB6
CCPR2CCPR2L | 0xFB7
CCPR2H | 0xFB8
ECCP2DEL | 0xFB9
ECCP2AS | 0xFBA
CCP1CONECCP1CON | 0xFBB
CCPR1CCPR1L | 0xFBC
CCPR1H | 0xFBD
ECCP1DEL | 0xFBE
ECCP1AS | 0xFBF
WDTCON | 0xFC0
ADCON1ANCON0 | 0xFC1
ADCON0ANCON1 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSP1CON2SSPCON2 | 0xFC5
SSP1CON1SSPCON1 | 0xFC6
SSP1STATSSPSTAT | 0xFC7
SSP1ADDSSP1MSK SSPADD | 0xFC8
SSP1BUFSSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
PADCFG1TMR2 | 0xFCC
ODCON3T1CON | 0xFCD
ODCON2TMR1 TMR1L | 0xFCE
ODCON1TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
CM2CONCM2CON1 | 0xFD1
CM1CONCM1CON1 | 0xFD2
OSCCONREFOCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2013-08-01 15:50:28 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.14) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 983:985). The mpasmx is included in the MPLAB X.