- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC16F570
| Bank 0 |  | Bank 1 |  | Bank 3 |
INDF | 0x000
TMR0 | 0x001
PCL | 0x002
STATUS | 0x003
FSR | 0x004
OSCCAL | 0x005
PORTA | 0x006
PORTB | 0x007
PORTC | 0x008
ADCON0 | 0x009
ADRES | 0x00A
INTCONINTCON0 | 0x00B
EECON | 0x021
EEDATA | 0x025
EEADR | 0x026
CM1CON0 | 0x027
CM2CON0 | 0x028
VRCON | 0x029
ANSEL | 0x02A
IW | 0x061
INTCON1INTIE_REG | 0x065
ISTATUS | 0x066
IFSR | 0x067
IBSR | 0x068
OPACON | 0x069
The mirror of [PCL, STATUS, ...] are not shown.

SFR

SFR with alias name.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2013-08-01 15:50:26 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.14) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 983:985). The mpasmx is included in the MPLAB X.