- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F66J90
| Bank 15 |
PADCFG1 | 0xF54
CTMUICON | 0xF55
CTMUCONL | 0xF56
CTMUCONH | 0xF57
ALRMVALL | 0xF58
ALRMVALH | 0xF59
ALRMRPT | 0xF5A
ALRMCFG | 0xF5B
RTCVALL | 0xF5C
RTCVALH | 0xF5D
RTCCAL | 0xF5E
RTCCFG | 0xF5F
RCSTA2 | 0xF60
TXSTA2 | 0xF61
TXREG2 | 0xF62
RCREG2 | 0xF63
SPBRG2 | 0xF64
CCP2CONECCP2CON | 0xF65
CCPR2CCPR2L | 0xF66
CCPR2H | 0xF67
CCP1CONECCP1CON | 0xF68
CCPR1CCPR1L | 0xF69
CCPR1H | 0xF6A
LCDDATA6 | 0xF6C
LCDDATA7 | 0xF6D
LCDDATA8 | 0xF6E
LCDDATA9 | 0xF6F
LCDDATA10 | 0xF70
LCDDATA12 | 0xF72
LCDDATA13 | 0xF73
LCDDATA14 | 0xF74
LCDDATA15 | 0xF75
LCDDATA16 | 0xF76
LCDDATA18 | 0xF78
LCDDATA19 | 0xF79
LCDDATA20 | 0xF7A
LCDDATA21 | 0xF7B
LCDDATA22 | 0xF7C
BAUDCONBAUDCON1 | 0xF7E
SPBRGHSPBRGH1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
TRISA | 0xF92
TRISB | 0xF93
TRISC | 0xF94
TRISD | 0xF95
TRISE | 0xF96
TRISF | 0xF97
TRISG | 0xF98
OSCTUNE | 0xF9B
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
LCDCON | 0xFA8
LCDSE0 | 0xFA9
LCDPS | 0xFAA
RCSTARCSTA1 | 0xFAB
TXSTATXSTA1 | 0xFAC
TXREGTXREG1 | 0xFAD
RCREGRCREG1 | 0xFAE
SPBRGSPBRG1 | 0xFAF
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
CMCON | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
LCDSE1 | 0xFB6
LCDSE2 | 0xFB7
LCDSE3 | 0xFB8
LCDSE4 | 0xFB9
LCDDATA0 | 0xFBB
LCDDATA1 | 0xFBC
LCDDATA2 | 0xFBD
LCDDATA3 | 0xFBE
LCDDATA4 | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSP1CON2SSPCON2 | 0xFC5
SSP1CON1SSPCON1 | 0xFC6
SSP1STATSSPSTAT | 0xFC7
SSP1ADDSSPADD | 0xFC8
SSP1BUFSSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
LCDREG | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2013-08-01 15:50:28 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.14) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 983:985). The mpasmx is included in the MPLAB X.