Como instalar o Linux Red Hat

> Quem quer XFree86 no OS/2 deve conhecer o XFree86 original e instalar o Linux. É um ótimo segundo OS para quem usa o Warp. A instalação não é difícil, apenas um pouco diferente, com termos e procedimentos estranhos para quem nunca usou Unix. O Linux não é algo que se possa chamar de intuitivo e envolve a decoreba de um palavreado próprio e de numerosos comandos de linha. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. E só começar e, de repente, você estará familiarizado. É uma outra concepção, um outro mundo, paralelo ao do OS/2. Esses dois mundos podem conviver harmoniosamente e é possível intercambiar arquivos. O Linux monta e acessa partições do OS/2 em HPFS.

São os seguintes os procedimentos:
1) A unidade de CD-ROM não pode estar conectada à placa de som, se as duas portas IDE onboard estiverem ocupadas por HDs, pois o Linux considera isso ilegal;
2) O Linux terá de ficar no máximo no segundo HD (slave do primeiro master), sendo o ideal que fique no primeiro master;
3)Você tem de ter em mãos toda a configuração do micro, principalmente todos os dados da placa de vídeo, senão o XWindows não estartará e você terá de rodar o programa Superprobe para determinar os parâmetros corretos a serem definidos na configuração do XConfig;
4)Se a distribuição for Slackware, não se meta a instalá-la. Opte por instalar uma distribuição Red Hat Turbo, ou não Turbo, de preferência com o kernell mais recente (2.0.30, em julho de 97, na versão 4.2). Uma ótima distribuição é a da Conectiva Parolin, de Curitiba (http://www.conectiva.com.br)
5)Verifique se o CD tem o diretório DOSUTILS e se nesse diretório existe o start AUTOBOOT, que permite a instalação diretamente do CD; se não tiver, você deverá usar o programa Rawrite para gerar os dois discos de boot (boot e root);
5)Antes de qualquer coisa, entre no Fdisk do DOS e delete sua partição estendida. Recrie a partição, deixando um espaço NÃO UTILIZADO. Esse espaço será usado para o Linux. Se quiser fazer uma coisa decente, reserve 828 megas para o Linux (700 para o Linux, tipo 83, e 128 para o Linux Swap, tipo 82);
6)Iniciada a instalação, entre com o Fdisk do Linux e crie as partições tipo 83 (Linux Native) e tipo 82 (Linux Swap), tipo Ext2. O Linux não usa letras para designar as partições, usa /dev. Por exemplo, o seu primeiro HD ele chama de /dev hda, o segundo de /dev hdb, o terceiro de /dev hdc e assim por diante; se existem seis partições no primeiro HD, que é o máximo que o Linux aceita, serão chamadas de /dev hda1, /dev hda2, /dev hda3 e assim por diante;
7)Iniciado o processo de instalação, selecione TODOS os pacotes, mas não selecione a opção de escolher manualmente cada item de cada pacote, senão isso levará muito tempo ( Em Pentium 200 essa instalação demora cerca de oito minutos);
8)Em certa altura da instalação, o Linux vai pedir que você escolha o mount point, isto é, o ponto de montagem onde ele tornará visível o DOS ou o OS/2 (/Mn). Ele aceita montar o OS/2 em HPFS e isso significa que, de dentro do Linux, você poderá pegar arquivos que estão no diretório do OS/2;
9)Terminada a instalação e fornecidos todos os parâmetros (tipo de mouse, se é serial ou PS/2, tipo de vídeo card, tipo de impressora etc), ele perguntará onde você quer que seja colocado o start do LILO: se no setor de boot, se no Boot Manager ou se em um disquete; escolha colocar na trilha zero do disquete e forneça um disquete em bom estado, formatado pelo DOS;
10)Ele vai pedir que você forneça uma senha e você não poderá esquece-la;
11)Para startar o Linux, enfie o disquete do LILO no drive e dê o boot. Você verá:" LILO:" digite Linux, pois se você não fizer isso ele startará a outra opção que for default (Boot Manager, DOS, OS/2 etc). Esse disquete funciona como um Boot Manager e nele você pode colocar todos os starts dos seus OS instalados na maquina e mais o próprio Boot Manager;
12)Quando tiver entrado no Linux e ele lhe pedir o login, digite root e, em seguida, a senha. Para entrar no XWindows, digite startx & (o ampersand não é obrigatório, mas convém coloca-lo porque faz retornar o shell, e certamente o default será BASH);
13)Para acessar a Internet você precisa ter pegado o Adtran e o Netscape, que pode ser o Gold 3.01 ou o Communicator, só que o Communicator para Linux não tem serviço de e-mail. Entre no site da Adtran e pegue o DIALUP.D.GZ (157k) e o DIALUP.S.GZ (244k). Prefira usar o S.GZ. Entre no shell e crie um diretório para colocar esses arquivos. Digite cd /user/local Uma vez dentro do /local digite mkdir dialup e você terá criado esse diretório. Com os dois arquivos da Adtran dentro do disquete, monte o disquete com o seguinte comando mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy (com isso o disquete e seu conteúdo se tornarão visíveis ao Linux, que chama o Drive A de /dev/fd0 (fd zero). Usando o Gerenciador de Arquivos do XWindows, que fica em Utilities, no menu (a tela é parecida com a do Windows 95), copie os arquivos para o diretório DIALUP, que está em /USR/LOCAL/DIALUP. Vá para a linha de comando e entre no diretório dialup digitando CD /USR/LOCAL/DIALUP. Descompacte o arquivo com o seguinte comando: gunzip -d dialup.s.gz (ou dialup.s_gz). Em seguida torne o binário executável com o seguinte comando: chmod +x dialup.s Dai para a frente, clique no ícone e ele fará "zzzzzzzzzzzz" e startará um quadro com um pingüim. É só seguir as instruções (é mais fácil que no Windows). Na hora de configurar o modem, saiba que o Lunux chama as portas serias de cua (/dev/cua1, /dev/cua2 e assim por diante). Ele mesmo localiza a cua e instala o modem;
24)Agora, você entra no Site da Netscape e pega O Communicator 4.03: ftp://ftp7.netscape.com/pub/communicator/4.03/4.03b8/english/unix/sinixprofessional_edition/communicator-v403b8-export_mips-sni-reliantunix_tar.gz (mas eu aconselho você a pegar o Gold 3.01, que você encontra no Site da PUC, no Rio de Janeiro). Crie o diretório netscape dentro de /USR/LOCAL e descompacte o arquivo com o seguinte comando: gunzip -d filename (filename é o nome completo do arquivo do Netscape que você pegou). Descompactado, execute o TAR com o seguinte comando: tar xvf filename (ou faca tudo de uma só vez, com o seguinte comando: gunzip -d filename | tar xvf). Feiro isto, vá para o diretório /USR/LOCAL/BIN e comande de dentro dele: ln -s /usr/local/netscape/netscape . (com espaço e ponto após a ultima palavra netscape, tal como está aqui). Com isso, o Netscape irá para o Menu do Iniciar.
Fácil, não? Você verá que poderá fazer downloads de programas de 70 megas sem o menor problema, porque no Linux a coisa flui mesmo.
Para montar CD-ROM a fim de que fique visível no Linux, comande: mount -t iso9660 -r /dev/cdrom /mnt/cdrom
Não se esqueça de que tudo o que tiver sido montado (disquete, CD-ROM, DOS etc etc) deverá ser desmontado antes do shutdown, com o comando umount (umount /dev/cdrom ou umount /dev/fd0). Obs,: é umount mesmo e não umount. Para desligar, comande: shutdown -h now