Para reboot após o trap

Não fique com aquela tela cheia de instruções aparentemente incompreensíveis na sua frente ao levar um trap. Quando o sistema tenta alocar endereços na memória que são proibidos, ocorre um trap e o OS/2 manda essa tela com a recomendação de que de que o erro deverá ser relatado ao fabricante. Por exemplo, os intervalos 300 a 320h são de acesso proibido em determinadas circunstâncias de instalação, em nivel de hardware. Para dar rebbot após o trap, é muito simples. Basta adicionar a seguinte linha ao seu Config.Sys:
REIPL=ON