Para ter 4 HDs IDE no OS/2

Para usar quatro HDs em padrão IDE sob o Warp e não ter problemas, é aconselhavel que você utilize os instrumentos contidos no GOODIDE.ZIP, que este Site disponibiliza para você gratuitamente, na Download Area. Esse ZIP contem drivers e instruções acerca de como proceder e inclui um utilitário, o CHKPART, que efetua uma exame completo dos seus HDs, seja qual o for a capacidade que tiverem, analisando inclusive a maneira pela qual estão formatados e mostrando se há erros, para que você possa corigí-los. Esse utilitário gera um log para dentro do próprio disquete no qual é instalado para trabalhar. Assim, você poderá ter dois masters e dois slaves sem problemas e colocar sua unidade de CD-ROM conectada na placa de som. Saiba que você, concomitantemente, poderá tem HDs, unidades de CD e outros periféricos SCSI em seu computador, convivendo sem problemas com os dispositivos IDE. É tudo uma questão de possuir uma fonte capaz de suportar tudo isso e de saber configurar os dispositivos corretamente.
Existem também instruções que podem ser colocadas no CONFIG.SYS quando o sistema se recusa e enxergar um HD, ou quando enxerga mas não consegue executar o FDisk sobre ele:
Para enxergar HDs
BASEDEV=IBM1S506.ADD /A:1 /U:1 /GEO:(PARÂMETROS FÍSICOS
DO HD CYL,HEADS,SECTORS),(PARÂMETROS LÓGICOS LBA).
Também existe um comando que você pode dar no prompt do OS/2 para testar a configuração dos HDs:
Teste de HD gerando arquivos txt:
FDISK /QUERY /DISK:n >DISKn.TXT
N=n° do HD (0, 1,2,3 etc)