Para o modem US Robotics discar

Um dos modems mais usados no Brasil é o US Robotics Sporster 28.800 (Voice ou não). Ele é tão difundido porque os chamados executivos de fronteira acharam que ele era o melhor para os brasileiros, por ser um dos melhores para os americanos, devido à sua praticidade, à sua versatilidade e à sua aparente simplicidade. Mas acontece que esse modem foi feito para Primeiro Mundo, onde as linhas telefônicas (pelo menos teoricamente) não apresentam problemas e onde a discagem é por tom. No Brasil, Terceiro Mundo, onde existem inclusive coisas como a Telerj, esse modem pode se recusar a discar com a linha de comando padrão existente para ele no menu de configurações do Dialer da IBM. Use, então, para acessar a Internet as seguintes linhas:

First
AT&F1
Second
AT&D2&C1X3V1Q0S7=70S25=60&M&H1&B1K2&R2
Para o Hyper Access que vem no Bonus Pak do Warp, e que só aceita linhas de até determinado tamanho, use a seguinte string:
AT&D2&C1X3V1Q0S7=70&M5&H1&B1&R2&K2

STRINGS PARA VÁRIOS MODEMS