O OS/2 travou! E agora?

por Valdir Fontes, Team OS/2

Marcos Emanoel Pereira escreveu:
> E o tipo de travamento é daqueles
> brabos, que nem o WachtCat e nem mesmo o CTR+ALT+Del conseguem resolver, só mesmo na marra para
> sair, usando o botão de reset, e depois, a longa espera para o chkdsk dar uma corrigida, em
Amigos, não sou especialista como a maioria por aqui, mas não pude deixar de fazer um comentário, ao ver o uso do reset. O ideal seria, ao não conseguir reinicializar a máquina com CTR+ALT+DEL, usar o CTR+ALT+NUMLOCK: a tecla NUMLOCK deve ser pressionada duas vezes, enquanto se mantém CTR+ALT pressionadas, e após a WPS sair da tela, aí sim, dê o CTR+ALT+DEL. A máquina reinicializará.
Segundo o pessoal do extinto Suporte Técnico, este é um procedimento de uma recuperação de segurança para o caso de um travamento geral do sistema. Então você recupera os dados posteriormente, quando o pessoal do laboratório descobrir porque o seu sistema parou. Mas eles só faziam a análise para clientes de suporte pagantes. Ou seja: empresas.
Para nós, o certo é fazer o procedimento como eu descrevi após o uso da tecla NUMLOCK, fazemos o CTRL+ALT+DEL. Aí o micro reinicializa e retoma as funções normais, sem risco de danos para dados, com o uso do Reset (existem micros em que o botão Reset na realidade desliga a força, com risco de danos ao HD).
Na operação de segurança, a primeira combinação de teclas provoca o Dump de Memória e o Sistema pede disquetes formatados e em branco, nos quais colocará tudo o que estiver na memória. Esses disquetes se destinam a exame e revelam exatamente tudo o que aconteceu na hora do travamento. A segunda combinação de teclas provoca o reboot, mas é bom lembrar que não houve shutdown em momento algum. Mesmo porque, se tivesse ocorrido desligamento de processos, não seria possivel produzir o Dump. No Windows NT o Dump é automático em casos graves de travamento, só que a descarga da memória é jogada diretamente no HD, com o monitor exibindo todos os dados na chamada Tela Azul da Morte. O sistema de Dump do OS/2 é mais perfeito e mais seguro, porque o usuário controla tudo e a descarga vai para mídia externa ao PC. O desligamento por esse processo em nada prejudica o Sistema e o CHKDSK corrige os eventuais danos causados pelo reboot sem fechamentos.