| Версия 5.2
Введение
Установка
Администрирование
Сеть
Объекты
Почта
Сигналы
Доступ
Услуги
Справочник
Кластеры
Программы
Разное
Лицензирование
Веб Почта
Pronto!
PBX
Обзор | POP | IMAP | WebUser | XIMSS | MAPI | AirSync | CalDAV | FTP | TFTP | ACAP
# ACAP Модуль Протокол конфигурирования и доступа для внешних приложений Конфигурирование ACAP модуля В CommuniGate Pro в модуле ACAP реализован ACAP сервер для TCP/IP сетей. ACAP протокол позволяет клиентскому приложению соединяться с сервером и загружать с/на него параметры работы, необходимые для этого приложения, данные конфигурации приложения или другие наборы данных (например, персональную записную книгу).

## Протокол конфигурирования и доступа для внешних приложений

Протокол конфигурирования и доступа для внешних приложений позволяет почтовым программам и другим приложениям хранить структурированные данные любого типа на ACAP сервере. Этими данные могут быть, например, данные конфигурации приложения. Таким образом, когда когда приложение начинает свою работу на любой рабочей станции, оно может соединиться с ACAP сервером и сконфигурировать само себя, используя настройки, хранящиеся в ACAP "наборе данных", принадлежащие данному пользователю.

ACAP "набор данных" может так же использоваться для хранения записных кнги приложений (например, таких как Mulberry®), умеющих работать с записными книгами, хранящимися на ACAP сервере. Модуль Веб Интерфейса Пользователя использует такие же наборы данных для хранения своей записной книги. Эта возможность позволяет пользователям CommuniGate Pro использовать одну и ту же записную книгу как при работе через Веб Интерфейс, так и при работе через почтовую программу, поддерживающую протокол ACAP.

## Конфигурирование ACAP модуля

Для того, что бы настроить параметры ACAP модуля, используйте Веб Интерфейс Администратора. Откройте страницу Доступ в разделе Установки:

Обработка
Уровень Журнала: |  | Каналы: |  | Приёмник

`Уровень Журнала`
  Используйте эту настройку для того, что бы указать, какую информацию ACAP модуль должен сохранять в Журнале работы Сервера. Обычно используется уровень `Основные` (отчёты об изменении пароля) или уровень `Проблемы` (не фатальные ошибки). В случае, если в работе ACAP модуля возникают проблемы, возможно, целесообразным будет увеличить детализацию до уровня `Подробности` или `Всё`: в этом случае в Журнал работы Сервера будет также записываться более подробная информация на уровне протокола или на уровне ссылок.

  Записи, помещённые модулем ACAP в журнал работы Сервера, имеют пометку `ACAP`.
`Каналы`
  Когда вы указываете ненулевое значение в настройке Каналы `TCP/IP`, модуль ACAP создаёт так называемый "приёмник" на указанном порту. Модуль начинает принимать ACAP-соединения от почтовых клиентов и других приложений. Эта настройка используется для того, что бы ограничить число одновременных соединений, которое может принимать ACAP модуль. Если открыто предельное число соединений, модуль будет отказывать в приёме новых соединений. В этом случае пользователь должен попытаться соединиться позднее.
`Приёмник`
  По умолчанию, приёмник ACAP принимает незашифрованные соединения на TCP порт 674. Нажмите на Приёмник, для того что бы настроить порт Приёмника ACAP.

  ACAP модуль поддерживает команду STARTTLS, которая позволяет клиентским приложениям устанавливать соединение в незащищённом режиме и затем переводить его в режим безопасного соединения.

Руководство CommuniGate® Pro. Copyright © 1998-2009, Stalker Software, Inc.