| Версия 5.2
Введение
Установка
Администрирование
Сеть
Объекты
Почта
Сигналы
Доступ
Услуги
Справочник
Кластеры
Программы
Разное
Лицензирование
Веб Почта
Pronto!
PBX
Обзор | Правила | SIP | XMPP | ТФОП | NAT | Media | Parlay
# XMPP Модуль Расширяемый Протокол для Сообщений и Статуса Присутствия (XMPP) Настройки Сервера Настройки Клиента Мониторинг XMPP Активности Регистрация В XMPP Модуле CommuniGate Pro реализован XMPP протокол, работающий по IP сетям. Этот модуль используется для обмена Сигналами с клиентскими приложениями, работающими по протоколу XMPP и с другими XMPP системами (серверами). В модуле реализованы базовый XMPP протокол и его расширения (XEPы).

## Расширяемый Протокол для Сообщений и Статуса Присутствия (XMPP)

В XMPP Модуле CommuniGate Pro реализована функциональность протокола XMPP.

## Настройки Сервера XMPP

Для того, что бы настроить параметры XMPP модуля, используйте Веб Интерфейс Администратора. Откройте в области Установки страницу Real-Time, затем откройте страницу XMPP.
Нажмите на ссылку Приём и откройте страницу с Настройками XMPP Сервера.

Processing
Уровень Журнала: |  | Приёмник | Каналы: |

Используйте эту настройку для того, что бы указать, какую информацию XMPP модуль должен сохранять в Журнале работы Сервера. Обычно используется уровень `Основные` (отчёты о передаче сообщений) или уровень `Проблемы` (передача сообщений и не фатальные ошибки). В случае, если в работе XMPP модуля возникают проблемы, возможно, целесообразным будет увеличить детализацию до уровня `Подробности` или `Всё`: в этом случае в Журнал работы Сервера будет записываться более подробная информация о работе модуля. Когда проблема решена, верните настройку Уровень Журнала в её обычное значение, так как иначе Системный Журнал будет очень быстро увеличивать свой размер.

Записи, помещённые XMPP сервером в Журнал работы Сервера, имеют пометку `XMPPI`.
Если удалённая сторона указывает, что соединение используется для передачи сервер-сервер, то пометка в Журнале работы Сервера меняется на `XMPPS`.

Записи, помещённые в Журнал работы Сервера для исходящих XMPP соединений, имеют пометку `XMPPO`.

Когда вы указываете ненулевое значение в настройке `Каналы`, то XMPP модуль создаёт TCP приёмник и начинает принимать XMPP соединения от клиентских приложений и удалённых серверов.
Эта настройка используется для того, что бы ограничить число одновременных соединений, которое может принимать XMPP модуль. Если открыто предельное число входящих соединений, то модуль будет отказывать в приёме новых соединений; в таких случаях клиентские приложения и удалённые сервера должны попытаться соединиться позднее.

По умолчанию, Приёмник XMPP модуля принимает незашифрованные соединения на TCP порт 5222 ("клиентский порт") и 5269 ("серверный порт"), а также безопасные TLS соединения на TCP порт 5223 ("безопасный клиентский порт").
Нажмите на ссылку Приёмник, для того что бы настроить порт Приёмника XMPP.

XMPP модуль поддерживает команду `STARTTLS`, которая позволяет клиентскому приложению и удалённому серверу устанавливать соединение в незащищённом режиме и затем переводить его в режим безопасного соединения.

XMPP модуль поддерживает все имеющиеся методы аутентификации SASL. В дополнение к этому, модуль поддерживает старые методы аутентификации Jabber - "пароль" в открытом виде и "дайджест".
Для того, что бы выключить "дайджест" метод аутентификации Jabber, вам необходимо выключить для требуемого домена использование метода CRAM-MD5.

## Настройки XMPP клиента

Для того, что бы настроить параметры XMPP модуля, используйте Веб Интерфейс Администратора. Откройте в области Установки страницу Real-Time, затем откройте страницу XMPP.
Нажмите на ссылку Передача и откройте страницу с Настройками XMPP Клиента.

Processing
Уровень Журнала: |  | Тайм-аут по неактивности: |

`Уровень Журнала`
  Это та же самая настройка, что отображается на странице Настройки XMPP Сервера.
`Тайм-аут по неактивности`
  Используйте эту настройку для указания максимального времени, в течении которого XMPP модуль должен держать исходящее соединение открытым, есои никакие данные не посылаются на удалённый сервер.

## Мониторинг XMPP Активности

В области Наблюдение через Веб Интерфейс Администратора можно наблюдать за активностью XMPP модуля.

Нажмите на ссылку Real-time в области Наблюдение для того, что бы открыть страницу Наблюдения за XMPP. Формат этой страницы точно такой же, как и страница Наблюдения за IMAP в Веб Интерфейсе Администратора.

## Регистрация

В XMPP модуле реализовано расширение XEP-0077 (регистрация и изменение пароля).

Опция Свободная Регистрация позволяет пользователям "регистрироваться" (самостоятельно создавать Пользователей на сервере)

Если опция Пароля Разрешено Изменять включена, то пользователи могут самостоятельно изменять свои пароли.

Руководство CommuniGate® Pro. Copyright © 1998-2009, Stalker Software, Inc.