| Версия 5.2
Введение
Установка
Администрирование
Сеть
Объекты
Почта
Сигналы
Доступ
Услуги
Справочник
Кластеры
Программы
Разное
Лицензирование
Веб Почта
Pronto!
PBX
Обзор | POP | IMAP | WebUser | XIMSS | MAPI | AirSync | CalDAV | FTP | TFTP | ACAP
# POP Модуль Протокол Почтового Отделения (POP3) Конфигурирование POP Модуля Аутентификация Пользователя Безопасный Доступ Специальные Возможности Расширение XTND XMIT Предупреждения Доступ к Дополнительным Папкам Доступ к Личной почте у Общего Пользователя В POP модуле CommuniGate Pro реализован POP3 Сервер. POP3 сервера позволяют клиентским приложениям (почтовым программам) получать сообщения из папок пользователя, используя Интернет протокол POP3 (STD0053, RFC1939, RFC1734, RFC1725) через TCP/IP сети. POP модуль CommuniGate Pro поддерживает также несколько расширений протокола, включая расширение XTND XMIT. Некоторые почтовые программы могут использовать эти расширения при отправке сообщений на Сервер CommuniGate Pro.

## Протокол Почтового Отделения (POP3)

Протокол Почтового Отделения POP3 позволяет компьютерам забирать сообщения из папок на почтовом сервере. Компьютер, на котором запущено приложение - почтовая программа (почтовый клиент), устанавливает соединение с компьютером почтового сервера и сообщает ему имя пользователя и пароль. Если указанному пользователю предоставляется доступ, то почтовое приложение сможет отправлять на почтовый сервер команды. Команды протокола указывают серверу выдать список всех сообщений в папке, загрузить определённые сообщения или удалить их. Когда сервер получает запрос на загрузку сообщения, он отправляет всё сообщение почтовому клиенту. Почтовый клиент может загрузить только первую часть сообщения.

Протокол POP3 не может корректно работать с пользователями, у которых есть несколько папок. Если клиентское приложение представляется пользователем, у которого есть несколько папок, то будет открываться папка INBOX.

Когда клиентское приложение отправляет запрос на удаление сообщения из папки, сервер не удаляет сообщение немедленно, а специальным образом помечает его. Только когда клиентское приложение заканчивает сессию надлежащим образом и закрывает соединение, помеченные сообщения удаляются.

POP модуль поддерживает расширение POP протокола XTND XMIT. Это расширение позволяет пользователям использовать POP протокол для отправки сообщений вместо SMTP протокола.

## Конфигурирование POP Модуля

Для того, что бы настроить параметры POP модуля, используйте Веб Интерфейс Администратора. Откройте страницу Доступ в разделе Установки:

Обработка
Уровень Журнала: |  | Каналы: |  | Приёмник

Используйте эту настройку для того, что бы указать, какую информацию POP модуль должен сохранять в Журнале работы Сервера. Обычно используется уровень `Основные` (отчёты о передаче сообщений) или уровень `Проблемы` (передача сообщений и не фатальные ошибки). В случае, если в работе POP модуля возникают проблемы, возможно, целесообразным будет увеличить детализацию до уровня `Подробности` или `Всё`: в этом случае в Журнал работы Сервера будет также записываться более подробная информация о работе модуля на уровне протокола или на уровне ссылок. Когда проблема решена, верните настройку Уровень Журнала в её обычное значение, иначе Системный Журнал будет очень быстро увеличивать свой размер.

Записи, помещённые POP модулем в Журнал работы Сервера, имеют пометку `POP`.

Когда вы указываете ненулевое значение в настройке `Максимальное число Каналов`, POP модуль создаёт так называемый "Приёмник". Модуль начинает принимать все POP соединения, которые устанавливают клиенты для того, что бы получать почту с вашего Сервера. Эта настройка используется для того, что бы ограничить число соединений, которое может обслуживать POP модуль одновременно. Если открыто предельное число соединений, модуль будет отказывать в приёме новых соединений. В этом случае почтовые клиенты должны попытаться соединиться позднее.

По умолчанию, Приёмник POP модуля принимает незашифрованные соединения на TCP порт 110. Стандартным номером TCP порта для безопасных POP соединений является порт номер 995, однако, по умолчанию он отключён. Нажмите на ссылку Приёмник для того, что бы настроить порт Приёмника POP.

POP модуль поддерживает команду STARTTLS, которая позволяет почтовому клиенту устанавливать соединение в незащищённом режиме и затем переводить его в режим безопасного соединения.

## Аутентификация Пользователя

POP модуль позволяет пользователям использовать все Методы Аутентификации, поддерживаемые Сервером CommuniGate Pro, наряду с методом `APOP`.

## Безопасный Доступ

POP Модуль может использоваться для приёма SSL/TLS (зашифрованных) соединений от почтовых программ пользователя (смотрите комментарий о настройках Приёмника выше). Дополнительно POP модуль поддерживает команду `STLS`, которая позволяет клиентским почтовым программам устанавливать незащищённое, незашифрованное соединение (на стандартном TCP порту 110), и затем инициировать шифрование трафика по этому соединению.

## Специальные Возможности

В отличие от большинства почтовых серверов, POP модуль CommuniGate Pro не "блокирует" папку, которую он открывает по требованию клиентской почтовой программы. Открытая папка может одновременно использоваться другими клиентскими приложениями. Дополнительную информацию смотрите в разделе Папки.

Так как протокол POP3 не предназначался использования таким образом, то POP модуль CommuniGate Pro:

- показывает только те сообщение в папке, которые существовали на момент открытия папки клиентской почтовой программой; все новые сообщения, полученные в течении сессии, будут видны POP клиенту только при его следующем соединении с папкой;
- сохраняет зомби-сообщения вместо сообщений, удалённых в текущей сессии; модуль показывает их как сообщения, имеющие нулевой размер и выдаёт ошибку, если клиентское приложение пытается загрузить удалённое сообщение;

Когда клиентская почтовая программа получает сообщение при помощи команды RETR, то сообщению ставиться флаг "Seen" (это изменение может быть заметно при одновременном использовании IMAP клиента, работающего с той же папкой). Команда TOP, которая позволяет клиентской почтовой программе получить только первую часть сообщения, не проставляет флаг "Seen".

В POP модуле реализована также команда "пустой AUTH" (команда `AUTH` без параметров), которая возвращает список поддерживаемых методов SASL.

## Расширение XTND XMIT

В POP Модуле CommuniGate Pro реализовано расширение POP протокола XTND XMIT. Почтовые приложения, поддерживающие это расширение (такие, как Eudora®), могут отправлять сообщения на Сервер через POP соединение.

Эта возможность может быть полезна мобильным пользователям CommuniGate Pro, которые могут оказаться не в состоянии отправлять свои сообщения через SMTP из-за ограничений, накладываемых применямой схемой защиты от спама. Отправка сообщений через POP может быть более удобной в случае, если используется схема "запоминания адреса", так как при этом методе отсутствуют ограничения по времени.

## Предупреждения

В POP3 протоколе не предусмотрена возможность отправки клиентской почтовой программе предупреждений. Если пользователя ожидает какое-нибудь предупреждающее сообщение, то POP модуль CommuniGate Pro просто отвергает запрос на установление соединение после аутентификации пользователя.

В возвращаемой ошибке содержится текст предупреждения:
ALERT: текст предупреждающего сообщения

Когда пользователь повторяет попытку соединения, то следующее ожидающее его предупреждение так же будет показано ему как сообщение об ошибке - и так до тех пор, пока все предупреждения не будут отосланы пользователю.

## Доступ к Дополнительным Папкам

В отличие от IMAP протокола, POP3 протокол создавался только для обеспечения доступа к одной папке - папке INBOX.

Тем не менее, POP модуль позволяет пользователю получать доступ к любой папке пользователя, просто указав ее имя как часть имени пользователя. Для доступа к папке mailboxname пользователя accountname, имя пользователя указывается как `mailboxname#accountname`:

Имя Пользователя (указывается в настройках почтовой программы) | Папка, к которой предоставляется доступ
`jsmith` | папка `INBOX` у пользователя `jsmith`
`private#jsmith` | папка `private` у пользователя `jsmith`
`lists/info#jsmith@client1.com` | папка `lists/info` у пользователя `jsmith` в домене `client1.com`

POP Модуль позволяет пользователю получить доступ к любой папке любого другого пользователя (чужая или общая папка), а также к публичным папкам. Дополнительную информацию смотрите в разделе Папки.

Если пользователь зашел на сервер как accountname и хочет получить доступ к папке mailboxname пользователя otheraccount, то имя пользователя указывается как `~otheraccount/mailboxname#accountname`:

Имя Пользователя (указывается в настройках почтовой программы) | Папка, к которой предоставляется доступ
`jsmith` | папка `INBOX` у пользователя `jsmith`
`~public/announces#jsmith` | публичная папка `announces`
`~boss/INBOX#jsmith` | папка `INBOX` у пользователя `boss`

В примерах выше пользователь аутентифицировался как `jsmith` с использованием соответствующего пароля.

Если аутентифицированный пользователь не имеет права удалять сообщения в выбранной папке, то операция `DELE` оканчивается неуспешно и почтовой программе пользователя возвращается ошибка.

POP модуль может также использовать возможность Прямого обращения к папкам для открытия дополнительных папок.

## Доступ к Личной почте у Общего Пользователя

В POP Модуле реализовано фильтрование для сообщений Объединённого Пользователя, Общего для Домена. Как и все модули доступа, POP модуль использует Маршрутизатор для обработки заданных имён пользователя.

Если в клиентской почтовой программе имя пользователя указано как `abcdef@client1.com` (как показано в этом примере), то Маршрутизатор перенаправляет этот адрес на локального пользователя `Cl1`, и возвращает `abcdef` как локальную часть получившегося адреса.

POP модуль проверяет локальную часть, возвращаемую Маршрутизатором, и, если она не пустая, то он фильтрует открываемую папку: модуль скрывает все сообщения в папке, которые не имеют поля заголовка `X-Real-To` (или другого поля, указанного в настройках модуля Местной Доставки) или не имеют указанной строки (индивидуального имени) в этом поле заголовка.

Таким образом, если пользователь указал имя как `abcdef@client1.com`, то только сообщения, которые изначально были направлены на этот адрес, будут доступны ему в папке пользователя CL1.

Если пользователь соединяется с сервером как `Cl1`, то открывается та же самая папка, но поскольку локальная часть имени в этом случае будет пустой, то будут показываться все сообщения, находящиеся в папке.

Пример:
  Строка в Маршрутизаторе:
  client1.com = Cl1.local
  Первое сообщение отправлено на адрес:
  abcdef@client1.com
  Оно сохраняется у пользователя Cl1 в папке INBOX с уникальным идентификатором 101, и в заголовок добавляется поле:
  X-Real-To: abcdef
  Следующее сообщение отправляется на адрес:
  xyz@client1.com
  Оно сохраняется в папке INBOX пользователя Cl1 с уникальным номером 102, и в заголовок добавляется поле:
  X-Real-To: xyz
  После того, как эти сообщения сохранены, POP сессия будет показывать различные сообщения, в зависимости от указанного имени пользователя:
  S: +OK CommuniGate Pro POP Server is ready
  C: USER Cl1
  S: +OK, send pass
  C: PASS mypassword
  S: +OK 2 message(s)
  C: UIDL
  S: +OK
  S: 1 101
  S: 2 102
  S: .
  C: QUIT
  S: +OK bye-bye
  S: +OK CommuniGate Pro POP Server is ready
  C: USER abcdef@client1.com
  S: +OK, send pass
  C: PASS mypassword
  S: +OK 1 message(s)
  C: UIDL
  S: +OK
  S: 1 101
  S: .
  C: QUIT
  S: +OK bye-bye
  S: +OK CommuniGate Pro POP Server is ready
  C: USER xyz@client1.com
  S: +OK, send pass
  C: PASS mypassword
  S: +OK 1 message(s)
  C: UIDL
  S: +OK
  S: 1 102
  S: .
  C: QUIT
  S: +OK bye-bye
  S: +OK CommuniGate Pro POP Server is ready
  C: USER blahblah@client1.com
  S: +OK, send pass
  C: PASS mypassword
  S: +OK 0 message(s)
  C: UIDL
  S: +OK
  S: .
  C: QUIT
  S: +OK bye-bye

Руководство CommuniGate® Pro. Copyright © 1998-2009, Stalker Software, Inc.