                                                                1996年09月03日

OS/2 Warp 用 Trio3D ディスプレイ・ドライバーのインストール
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OS/2 Warp 用 Trio3D ディスプレイ・ドライバー(以下、本ドライバー)をインス
トールするには、以下のステップを実行してください。本ドライバーのインストール後
に解像度やリフレッシュ・レートを変更する場合には、ステップ 19 から実行してくだ
さい。

 1. システムが VGA モード (640x480x16色) でない場合、次の手順でディスプレイ・
    ドライバーを一旦 VGA の状態に戻します。すでにシステムが VGA モードの場合
    ステップ 4 に進みます。

 2. OS/2 の始動時、画面左上に四角いマークと OS/2 の文字が表示されている時に
    Alt キーと F1 キーを同時に押して「回復選択」メニュー画面に入ります。

 3. 選択メニューから「ビデオ・ディスプレイを VGA として構成して, 再始動する」
    を選択し、ディスプレイ・ドライバーを VGA のものに戻します。

 4. OS/2 が始動し、PM デスクトップ画面が表示されたら OS/2 全画面表示モード
    または OS/2 ウィンドウ表示モードを開く。

 5. 本ドライバー・ディスケットをドライブ A に挿入する。

 6. コマンド・プロンプトから A:SETUP と入力する。

 7. キーをどれか押して、インストールのために予め必要なファイルのコピーを開始
    する。

 8. 途中で「宛先ファイル xxxx がソース・ファイルよりも新しいファイルです。
    宛先ファイルを置き換えます」というメッセージが表示された場合、「はい(Y)」
    をクリックする。

 9. コピーが終了したら、メッセージに従ってシステムを再始動する。

10. OS/2 が再始動したら、「OS/2 システム」->「システム設定」アイコンを開く。

11. システム設定フォルダー内に「ディスプレイ・ドライバーのインストール」アイ
    コンが新たに作成されているので、これをクリックする。

12. ディスプレイ・ドライバーのインストールの「主ディスプレイ Super VGA (S3)」
    のチェック・ボックスをマウスでチェックする。

13. 「了解」をクリックする。

14. 主ディスプレイ・ドライバー・リストから「S3 Trio3D
    [32Bit] Version 4.00.26」を選択して、「了解」をクリックする。

15. ディスプレイ・アダプターのセットアップ画面で「アダプターのデフォルト設定
    を使う」を選択して、「了解」をクリックする。

16. ドライブ A に本ドライバー・ディスケットを挿入する。

17. インストールをクリックする。

18. 「了解」をクリックした後 OS/2 を終了し、システムを再始動する。

19. 「システム設定」フォルダー内の「システム」アイコンをクリックする。

20. 画面右下の矢印をクリックして「画面 - ページ 2/2」を開く。

21. 「ディスプレイ名」テキスト・ボックスの下向き矢印をクリックする。

22. ディスプレイのリストから、システムに接続されているモニターのタイプを選択
    する。システムに DDC モニターが接続されている場合は、自動的にモニターで
    利用可能な最高リフレッシュ・レートに設定されます。
    「ディスプレイ名」リストに接続されているモニターがない場合は、「CUSTOM:
    Full S3 Chip Capabilities」を選択してください。この場合、リフレッシュ・
    レートの選択はユーザーに委ねられます。

23. 画面右下の矢印をクリックして「画面 - ページ 1/2」に戻る。

24. 希望する画面解像度およびリフレッシュ・レートを選択する。

25. 「システム - 設定」ウィンドウをクローズした後 OS/2 を終了して、システムを
    再始動する。



DDC モニターの接続について

本ドライバーのインストール後、新たに DDC モニターをシステムに接続する場合、
または、現在 DDC モニターを接続していて、別のタイプの DDC モニターに変更する
場合は、次の手順に従って DDC モニター・セットアップをやり直してください。

 1. システムに新しい DDC モニターを接続する。

 2. OS/2 がまだ始動していない場合は、OS/2 を始動する。

 3. 「システム設定」フォルダー内の「DDC Display Setup」アイコンをクリックする。

 4. セットアップが完了すると「DDC モニター・セットアップが終了しました。OS/2
    を終了し、システムを再始動してください。」のメッセージが表示されるので、
    ウインドウを閉じた後、システムを再始動する。


商標

  OS/2 はIBM Corporation の登録商標です。
  S3 および Trio64V+ は S3 Incorporated の登録商標です。
  S3 および ViRGE は S3 Incorporated の登録商標です。
  S3 および ViRGE は S3 Incorporated の登録商標です。
