InS_StArT
EM727.COM
1.0
^Cogent EM727 eMASTER+ ATS Ethernet Adapter,EM727.COM,IE0
?Confirm that hardware configuration options match hardware jumpers
!RIE0(PORT)Base I/O Port
@300
320
340
360
!RIE0(INT)Hardware Interrupt
3
4
5
7
9
@10
11
12
14
15
!RIE0(DMA)DMA
0
3
@5
6
7
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE:	Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers.  Existing LANS may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFF
InS_EnD
