
Installazione dei driver CardWiz per Windows NT 4.0 

Qui di seguito sono fornite le istruzioni per l'installazione 
dei driver CardWiz per il computer in dotazione.

Nota:  se al computer è collegata una stampante,
è possibile stampare queste istruzioni dal Blocco note 
facendo clic su File nella barra dei menu e quindi su Stampa.


Installazione dei driver CardWiz in WIN NT 4.0 APM 
(per la prima volta)
--------------------------------------------------

 1. Inserire il CD di sistema Digital nel lettore di CD-ROM.

 2. Fare clic sul pulsante Avvio nella Barra delle 
    applicazioni di Windows. 

 3. Fare clic su Esegui.

 4. Digitare: D:\drivers\winnt\pccard\setup.exe e 
    fare clic su OK. (D è la lettera assegnata al lettore di CD.)

 5. Accettare tutte le impostazioni predefinite per 
    l'installazione fino a quando non viene visualizzata 
    la finestra "Seleziona servizi Socket".

 6. Nella finestra "Seleziona servizi Socket":
    a. Deselezionare SSINTEL.
    b. Selezionare SSCL6832. 
    c. Fare clic su AVANTI.

 7. Estrarre il CD di sistema Digital dal lettore di CD.

 8. Riavviare il computer quando viene richiesto dal sistema.

 9. Una volta riavviato il computer, aggiungere
    CardWiz al gruppo Esecuzione automatica. 

10. Una volta aggiunto CardWiz al gruppo Esecuzione automatica, 
    riavviare il computer per lanciare automaticamente l'applicazione 
    CardWiz.

