
Installer les pilotes CardWiz avec Windows NT 4.0

Les instructions suivantes vous expliquent comment
installer les pilotes CardWiz sur votre ordinateur.

Remarque : Ces instructions peuvent être imprimées en utilisant 
le Bloc-notes si vous disposez d'une imprimante connectée 
à votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur Fichier dans la barre
de menu, puis cliquez sur Imprimer.


Installer les pilotes CardWiz avec WIN NT 4.0 APM 
(première installation)
--------------------------------------------------

 1. Introduisez le CD-ROM système Digital dans le lecteur de CD-ROM.

 2. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans la Barre des tâches 
    de Windows. 

 3. Cliquez sur Exécuter.

 4. Tapez : D:\drivers\winnt\pccard\setup.exe, puis 
    cliquez sur OK. (D est la lettre d'identification du lecteur 
    de CD-ROM.)

 5. Acceptez toutes les valeurs par défaut pour l'installation
    jusqu'à ce que la fenêtre "Sélection Des services d'extension" 
    s'affiche.

 6. Dans la fenêtre " Sélection des services d'extension "
    a. Désélectionnez SSINTEL.
    b. Sélectionnez SSCL6832. 
    c. Cliquez sur SUITE.

 7. Retirez le CD-ROM Système Digital du lecteur de CD-ROM.

 8. Redémarrez l'ordinateur quand demandé.

 9. Après redémarrage de l'ordinateur, ajoutez CardWiz dans 
    le groupe Démarrage. 

10. Après avoir ajouté CardWiz dans le groupe Démarrage, 
     redémarrez l'ordinateur. L'application CardWiz devrait démarrer
     automatiquement.
