
Instalación de controladores CardWiz para Windows NT 4.0 

Las instrucciones siguientes explican cómo instalar los 
controladores CardWiz para su ordenador.

Nota: Si una impresora está conectada al ordenador, puede 
imprimir estas instrucciones desde el Bloc de notas, haciendo 
clic en Archivo en la barra de menús y después en Imprimir.


Instalación de controladores CardWiz en WIN NT 4.0 APM (primera vez)
--------------------------------------------------------------------

 1. Inserte el CD Digital System en la unidad de CD-ROM.

 2. Haga clic en el botón Inicio en la barra de tareas de Windows. 

 3. Haga clic en Ejecutar.

 4. Escriba: D:\drivers\winnt\pccard\setup.exe y 
    haga clic e Aceptar (D es la letra de la unidad de CD-ROM).

 5. Acepte todos los valores predeterminados de instalación hasta 
    llegar a la ventana "Seleccionar servicios de socket".

 6. En la ventana "Seleccionar servicios de socket Services":
    a. Quite la selección de SSINTEL.
    b. Seleccione SSCL6832. 
    c. Haga clic en Siguiente.

 7. Retire el CD Digital System de la unidad de CD-ROM.

 8. Reinicie el sistema cuando se le solicite.

 9. Después de reiniciado el ordenador, necesitará agregar 
    CardWiz al grupo Inicio. 

10. Después de agregar CardWiz al grupo Inicio, reinicie 
    el ordenador. Se iniciará la aplicación CardWiz.

