
Installieren der Windows NT 4.0 CardWiz-Treiber

Die folgenden Anweisungen betreffen das Installieren
der CardWiz-Treiber auf Ihrem Computer.

Hinweis:  Wenn an Ihren Computer ein Drucker angeschlossen ist,
können Sie diese Anweisungen über den Editor ausdrucken, indem
Sie in der Menüleiste auf Datei klicken und die Option Drucken wählen.


Installieren der CardWiz-Treiber unter WIN NT 4.0 APM (1. Mal)
--------------------------------------------------------------

 1. Legen Sie die Digital System CD in das CD-Laufwerk.

 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" in der 
    Windows-Task-Leiste. 

 3. Klicken Sie auf Ausführen.

 4. Machen Sie folgende Eingabe: D:\drivers\winnt\pccard\setup.exe 
    und klicken Sie auf OK. (D steht hier für die Kennung des 
    CD-Laufwerks.)

 5. Akzeptieren Sie alle Installationsvoreinstellungen bis Sie 
    das Dialogfenster "Select Socket Services" erreichen.

 6. Im Dialogfenster "Select Socket Services":
    a. machen Sie die Auswahl von SSINTEL rückgängig,
    b. wählen Sie SSCL6832, 
    c. und klicken Sie auf NEXT.

 7. Nehmen Sie die Digital System CD aus dem CD-Laufwerk.

 8. Bei der entsprechenden Abfrage wählen Sie den Neustart des 
    Computers.

 9. Nachdem der Computer erneut gestartet wurde, muß 
    CardWiz in die Autostart-Gruppe aufgenommen werden. 

10. Nachdem CardWiz in die Autostart-Gruppe aufgenommen wurde, starten 
    Sie den Computer erneut. Die CardWiz-Anwendung sollte dann geladen 
    werden.

