
Installieren der Windows NT 4.0 Port Replicator NIC-Treiber

Die folgenden Anweisungen betreffen das Installieren/Deinstallieren
der Port Replicator NIC-Treiber auf Ihrem Computer.

Hinweis:  Wenn an Ihren Computer ein Drucker angeschlossen ist,
können Sie diese Anweisungen über den Editor ausdrucken, indem
Sie in der Menüleiste auf Datei klicken und die Option Drucken wählen.
		

Installieren der PR-NIC-Treiber
unter WIN NT 4.0 APM (1. Mal)
-------------------------------

 1. Legen Sie die Digital System CD in das CD-Laufwerk. 

 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" in der Windows-
    Task-Leiste.

 3. Wählen Sie Einstellungen und klicken Sie auf Systemsteuerung.

 4. Doppelklicken Sie auf das Netzwerk-Symbol.

 5. Bei der Abfrage, ob die Windows NT Netzwerkinstallation 
    durchgeführt werden soll, klicken Sie auf JA. 

 6. Der Netzwerk-Setup-Assistent fragt ab, wie der Computer 
    an das Netzwerk angeschlossen werden soll. Die Voreinstellung ist 
    FEST AN NETZWERK ANGESCHLOSSEN. Klicken Sie auf NÄCHSTE.

    Hinweis: Diese Prozedur gilt nur für hartverdrahtete 
          Verbindungen, nicht für Wählverbindungen. 

 7. Wählen Sie eine Netzwerkkarte. Klicken Sie dazu auf
    AUS LISTE AUSWÄHLEN.

 8. Im Dialogfenster Netzwerkkarte auswählen 
    klicken Sie auf DISKETTE.

 9. Geben Sie den Pfad für den Port Replicator NIC-
    Treiber ein.

     
       D:\DRIVERS\WINNT\PORT REPLICATOR NIC\NT40
       (D steht hier für die Kennung des CD-Laufwerks.)

10. Klicken Sie auf OK.

11. Wählen Sie die Netzwerkkarte für den Port Replicator
    NIC: 

	Digital HiNote VP Series Port Replicator

12. Klicken Sie auf OK.

13. Klicken Sie auf NÄCHSTE.

14. Wählen Sie die Netzwerkprotokolle, die verwendet werden sollen.
    Nach Auswahl der Netzwerkprotokolle klicken Sie auf
    NÄCHSTE.

15. Klicken Sie in den ersten beiden Dialogfenstern auf NÄCHSTE.

16. Geben Sie den Pfad für die WIN NT-Installationsdateien ein. 
    Beispiel: C:\WINNT\OPTIONS\I386.

17. Klicken Sie im nächsten Dialogfenster auf OK, ändern Sie KEINE
    der Port Replicator-Ressourceneinstellungen. Ansonsten funktioniert
    dieser NICHT.

18. Im nächsten Dialogfenster wird abgefragt, ob Sie DHCP wünschen.
    Dies hängt von Ihrer jeweiligen Netzwerkkonfiguration ab.

    Wenn Sie auf JA klicken, wird die Installation fortgesetzt
    und Sie können mit Arbeitsschritt 19 fortfahren. 

    Wenn Sie auf NEIN klicken, muß an diesem Punkt 
    die WIN NT Installations-CD eingelegt werden, und der Pfad zum 
    I386-Verzeichnis muß eingegeben werden, damit WIN NT verschiedene
    Dateien kopieren kann. Klicken Sie dann auf OK. Als nächstes müssen 
    die TCP/IP -Eigenschaften konfiguriert werden. Wenn dies 
    abgeschlossen ist, klicken Sie auf ÜBERNEHMEN und dann auf OK.

19. Klicken Sie im Netzwerk-Setup-Assistent-Fenster auf NÄCHSTE, 
    und klicken Sie im nächsten Fenster auf NÄCHSTE.

20. Wenn eine Fehlermeldung betreffend DHCP angezeigt wird, ignorieren 
    Sie diese und klicken Sie auf JA. (Hinweis: Wenn Sie in 
    Arbeitsschritt 18 auf JA geklickt haben, wird diese Fehlermeldung 
    nicht angezeigt.)

21. Konfigurieren Sie Ihren Netzwerk-Setup, indem Sie entweder eine 
    Arbeitsgruppe oder eine Domäne einrichten. Wenn Sie Ihre 
    Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf NÄCHSTE.

22. Klicken Sie auf WEITER.

23. Bei der Abfrage, ob der Computer neugestartet werden soll, 
    klicken Sie auf JA.




Deinstallieren der PR-NIC-Treiber
---------------------------------

 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" in der Windows-
    Task-Leiste.

 2. Wählen Sie Einstellungen und klicken Sie auf Systemsteuerung.

 3. Doppelklicken Sie auf das Netzwerk-Symbol.

 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkkarte. 

 5. Klicken Sie auf ENTFERNEN und dann auf JA.

 6. Klicken Sie auf die Registerkarte Protokoll. Entfernen Sie ALLE
    Protokolle. Folgendermaßen wird ein Protokoll entfernt:
    a.  Klicken Sie auf das Protokoll,
    b.  klicken Sie auf Entfernen,
    c.  und klicken Sie auf JA.
    d.  Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Protokoll.

 7. Klicken Sie auf die Registerkarte Dienst. Entfernen Sie ALLE 
    Dienste in der folgenden Reihenfolge: Workstation, NetBios 
    Interface, RPC Konfiguration, Server.

    Folgendermaßen wird ein Dienst entfernt:
    a.  Klicken Sie auf den Dienst,
    b.  klicken Sie auf Entfernen,
    c.  und klicken Sie auf JA.
    d.  Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Dienst.
 
 5. Klicken Sie auf Schließen. 

 6. Bei der Abfrage, ob der Computer neugestartet werden soll, 
    klicken Sie auf JA.



