
Installazione dei driver per NIC del replicatore di porta in 
Windows NT 4.0 

Qui di seguito sono fornite le istruzioni per l'installazione e 
la disinstallazione del driver per NIC del replicatore di porta 
sul computer in dotazione.

Nota:  se al computer è collegata una stampante,
è possibile stampare queste istruzioni dal Blocco note 
facendo clic su File nella barra dei menu e quindi su Stampa.
		

Installazione dei driver PR-NIC 
in WIN NT 4.0 APM (per la prima volta)
--------------------------------------

 1. Inserire il CD di sistema Digital nel lettore di CD-ROM. 

 2. Fare clic sul pulsante Avvio sulla Barra delle applicazioni di 
    Windows.

 3. Scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

 4. Fare doppio clic sull'icona Rete.

 5. Fare clic su SÌ quando il sistema chiede se si desidera installare 
     la rete di Windows NT. 

 6. L'installazione guidata della rete chiede all'utente di indicare
    il metodo di collegamento del computer alla rete; l'impostazione 
    predefinita è WIRED TO THE NETWORK (cablato alla rete). Fare clic 
    su AVANTI.

    Nota: questa procedura si riferisce soltanto ai collegamenti 
          diretti e non a quelli ad accesso remoto. 

 7. Selezionare una scheda di rete. A tale scopo, fare clic su
    SELECT FROM LIST (seleziona dall'elenco).

 8. Nella finestra di dialogo Seleziona scheda di rete,
    fare clic su DISCO DRIVER.

 9. Immettere il percorso dei driver per NIC 
    del replicatore di porta.

     
       D:\DRIVERS\WINNT\PORT REPLICATOR NIC\NT40
       (D è la lettera assegnata al lettore di CD.)

10. Fare clic su OK.

11. Selezionare la scheda di rete per la NIC del replicatore
    di porta: 

	Digital HiNote VP Series Port Replicator

12. Fare clic su OK.

13. Fare clic su AVANTI.

14. Scegliere il protocollo di rete che si desidera utilizzare.
    Una volta selezionato il protocollo, fare clic su
    AVANTI.

15. Fare clic su AVANTI nelle due finestre di dialogo visualizzate.

16. Immettere il percorso dei file di installazione di WIN NT. Ad
    esempio:  C:\WINNT\OPTIONS\I386.

17. Fare clic su OK nella schermata successiva; NON modificare
    alcuna delle impostazioni delle risorse del replicatore di porta,
    altrimenti non funzionerà.

18. La finestra successiva chiede all'utente se desidera il DHCP.
    La risposta dipende dalla configurazione di rete specifica.

    Se si fa clic su SÌ, la procedura di installazione continua
    e si può quindi passare al punto 19. 

    Se si fa clic su NO, a questo punto è necessario
    inserire il CD di installazione di WIN NT e digitare il percorso
    della directory I386 in modo da consentire a WIN NT di copiare 
    alcuni file. Fare quindi clic su OK. Si devono poi configurare le
    Proprietà TCP/IP. Una volta effettuata la configurazione, fare
    clic su APPLICA e quindi su OK.

19. Nella finestra dell'installazione guidata della rete, fare clic su
    AVANTI. Nella finestra successiva, fare clic su AVANTI.

20. Qualora venga visualizzato un messaggio di errore relativo a DHCP,
    ignorare il messaggio e fare clic su SÌ. (Nota: se al punto 18 si 
    fa clic su SÌ, il messaggio di errore non viene visualizzato.)

21. Configurare la rete, impostando un gruppo di lavoro
    oppure un dominio. Una volta effettuata l'operazione, fare clic 
    su AVANTI.

22. Fare clic su FINE.

23. Fare clic su SÌ quando il sistema chiede se si desidera riavviare 
    il computer.




Disinstallazione dei driver PR-NIC
--------------------------------

 1. Fare clic sul pulsante Avvio nella Barra delle applicazioni di 
    Windows.

 2. Scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

 3. Fare doppio clic sull'icona Rete.

 4. Fare clic sulla scheda Schede di rete. 

 5. Fare clic su RIMUOVI e quindi su SÌ.

 6. Fare clic sulla scheda Protocolli. Rimuovere TUTTI i
    protocolli. Per rimuovere un protocollo, eseguire le seguenti 
    operazioni.
    a.  Fare clic sul protocollo
    b.  Fare clic su Rimuovi.
    c.  Fare clic su SÌ.
    d.  Ripetere per ogni protocollo.

 7. Fare clic sulla scheda Servizi. Rimuovere TUTTI i servizi
    nell'ordine seguente: Worstation, NetBios 
    Interface, RPC Configuration, Server.

    Per rimuovere un servizio, eseguire le seguenti operazioni.
    a.  Fare clic sul servizio.
    b.  Fare clic su Rimuovi.
    c.  Fare clic su SÌ.
    d.  Ripetere per ogni servizio.
 
 5. Fare clic su CHIUDI. 

 6. Fare clic su SÌ quando il sistema chiede se si desidera riavviare 
    il computer.



