
Installazione dei driver video per Windows NT 4.0 

Qui di seguito sono fornite le istruzioni per l'installazione e 
la reinstallazione del driver video per il computer in dotazione.

Nota:  se al computer è collegata una stampante,
è possibile stampare queste istruzioni dal Blocco note 
facendo clic su File nella barra dei menu e quindi su Stampa.


Installazione dei driver video in WIN NT 4.0 APM (per la prima volta)
---------------------------------------------------------------------

 1. Inserire il CD di sistema Digital nel lettore di CD-ROM. 

 2. Fare clic sul pulsante Avvio nella Barra delle 
    applicazioni di Windows.

 3. Scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

 4. Fare doppio clic sull'icona Schermo.

 5. Fare clic sulla scheda IMPOSTAZIONI.

 6. Fare clic su TIPO SCHERMO.

 7. Fare clic su CAMBIA.

 8. Nella finestra di dialogo CAMBIA TIPO SCHERMO, 
    fare clic su DISCO DRIVER.

 9. Nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy, 
    immettere il percorso dei file di installazione del video.

        D:\drivers\winnt\video

       (D è la lettera assegnata al lettore di CD-ROM.)

10. Fare clic su OK.

11. Nella finestra successiva NEOMAGIC MAGICGRAPH 128/V/ZV 
    è evidenziato quale unica scelta. Fare clic su OK.

12. Viene visualizzata una schermata di avviso relativamente 
    all'installazione di periferiche di altri produttori; fare 
    clic su SÌ per continuare.

13. Fare clic su OK nella finestra successiva.

14. Fare clic su CHIUDI nelle finestre TIPO SCHERMO e
    PROPRIETÀ DI SCHERMO.

15. Estrarre il CD di sistema Digital dal lettore di CD-ROM.

16. Fare clic su SÌ quando il sistema chiede se si desidera riavviare 
    il computer.

17. Una volta riavviato il computer, effettuare la procedura di accesso al sistema. 
    Viene visualizzato un messaggio di avviso che indica che le 
    impostazioni di schermo non sono valide; fare clic su OK per 
    continuare.

18. Fare clic su Avvio sulla Barra delle applicazioni di Windows.

19. Scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

20. Fare doppio clic sull'icona SCHERMO.

21. Fare clic sulla scheda IMPOSTAZIONI.

22. Impostare l'Area del desktop e la Tavolozza dei colori 
    secondo le preferenze dell'utente.

    Le configurazioni consigliate sono: Area del desktop   800 x 600
                          Tavolozza dei colori 65.536 colori

23. Fare clic su PROVA e quindi su OK. 
    
24. Fare clic su SÌ se l'immagine bitmap è visualizzata 
    correttamente. In caso contrario, passare al 
    punto 22.

25. Fare clic su Applica e quindi su OK.



Reinstallazione dei driver video
(senza disinstallare il driver corrente)
----------------------------------------


 1. Inserire il CD di sistema Digital nel lettore di CD-ROM. 

 2. Fare clic sul pulsante Avvio nella Barra delle 
    applicazioni di Windows.

 3. Scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo

 4. Fare doppio clic sull'icona Schermo.

 5. Fare clic sulla scheda IMPOSTAZIONI.

 6. Fare clic su TIPO SCHERMO.

 7. Fare clic su CAMBIA.

 8. Nella finestra di dialogo Cambia tipo schermo,
    fare clic su DISCO DRIVER.

 9. Nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy, 
    immettere il percorso dei file di installazione del video.

         D:\drivers\winnt\video

    (D è la lettera assegnata al lettore di CD-ROM.)

10. Fare clic su OK.

11. Nella finestra successiva NEOMAGIC MAGICGRAPH 128/V/ZV 
    è evidenziato quale unica scelta. Fare clic su OK.

12. Fare clic su OK nella finestra successiva.

13. Fare clic su CHIUDI nelle finestre TIPO SCHERMO e
    PROPRIETÀ DI SCHERMO.

14. Estrarre il CD di sistema Digital dal lettore di CD-ROM.

15. Fare clic su SÌ quando il sistema chiede se si desidera riavviare 
    il computer.

16. Una volta riavviato il computer, effettuare la procedura di accesso al sistema. 
    Viene visualizzato un messaggio di avviso che indica che le 
    impostazioni di schermo non sono valide; fare clic su OK per 
    continuare.

17. Fare clic su Avvio nella Barra delle applicazioni di Windows.

18. Scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

19. Fare doppio clic sull'icona SCHERMO.

20. Fare clic sulla scheda IMPOSTAZIONI.

21. Impostare l'Area del desktop e la Tavolozza dei colori 
    secondo le preferenze dell'utente.

    Le configurazioni consigliate sono: Area del desktop   800 x 600
                          Tavolozza dei colori 65.536 colori

22. Fare clic su PROVA e quindi su OK. 
    
23. Fare clic su SÌ se l'immagine bitmap è visualizzata 
    correttamente. In caso contrario, passare al 
    punto 21.

24. Fare clic su Applica e quindi su OK.
