# Справка по клиентской утилите Atheros

Введение Требования к системе Управление схемами Создание или изменение схемы Удаление схемы Автоматический подбор схем Переключение схем Настройка протокола TCP/IP Настройка Win XP Защита EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP EAP-(MSCHAP V2) LEAP Фраза-пароль для WPA Проверка сведений о состоянии или диагностике Проверка текущего состояния Проверка сведений о драйвере Просмотр статистики Подключение к другой сети Настройки Настройки списка сканирования Отображение мощности сигнала Представление данных Период обновления представления Сервис Значок панели задач Утилита по устранению неполадок Включение и отключение радиоустройства atherosatherosatheros |  | Применение режима защиты EAP-SIM Чтобы использовать для клиентской утилиты Atheros режим защиты EAP-SIM, откройте вкладку Защита в окне «Управление схемами». На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией WPA/WPA2. ИЛИ: На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией 802.1x . В раскрывающемся меню выберите EAP-SIM. Включение режима защиты EAP-SIM:Для использования режима защиты EAP-SIM необходим компьютер с поддержкой EAP-SIM. За справками обращайтесь к администратору сети. Если режим защиты EAP-SIM поддерживается, выберите в расположенном справа раскрывающемся меню пункт EAP-SIM , после чего нажмите кнопку Настроить. Отображается список доступных SIM-карт. Чтобы использовать любую доступную во время выполнения SIM-карту, выберите Любая SIM-карта. ИЛИ: Выберите необходимую SIM-карту в списке. Для доступа к SIM-карте введите регистрационное имя. Введите PIN-код, используемый для доступа к SIM-карте. Повторно введите PIN-код, используемый для доступа к SIM-карте. Нажмите OK. Активизируйте схему настроек.