# Atheros 用戶端公用程式說明

簡介 系統需求 設定檔管理 建立或修改設定檔 移除設定檔 設定檔自動選取 切換設定檔 設定 TCP/IP 設定 Win XP 安全性 EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP WPA 通行碼 檢查狀態或診斷 檢查目前狀態 檢查驅動程式資訊 檢查統計資料 連接至另一個網路 設定 掃描清單設定 訊號強度顯示 資料顯示 顯示重新整理間隔 工具 系統匣圖示 疑難排解公用程式 啟用/停用無線電 atherosatherosatheros |  | 使用 EAP-SIM 安全性 若要在「Atheros 用戶端公用程式」中使用 EAP-SIM 安全性，請存取「設定檔管理」視窗中的「安全性」標籤。 在「安全性」標籤中，選擇 WPA/WPA2 選項按鈕。 或：在「安全性」標籤中選擇 802.1x 選項按鈕。 從下拉式功能表中選擇 EAP-SIM。 啟用 EAP-SIM 安全性：若要使用 EAP-SIM 安全性，電腦必須已經支援 EAP-SIM。請先詢問您的 IT 管理員。 如果系統支援 EAP-SIM，請從右側的下拉式功能表中選擇 EAP-SIM，然後按一下「 設定」按鈕。 SIM 卡清單會顯示可用的 SIM 卡。選取「任何的 SIM 卡」，以使用任何在執行階段中可用的 SIM 卡。 或：從清單中選取適當的 SIM 卡。 輸入存取 SIM 卡的登入名稱。 輸入存取 SIM 卡的 PIN 碼。 重新輸入確認存取 SIM 卡的 PIN 碼。 按一下「確定」。 啟用設定檔。