# Help bij het Atheros-clienthulpprogramma

Inleiding Systeemvereisten Profielen beheren Profielen maken of wijzigen Profielen verwijderen Profielen automatisch selecteren Schakelen tussen profielen TCP/IP configureren Windows XP configureren Beveiliging EAP-FAST EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP WPA-toegangscode Status of diagnostische gegevens controleren Huidge status controleren Stuurprogrammagegevens controleren Statistieken controleren Verbinding maken met een ander netwerk Instellingen Scanlijstinstellingen Weergave van de signaalsterkte Weergave van de gegevens Weergave van het vernieuwingsinterval Hulpprogramma's Systeemvakpictogram Hulpprogramma voor probleemoplossing Radio inschakelen en uitschakelen atherosatherosatheros |  | Wanneer u EAP-SIM-beveiliging Als u EAP-SIM-beveilging in het Atheros-clienthulpprogramma, gaat u naar het tabblad Beveiliging in het venster Profielen beheren. Selecteer het keuzerondje WPA/WPA2 op het tabblad Beveiliging OF: Selecteer het keuzerondje 802.1x op het tabblad Beveiliging. Selecteer EAP-SIM in de vervolgkeuzelijst. EAP-SIM-beveiliging inschakelen:Als u EAP-SIM-beveiliging wilt gebruiken, moet EAP-SIM worden ondersteund op uw computer. Vraag de systeembeheerder voor meer informatie. Als EAP-SIM wordt ondersteund, selecteert u EAP-SIM in de rechtervervolgkeuzelijst. Vervolgens klikt u op de knop Configureren. In de lijst met SIM-kaarten worden beschikbare SIM-kaarten weergegeven. Selecteer Willekeurige SIM-kaart om een tijdens runtime beschikbare SIM-kaart te gebruiken. OF: Selecteer de juiste SIM-kaart in de lijst. Voer een aanmeldingsnaam in om toegang te krijgen tot de SIM-kaart Geef de pincode op voor toegang tot de SIM-kaart. Geef de pincode opnieuw op als bevestiging voor toegang tot de SIM-kaart. Klik op OK. Activeer het profiel.