### 系統匣圖示

系統匣圖示會出現在畫面最下方，並使用不同色彩顯示訊號強度以及收到的訊號強度指示 (RSSI)。

將滑鼠游標移到系統匣圖示上，就會顯示目前的設定檔名稱與關聯，以及其傳輸與接收速度和無線介面卡名稱與 IP 位址。

在系統匣圖示上按一下滑鼠右鍵可以顯示：

說明 | 開啟線上說明。
開啟 Atheros 用戶端公用程式 | 啟動「Atheros 用戶端公用程式」(ACU)。 您可以使用 ACU 設定設定檔或檢視狀態和統計資料的相關資訊。
疑難排解 | 執行疑難排解公用程式。
偏好設定 | 設定 ACU 的啟動選項與功能表選項。 選取是否要讓程式在 Windows 啟動時自動啟動，並選取是否要讓功能表項目出現在快顯功能表上。
啟用/停用無線電 | 啟用或停用 RF 訊號。
手動 LEAP 登入 | 手動登入 LEAP (如果 LEAP 是設定為使用者每次登入時都需手動輸入使用者名稱與密碼)。
重新驗證 | 重新驗證至存取點。
選取設定檔 | 在設定檔名稱上按一下即可切換至該設定檔。 如果某個連線沒有設定檔，請先新增一個設定檔。
顯示連線狀態 | 顯示「連線狀態」視窗。 這個視窗會顯示關於此連線的資訊：
使用中的設定檔 | 顯示使用中的設定檔名稱。
自動設定檔選取 | 顯示是否已經啟用自動設定檔選取功能。
連線狀態 | 顯示介面卡是否連接到無線網路。
連結品質 | 列出連線的品質。
SSID | 顯示所關聯網路的 SSID。
存取點名稱 | 顯示無線介面卡所連接的存取點名稱。
存取點 IP 位址 | 顯示無線介面卡所連接的存取點 IP 位址。
目前的接收速率 | 顯示目前的接收速率 (單位為 Mbps)。
目前的傳輸速率 | 顯示目前的傳輸速率 (單位為 Mbps)。
用戶端介面卡 IP 位址 | 顯示無線介面卡的 IP 位址。
結束 | 結束「Atheros 用戶端公用程式」應用程式。

各 色彩 的定義如下：

#### 色彩 | #### 品質 | #### RSSI*
綠色 | 極佳 | 20 dB +
綠色 | 良好 | 10-20 dB +
黃色 | 欠佳 | 5-10 dB
紅色 | 欠佳 | < 5 dB
灰色 | 沒有連線 | 沒有連線

*收到的訊號強度指示 RSSI. 以 dB 或百分比顯示。

啟用或停用系統匣圖示 (在「動作」功能表中)。