### Ícone do Tabuleiro

O ícone do tabuleiro aparece na parte inferior do ecrã e mostra a intensidade do sinal utilizando cores e a indicação de intensidade do sinal recebida (RSSI).

Posicione o cursor do rato sobre o ícone do tabuleiro para ver o nome do perfil de configuração e associação actuais, e para transmitir e receber velocidade e o nome do adaptador sem fios e endereço IP.

Faça clique com o botão direito do rato sobre o ícone do tabuleiro para:

Ajuda | Abra a ajuda online.
Abrir o Utilitário Cliente Atheros | Iniciar o Utilitário Cliente Atheros (ACU). Utilize o ACU para configurar o perfil ou ver informações sobre o estado e estatísticas.
Resolução de problemas | Execute o Utilitário de Resolução de Problemas.
Preferências | Configura as opções de arranque e as opções de menu para o ACU. Verifique se o programa deve ser iniciado automaticamente durante o arranque do Windows e os itens de menu que devem aparecer no menu de contexto.
Activar/Desactivar Rádio | Activar ou desactivar o sinal RF.
Início de sessão LEAP manual | Inicie sessão no LEAP manualmente, se o LEAP estiver definido para pedir nome de utilizador e palavra-passe em cada início de sessão.
Reautenticar | Reautenticar para o ponto de acesso.
Seleccionar perfil | Clique um nome de perfil de configuração para mudar de perfil. Se não existir qualquer perfil de configuração para uma ligação, comece por adicionar um perfil.
Mostrar estado da ligação | Mostrar a janela Estado da Ligação. Esta janela apresenta informações sobre a ligação.
Perfil activo | Apresenta o nome do perfil de configuração activo.
Selecção automática de perfil | Mostra se a selecção automática de perfil está activa.
Estado da ligação | Mostra se o adaptador está ligado a uma rede sem fios.
Qualidade da hiperligação | Apresenta uma lista das qualidades da hiperligação.
SSID | Apresenta SSID da rede associada.
Nome do Ponto de Acesso | Mostra o nome do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está ligado.
Endereço IP do Ponto de Acesso | Mostra o nome do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está ligado.
Velocidade de recepção actual | Mostra a velocidade de recepção actual em Mbps.
Velocidade transmissão actual | Mostra a velocidade de transmissão actual em Mbps.
Endereço IP do Adaptador Cliente: | Apresenta o endereço IP do adaptador sem fios.
Sair | Sair da aplicação Utilitário Cliente Atheros.

As cores são definidas do seguinte modo:

#### Cor | #### Qualidade | #### RSSI*
Verde | Excelente | 20 dB +
Verde | Boa | 10-20 dB +
Amarelo | Má | 5-10 dB
Vermelho | Má | < 5 dB
Cinzento | Sem Ligação | Sem Ligação

*Recebida indicação de intensidade do sinal RSSI. Apresentada em dB ou percentagem.

Activar ou desactivar o ícone do tabuleiro no menu Acção.