### Tietoturva-välilehti

Atheros Client -apuohjelmassa voit käyttää Tietoturva-välilehteä napsauttamalla Uusi- tai Muokkaa-painiketta Profiilinhallinta-välilehdessä. Napsauta Profiilinhallinta-ikkunassa Tietoturva-välilehteä.

Voit määrittää profiilin muokkaamalla Profiilihallinnan Tietoturva -välilehden kenttiä. Voit määrittää suojaustilan valitsemalla haluamasi suojaustilan valintanapin. Muokkaa myös Yleistä- ja Lisäasetukset-välilehtiä.

Huom. Jos valittuna on Profiili lukittu -valintaruutu, profiilia ei voi poistaa eikä muokata. Salasanakenttiä voi kuitenkin muokata. Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

Määritä suojausasetukset | Työaseman käyttämän suojaustilan tyyppi. Käytettävissä on seuraavia asetuksia: WPA/WPA2/CCKM WPA/WPA2-salasana 802.1x Ennakkoon jaettu avain (staattinen WEP) Ei mitään Näillä valinnoilla määritetään ainutkertainen salausavain verkkomääritysten suojaukseen.
WPA/WPA2 | Mahdollistaa Wi-Fi Protected Access (WPA) -toiminnon käyttämisen. WPA/WPA2-vaihtoehdon valitseminen avaa avattavan WPA/WPA2 EAP -valikon. Käytettävissä on seuraavia asetuksia: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| WPA/WPA2-salasana | Ottaa WPA/WPA2-salasanasuojauksen käyttöön. Napsauta Määritä-painiketta ja kirjoita WPA/WPA2-salasana.
802.1x | Ottaa käyttöön 802.1x -suojauksen. Tämä vaihtoehto edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia. 802.1x-vaihtoehdon valitseminen avaa avattavan 802.1x EAP -tyypin valikon. Käytettävissä on seuraavia asetuksia: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Varmista yhteyden sallimiseksi, että Tietoturva-välilehden Salli yhteys yhdistettyihin soluihin -vaihtoehto on valittuna, jos käytettävän yhteyspisteen WEP-asetus on Valinnainen, mutta työasemassa WEP on käytössä.
Ennakkoon jaettu avain (staattinen WEP) | Ottaa käyttöön valmiiksi jaetut avaimet, jotka on määritetty sekä yhteyspisteeseen että työasemaan. Voit määrittää ennalta jaetut salausavaimet valitsemalla Ennakkoon jaettu avain -valintanapin, napsauttamalla Määritä-painiketta ja täyttämällä tiedot Määritä ennakkoon jaettu avain -ikkunaan. Varmista yhteyden sallimiseksi, että Tietoturva-välilehden Salli yhteys yhdistettyihin soluihin -vaihtoehto on valittuna, jos käytettävän yhteyspisteen WEP-asetus on Valinnainen, mutta työasemassa WEP on käytössä.
Ei mitään | Ei suojausta (ei suositella).
Salli yhteys yhdistettyihin soluihin | Valitse tämä valintaruutu, jos käytettävän yhteyspisteen WEP-asetus on Valinnainen, mutta työasemassa WEP on käytössä. Muussa tapauksessa työasema ei voi muodostaa yhteyttä yhteyspisteeseen.
Rajaa toiminta-alueen ohjaimen etsintään käytetty aika | Valitse tämä valintaruutu ja syötä sekuntimäärä (enintään 300), jonka jälkeen todennusprosessi aikakatkaistaan toimialueen ohjainta etsittäessä. Nollan syöttäminen vastaa tämän valintaruudun valinnan poistamista: tällöin toimialueen ohjaimen etsintäaikaa ei ole rajoitettu. Huom. Todennusprosessi katkaistaan todennusajastimella tai kun toimialueen ohjaimen etsintäaika kuluu umpeen.
Ryhmämenettelyviive | Määritä aika, jonka jälkeen Windowsin sisäänkirjaus käynnistää ryhmämenettelyn. Ryhmämenettely on Windows-ominaisuus, jonka avulla pääkäyttäjät määrittävät määritysvaihtoehdot eri käyttäjäryhmiä varten. Tavoitteena on viivästyttää ryhmämenettelyn käynnistymistä, kunnes langaton verkko todennetaan. Aikaväli voi olla 0 - 65535 sekuntia. Määritetty arvo tulee voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen niin, että tämä profiili on määritetty aktiiviseksi profiiliksi. Tämä avattava valikko on aktiivinen vain, jos EAP-pohjainen todennus on valittu.