### Fehlerbehebungsprogramm

Das Fehlerbehebungsprogramm ist ein optionales Hilfsprogramm, das Probleme mit der Funkadapterkonfiguration und der Verknüpfung löst, wenn sich der Adapter im Zugriffspunkt-(Infrastruktur-)modus befindet.

Dieses Programm ist nur in Mini PCI-Lösungen verfügbar.

So führen Sie das Fehlerbehebungsprogramm aus:

- Klicken Sie auf der Registerkarte Diagnose auf die Schaltfläche Fehlerbehebung, um das Fehlerbehebungsprogramm auszuführen.

- ODER: Wählen Sie im Menü „Aktion“ die Befehlsfolge Aktion > Fehlerbehebung.

Kicken Sie auf Test ausführen, um den Fehlerbehebungsprogrammtest auszuführen:

- Treiberinstallation

- Karteneinsetzen

- Kartenaktivierung

- Funk

- Verknüpfung

- Authentifizierung

- Netzwerk

Das Programm sendet die folgenden Testergebnisse:

- Test bestanden: Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen.

- Test fehlgeschlagen: Der Test ist fehlgeschlagen, da der drahtlose Adapter nicht richtig für die Verknüpfung mit einem Zugriffspunkt konfiguriert ist.

- Test umgangen: Der Test war für das aktive Profil nicht erforderlich.

Um einen Testbericht anzuzeigen, klicken Sie auf Bericht anzeigen.

- Um den Bericht zu speichern, klicken Sie auf Bericht speichern, und gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Bericht gespeichert werden soll.

> Benennen Sie die Datei, und klicken Sie auf Speichern.

- Kicken Sie auf Test starten, um das Fehlerbehebungsprogramm erneut auszuführen: