### Utilitaire de dépannage

Il s'agit d'un outil facultatif qui identifie et résout les problèmes de configuration et d'association de la carte sans fil en mode Point d'accès (Infrastructure).

Cet utilitaire est disponible uniquement dans les solutions Mini-PCI.

Pour exécuter l'utilitaire de dépannage :

- Dans l'onglet Diagnostics, cliquez sur le bouton Dépannage pour exécuter l'utilitaire de dépannage.

- OU : Sélectionnez Action > Dépannage dans le menu Action.

Cliquez sur Exécuter le test pour lancer les tests de l'utilitaire de dépannage :

- Installation du pilote

- Insertion de la carte

- Activation de la carte

- Radio

- Association

- Authentification

- Réseau

L'utilitaire présente les résultats des tests comme suit :

- Test réussi : Le test a été accompli avec succès.

- Échec du test : Le test a échoué, car la carte sans fil n'était pas configurée correctement pour permettre l'association à un point d'accès.

- Test ignoré : Le test n'était pas nécessaire pour le profil actif.

Pour afficher un compte rendu des tests, cliquez sur Afficher le rapport.

- Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Enregistrer le rapport et accédez au répertoire de sauvegarde du rapport.

> Nommez le fichier et cliquez sur Enregistrer.

- Cliquez sur Démarrer le test pour réexécuter l'utilitaire de dépannage.