### 고급 상태 정보

프로그램 및 해당 작업에 대한 고급 정보를 보려면 Atheros 클라이언트 유틸리티의 현재 상태 탭에서고급 단추를 누릅니다. 현재 상태 탭은 구성할 필요 없습니다.

다음 표는 고급 상태 화면 항목에 대한 설명입니다.

네트워크 이름(SSID) | 무선 네트워크 이름을 표시합니다. 일반 탭에서 네트워크 이름을 구성합니다.
서버 기반 인증 | 서버 기반 인증이 사용되는지 여부를 나타냅니다.
데이터 암호화 | 드라이버가 사용 중인 암호화 종류를 표시합니다. 보안 탭에서 암호화 유형을 구성합니다.
인증 형식 | 인증 모드를 표시합니다. 일반 탭에서 인증 모드를 구성합니다.
메시지 무결성 검사 | MIC를 사용하도록 설정되었는지 여부를 표시합니다. MIC는 암호화된 패킷에 대한 비트 플립 공격을 방지합니다.
연결된 AP 이름 | 무선 어댑터가 연결된 액세스 지점(AP)의 이름을 표시합니다.
연결된 AP IP 주소 | 무선 어댑터가 연결된 액세스 지점(AP)의 IP 주소를 표시합니다.
연결된 AP MAC 주소 | 무선 어댑터가 연결된 액세스 지점(AP)의 MAC 주소를 표시합니다.
절전 모드 | 절전 모드를 표시합니다. ad hoc 모드에서는 전원 관리를 사용할 수 없습니다. 고급 탭에서 절전 모드를 구성합니다.
현재 전원 수준 | 전송 전원 수준을 mW로 표시합니다. 고급 탭에서 전송 전원 수준을 구성합니다.
사용 가능한 전원 수준 | 802.11a 및/또는 802.11b/g의 사용 가능한 전원 수준을 표시합니다.
현재 신호 강도 | 현재 신호 강도를 dBm으로 표시합니다.
현재 소음 수준 | 현재 소음 수준을 dBm으로 표시합니다.
| 작동 시간 | 클라이언트 어댑터에 전원이 공급된 기간을 나타냅니다(시:분:초). 어댑터가 24시간 이상 작동하면 디스플레이는 기간을 일:시:분:초로 나타냅니다.
802.11b 프리앰블 | 802.11b 프리앰블 형식을 표시합니다. 고급 탭에서 프리앰블 형식을 구성합니다.
현재 수신 속도 | 현재 수신 속도를 Mbps로 표시합니다.
현재 전송 속도 | 현재 전송 속도를 Mbps로 표시합니다.
채널 | 현재 연결된 채널을 표시합니다.
주파수 | 스테이션이 사용하는 주파수를 표시합니다.
채널 세트 | 현재 채널 세트를 표시합니다.
QoS | 현재 클라이언트 어댑터에서 사용하는 서비스 품질 유형입니다. 무선 LAN(WLAN)에서 QoS는 WLAN을 통과하는 액세스 지점의 트래픽에 대해 트래픽 분류를 기준으로 우선 순위를 부여합니다. 없음은 WMM 표준 QoS를 사용하지 않는 것입니다. 값이 WMM이면 IEEE 802.11e WLAN QoS 표준의 구성요소가 사용됨을 의미합니다.