### Informazioni avanzate sullo stato

Fare clic sul pulsante Avanzate della scheda Stato corrente di Utility del client Atheros per visualizzare le informazioni avanzate sul programma e il suo funzionamento. La scheda Stato corrente non richiede alcuna configurazione.

La tabella seguente descrive gli elementi presenti nella schermata Stato avanzato.

Nome della rete (SSID) | Visualizza il nome della rete wireless. Il nome della rete viene configurato nella scheda Generale.
Autenticazione basata su server | Indica se viene utilizzata l'autenticazione basata su server.
Codifica dati | Visualizza il tipo di codifica utilizzato dal driver. Configurare il tipo di codifica nella scheda Protezione.
Tipo di autenticazione | Visualizza la modalità di autenticazione. La modalità di autenticazione viene configurata nella scheda Generale.
Verifica dell'integrità del messaggio | Indica se la protezione MIC è attivata. MIC impedisce attacchi con inversione di bit ai pacchetti codificati.
Nome AP associato | Visualizza il nome del punto di accesso a cui è associato l'adattatore wireless.
Indirizzo IP dell'AP associato | Indica l'indirizzo IP del punto di accesso a cui è associato l'adattatore wireless.
Indirizzo MAC dell'AP associato | Visualizza l'indirizzo MAC del punto di accesso a cui è associato l'adattatore wireless.
Modalità risparmio energia | Visualizza la modalità di risparmio di energia. La gestione dell'energia è disabilitata in modalità ad hoc. Configurare la modalità di risparmio di energia nella scheda Avanzate.
Livello di potenza corrente | Visualizza il livello della potenza di trasmissione in mW. Configurare il livello della potenza di trasmissione nella scheda Avanzate.
Livelli di potenza disponibili | Indica i livelli di potenza disponibili per 802.11a e/o 802.11b/g.
Intensità del segnale corrente | Indica l'intensità del segnale corrente in dBm.
Livello disturbi corrente | Visualizza il livello corrente di disturbo in dBm.
| Tempo di attività | Indica per quanto tempo l'adattatore client ha ricevuto energia (in ore, minuti e secondi). Se l'adattatore rimane in funzione per più di 24 ore, il display indica il tempo in giorni, ore, minuti e secondi.
Preambolo 802.11b | Visualizza il formato del preambolo 802.11b. Il formato del preambolo viene configurato nella scheda Avanzate.
Velocità di ricezione corrente | Indica la velocità di ricezione corrente in Mbps.
Velocità di trasmissione corrente | Visualizza la velocità di trasmissione corrente in Mbps.
Canale | Visualizza il canale attualmente connesso.
Frequenza | Visualizza la frequenza utilizzata dalla stazione.
Insieme canali | Visualizza l'insieme corrente di canali.
QoS | Tipo di qualità del servizio attualmente utilizzata dall'adattatore del client. QoS su LAN wireless (WLAN) fornisce la prioritizzazione del traffico dal punto di accesso sulla WLAN in base alla classificazione del traffico. Un valore pari a Nessuna indica che la qualità del servizio standard WMM non è attivata. Un valore pari a WMM indica che un componente dello standard WLAN IEEE 802.11e per la qualità del servizio è attivato.